{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":24,"n_cols":7,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ABQ-C / AZQS-BY1 UK"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ABQ100CV1 / AZQS100B7Y1B UK","ABQ125CV1 / AZQS125B7Y1B UK","ABQ140CV1 / AZQS140B7Y1B UK"]
["Jäähdytysteho","Nimell.","","kW","9.5","12.1","13.0"]
["Tilan jäähdytys","SEER","","","4.65"]
["","Vuotuinen energiankulutus","","kWh/a","716"]
["","Teho","Pdesign","kW","9.50"]
["","Energiatehokkuusluokka","","","B"]
["Tilojen lämmitys (Keskimääräinen ilmasto)","Teho","Pdesign","kW","6.78"]
["","SCOP/A","","","3.80"]
["","Energiatehokkuusluokka","","","A"]
["","Vuotuinen energiankulutus","","kWh/a","2,498"]
["Nimellinen tehokkuus","Annual energy consumption","","kWh","1,810","2,153","2,159"]
["","EER","","","2.62","2.81","3.01"]
["","COP","","","3.42","3.41","3.41"]
["","Energiamerkintädirektiivi","Jäähdytys","","D","C"]
["","","Lämmitys","","B","B"]
["Lämmitysteho","Nimell.","","kW","10.8","13.5","15.5"]
["Huomautukset","","","","(1) - Vuotuinen energiankulutus ilmoitettu energiamerkintää koskevan direktiivin 2002/31/EY mukaisesti","(1) - Vuotuinen energiankulutus ilmoitettu energiamerkintää koskevan direktiivin 2002/31/EY mukaisesti","(1) - Vuotuinen energiankulutus ilmoitettu energiamerkintää koskevan direktiivin 2002/31/EY mukaisesti"]
["","","","","(2) - SEER ja SCOP ovat EN 14825:n mukaiset","(2) - SEER ja SCOP ovat EN 14825:n mukaiset","(2) - SEER ja SCOP ovat EN 14825:n mukaiset"]
["","","","","(3) - Nimellinen tehokkuus: jäähdytys 35°/27° nimelliskuormalla, lämmitys 7°/20° nimelliskuormalla","(3) - Nimellinen tehokkuus: jäähdytys 35°/27° nimelliskuormalla, lämmitys 7°/20° nimelliskuormalla","(3) - Nimellinen tehokkuus: jäähdytys 35°/27° nimelliskuormalla, lämmitys 7°/20° nimelliskuormalla"]