{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":27,"n_cols":8,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","AHQ-C / AZQS-B(8)V1 UK"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","AHQ71CV1 / AZQS71B2V1B UK","AHQ100CV1 / AZQS100B8V1B UK","AHQ125CV1 / AZQS125B8V1B UK","AHQ140CV1 / AZQS140B8V1B UK"]
["Jäähdytysteho","Nimell.","","kW","6.8","9.5","12.1","13.0"]
["Tilan jäähdytys","SEER","","","4.65","4.60"]
["","Vuotuinen energiankulutus","","kWh/a","511.85","723"]
["","Teho","Pdesign","kW","6.80","9.50"]
["","Energiatehokkuusluokka","","","B","B"]
["Tilojen lämmitys (Keskimääräinen ilmasto)","Teho","Pdesign","kW","6.33","7.60"]
["","SCOP/A","","","3.80","3.80"]
["","Energiatehokkuusluokka","","","A","A"]
["","Vuotuinen energiankulutus","","kWh/a","2,332.26","2,800"]
["Nimellinen tehokkuus","Annual energy consumption","","kWh","1,120","1,810","2,300","2,159"]
["","EER","","","3.03","2.62","2.63","3.01"]
["","COP","","","3.05","3.41","3.61","3.41"]
["","Energiamerkintädirektiivi","Jäähdytys","","B","D","D","B"]
["","","Lämmitys","","D","B","A","B"]
["Lämmitysteho","Nimell.","","kW","7.5","10.8","13.5","15.5"]
["Huomautukset","","","","(1) - Vuotuinen energiankulutus ilmoitettu energiamerkintää koskevan direktiivin 2002/31/EY mukaisesti","(1) - EER/COP Eurovent 2012 -standardin mukaan, käytettäväksi ainoastaan EU:n ulkopuolella","(1) - EER/COP Eurovent 2012 -standardin mukaan, käytettäväksi ainoastaan EU:n ulkopuolella","(1) - EER/COP Eurovent 2012 -standardin mukaan, käytettäväksi ainoastaan EU:n ulkopuolella"]
["","","","","(2) - SEER ja SCOP ovat EN 14825:n mukaiset","(2) - Nimellinen tehokkuus: jäähdytys 35°/27° nimelliskuormalla, lämmitys 7°/20° nimelliskuormalla","(2) - Nimellinen tehokkuus: jäähdytys 35°/27° nimelliskuormalla, lämmitys 7°/20° nimelliskuormalla","(2) - Nimellinen tehokkuus: jäähdytys 35°/27° nimelliskuormalla, lämmitys 7°/20° nimelliskuormalla"]
["","","","","(3) - Nimellinen tehokkuus: jäähdytys 35°/27° nimelliskuormalla, lämmitys 7°/20° nimelliskuormalla","(3) - PED: kokoonpano = luokka l : poistettu PED: in laajuudesta johtuen artiklasta 1, kohta 3.6, 97/23/EU","(3) - PED: kokoonpano = luokka l : poistettu PED: in laajuudesta johtuen artiklasta 1, kohta 3.6, 97/23/EU","(3) - PED: kokoonpano = luokka l : poistettu PED: in laajuudesta johtuen artiklasta 1, kohta 3.6, 97/23/EU"]
["","","","","","(4) - Ssc-vähimmäisarvo (=oikosulkuteho): Laitteisto on EN 61000-3-2 mukainen","(4) - Ssc-vähimmäisarvo (=oikosulkuteho): Laitteisto on EN 61000-3-2 mukainen","(4) - Ssc-vähimmäisarvo (=oikosulkuteho): Laitteisto on EN 61000-3-2 mukainen"]
["","","","","","(5) - Katso sähköiset tiedot eri piirustuksista","(5) - Katso sähköiset tiedot eri piirustuksista","(5) - Katso sähköiset tiedot eri piirustuksista"]
["","","","","","(6) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja","(6) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja","(6) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja"]