{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":75,"n_cols":10,"rows_kept":75,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ARXS-L"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ARXS50L2V1B","ARXS71L2V1B","ARXS25L2V1B (Archived)","ARXS35L2V1B (Archived)","ARXS60L2V1B (Archived)"]
["Äänenpaineen taso","Lämmitys","","Suuri","dBA","","","47","48"]
["","","","Nimell.","dBA","","52","","","49"]
["","Jäähdytys","","Suuri","dBA","","","46","48"]
["","","","Nimell.","dBA","","52","","","49"]
["Vakiovarusteet","Asennusohje","","","","","1","1","1","1"]
["","Tyhjennystulppa","","","","","1","1","1","1"]
["","Monikieliset fluorattujen kasvihuonekaasujen merkinnät","","","","","1","1","","1"]
["","Kylmäaineen määrän tarra","","","","","1","1","","1"]
["Kylmäaine","Charge","","","TCO2Eq","","","2.1","2.5"]
["","GWP","","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Täytösmäärä","","","kg","","1.70","1.0","1.2","1.50"]
["","Type","","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Puhallinmoottori","Nopeus","Jäähdytys","Erittäin pieni","r/min","","","780","780"]
["","","Lämmitys","Erittäin pieni","r/min","","","740","740"]
["Toimintalämpötila-alue","Jäähdytys","Ympäristö","Maks.","°CDB","","46","46","46","46"]
["","","","Min.","°CDB","","-10","10","10","-10"]
["","Lämmitys","Ympäristö","Maks.","°CWB","","18","18","18","18"]
["","","","Min.","°CWB","","-15","-15","-15","-15"]
["Piping connections","Korkeusero","IU - OU","Maks.","m","","20.0","15","15","20.0"]
["","Lisäkylmäainemäärä","","","kg/m","","0,02 (yli 10m putkistoille)","0,02 (yli 10m putkistoille)","0,02 (yli 10m putkistoille)","0,02 (yli 10m putkistoille)"]
["Äänen tehotaso","Jäähdytys","","","dBA","","65","","","62"]
["","Lämmitys","","","dBA","","65","","","62"]
["Kompressori","Tyyppi","","","","","Hermeettisesti suljettu keinukompressori","Hermeettisesti suljettu keinukompressori","Hermeettisesti suljettu keinukompressori","Hermeettisesti suljettu keinukompressori"]
["Mitat","Yksikkö","","Leveys","mm","","825","765","765","825"]
["","","","Syvyys","mm","","300","285","285","300"]
["","","","Korkeus","mm","","735","550","550","735"]
["Paino","Yksikkö","","","kg","","47","34","34","47"]
["Fan","Ilmamäärä","Lämmitys","Erittäin pieni","cfm","","","904","904"]
["","","","Erittäin pieni","m³/min","","","25.6","25.6"]
["","","Jäähdytys","Erittäin pieni","m³/min","","","30.1","30.1"]
["","","","Erittäin pieni","cfm","","","1,063","1,063"]
["Power supply","Phase","","","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Taajuus","","","Hz","","50","50","50","50"]
["","Jännite","","","V","","220-230-240","220-240","220-240","220-230-240"]
["Huomautukset","","","","","","(1) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja","","","(1) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja"]
["Puhallin","Ilmamäärä","Jäähdytys","Erittäin pieni","m³/min","48.9"]
["","","Lämmitys","Erittäin pieni","m³/min","43.1"]
["","","","Erittäin pieni","cfm","1727"]
["","","Lämmitys","Erittäin pieni","cfm","1522"]
["Mitat","Yksikkö","","Korkeus","mm","735"]
["","","","Leveys","mm","825"]
["","","","Syvyys","mm","300"]
["Paino","Yksikkö","","","kg","47"]
["Puhallinmoottori","Nopeus","Jäähdytys","Erittäin pieni","r/min","670"]
["","","Lämmitys","Erittäin pieni","r/min","670"]
["Kompressori","Tyyppi","","","","Hermeettisesti suljettu swing-kompressori"]
["Toimintalämpötila-alue","Jäähdytys","Ympäristö","Min.","°CDB","10"]
["","","","Maks.","°CDB","46"]
["","Lämmitys","Ympäristö","Min.","°CWB","-15"]
["","","","Maks.","°CWB","18"]
["Äänenpaineen taso","Jäähdytys","","Suuri","dBA","48"]
["","Lämmitys","","Suuri","dBA","48"]
["Kylmäaine","Tyyppi","","","","R-410A"]
["","Täytösmäärä","","","kg","1.7"]
["","Täytösmäärä","","","tCO2Eq","3.5"]
["","GWP","","","","2087.5"]
["Putkistoliitännät","Putkiston pituus","Enint.","OU - IU","m","30"]
["","Lisäkylmäainemäärä","","","kg/m","0,02 (yli 10m putkistoille)"]
["","Korkeusero","IU - OU","Maks.","m","20"]
["Vakiovarusteet","Installation manual","","","","1"]
["","Drain plug","","","","1"]
["Virransyöttö","Vaihe","","","","1~"]
["Syöttöjännite","Taajuus","","","Hz","50"]
["","Jännite","","","V","220-240"]
["Huomautukset","","","","","(1) - 220 V","","(1) - Kytkettynä Multi-järjestelmän ulkoyksikköön, katso kytkettävän Multi-ulkoyksikön tekniset tiedot.","(1) - Kytkettynä Multi-järjestelmän ulkoyksikköön, katso kytkettävän Multi-ulkoyksikön tekniset tiedot."]
["","","","","","(2) - 230 V","","(2) - 220 V","(2) - 220 V"]
["","","","","","(3) - 240 V","","(3) - 230 V","(3) - 230 V"]
["","","","","","","","(4) - 240 V","(4) - 240 V"]
["","","","","","","","(5) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja","(5) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja"]