{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":10,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ATXM-R / ARXM-R"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ATXM25R2V1B / ARXM25R5V1B","ATXM25R5V1B / ARXM25R5V1B","ATXM35R2V1B / ARXM35R5V1B","ATXM35R5V1B / ARXM35R5V1B","ATXM50R2V1B / ARXM50R2V1B","ATXM50R2V1B / ARXM50R5V1B"]
["Jäähdytysteho","Min.","","kW","1.30","1.30","1.40","1.40"]
["","Maks.","","kW","3.20","3.20","4.00","4.00"]
["","Nimell.","","kW","2.50","2.50","3.40","3.40"]
["Nimellinen tehokkuus","Vuotuinen energiankulutus","","kWh","278","278","402","402"]
["","EER","","","4.50","4.50","4.23","4.23"]
["","COP","","","5.00","5.00","4.04","4.04"]
["","Energiamerkintädirektiivi","Jäähdytys","","A","A","A","A"]
["","","Lämmitys","","A","A","A","A"]
["Lämmitysteho","Nimell.","","kW","2.80","2.80","4.00","4.00"]
["","Min.","","kW","1.30","1.30","1.40","1.40"]
["","Maks.","","kW","4.70","4.70","5.20","5.20"]
["Huomautukset","","","","(1) - Katso toimintalämpötila-alue eri piirustuksesta","(1) - Katso toimintalämpötila-alue eri piirustuksesta","(1) - Katso toimintalämpötila-alue eri piirustuksesta","(1) - Katso toimintalämpötila-alue eri piirustuksesta"]
["","","","","(2) - Katso sähköiset tiedot eri piirustuksista","(2) - Katso sähköiset tiedot eri piirustuksista","(2) - Katso sähköiset tiedot eri piirustuksista","(2) - Katso sähköiset tiedot eri piirustuksista"]
["","","","","(3) - Nimelliset jäähdytystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila: 35°CDB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5 m, korkeusero: 0 m.","(3) - Nimelliset jäähdytystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila: 35°CDB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5 m, korkeusero: 0 m.","(3) - Nimelliset jäähdytystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila: 35°CDB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5 m, korkeusero: 0 m.","(3) - Nimelliset jäähdytystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila: 35°CDB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5 m, korkeusero: 0 m."]
["","","","","(4) - Nimelliset lämmitystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 20°CDB, ulkolämpötila: 7°CDB, 6°CWB, jäähdytysputkisto: 5m, korkeusero: 0 m.","(4) - Nimelliset lämmitystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 20°CDB, ulkolämpötila: 7°CDB, 6°CWB, jäähdytysputkisto: 5m, korkeusero: 0 m.","(4) - Nimelliset lämmitystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 20°CDB, ulkolämpötila: 7°CDB, 6°CWB, jäähdytysputkisto: 5m, korkeusero: 0 m.","(4) - Nimelliset lämmitystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 20°CDB, ulkolämpötila: 7°CDB, 6°CWB, jäähdytysputkisto: 5m, korkeusero: 0 m."]
["Jäähdytysteho","Min.","","kW","","","","","1.70","1.70"]
["","Nimell.","","kW","","","","","5.00","5.00"]
["","Maks.","","kW","","","","","6.00","6.00"]
["Lämmitysteho","Min.","","kW","","","","","1.70","1.70"]
["","Nimell.","","kW","","","","","5.80","5.80"]
["","Maks.","","kW","","","","","7.70","7.70"]
["Nimellinen tehokkuus","EER","","","","","","","3.45","3.45"]
["","COP","","","","","","","3.79","3.79"]
["","Vuotuinen energiankulutus","","kWh","","","","","725","725"]
["","Energiamerkintädirektiivi","Jäähdytys","","","","","","A","A"]
["","","Lämmitys","","","","","","A","A"]
["Tilan jäähdytys","Energiatehokkuusluokka","","","","","","","A++","A++"]
["","Teho","Pdesign","kW","","","","","5.00","5.00"]
["","SEER","","","","","","","7.35","7.35"]
["","Vuotuinen energiankulutus","","kWh/a","","","","","238","238"]
["Tilojen lämmitys (Keskimääräinen ilmasto)","Energiatehokkuusluokka","","","","","","","A++","A++"]
["","Teho","Pdesign","kW","","","","","4.60","4.60"]
["","SCOP/A","","","","","","","4.65","4.65"]
["","Pdh Lämmitysteho -10°:ssa","","kW","","","","","3.85","3.85"]
["","Vuotuinen energiankulutus","","kWh/a","","","","","1384","1384"]
["Energiatehokkuusalue","","","","","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]