{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":34,"n_cols":9,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","CHVX-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","CHVX07S18AJ4V","CHVX07S18AJ9W","CHVX07S23AJ4V","CHVX07S23AJ9W"]
["Kotelo","Väri","","","","Valkoinen + Musta","Valkoinen + Musta","Valkoinen + Musta","Valkoinen + Musta"]
["","Materiaali","","","","Pinnoitettu metallilevy","Pinnoitettu metallilevy","Pinnoitettu metallilevy","Pinnoitettu metallilevy"]
["Mitat","Yksikkö","","Korkeus","mm","1655","1655","1855","1855"]
["","","","Leveys","mm","597","597","597","597"]
["","","","Syvyys","mm","634","634","634","634"]
["Paino","Yksikkö","","","kg","113","113","121","121"]
["PED","Luokka","","","","Katso huomautus 1","Katso huomautus 1","Katso huomautus 1","Katso huomautus 1"]
["Äänen tehotaso","Nimell.","","","dBA","44.0 (5)","44.0 (5)","44.0 (5)","44.0 (5)"]
["Äänenpaineen taso","Nimell.","","","dBA","30.0 (5)","30.0 (5)","30.0 (5)","30.0 (5)"]
["Toimintalämpötila-alue","Lämmitys","Vesi","Min.","°C","18 (6)","18 (6)","18 (6)","18 (6)"]
["","","","Maks.","°C","55 (6)","55 (6)","55 (6)","55 (6)"]
["","Jäähdytys","Ympäristö","Min.","°CDB","10 (6)","10 (6)","10 (6)","10 (6)"]
["","","Vesi","Min.","°C","18 (6)","18 (6)","18 (6)","18 (6)"]
["","","","Maks.","°C","22 (6)","22 (6)","22 (6)","22 (6)"]
["Virransyöttö","Nimi","","","","Katso huomautus 7","Katso huomautus 7","Katso huomautus 7","Katso huomautus 7"]
["Sähkölämmitin","Syöttöjännite","","Nimi","","4V","9W","4V","9W"]
["","","","Vaihe","","1~ / 3~","3~","1~ / 3~","3~"]
["","","","Taajuus","Hz","50","50","50","50"]
["","","","Jännite","V","230/400","400","230/400","400"]
["Sähkövastus","Suositeltu sulakekoko","","","A","0.000 (8)","0.000 (8)","0.000 (8)","0.000 (8)"]
["Huomautukset","","","","","(1) - Kokoonpano ≤ luokka I: jätetty pois 2014/68/EU:n laajuudesta johtuen artiklasta 1, 2f","(1) - Kokoonpano ≤ luokka I: jätetty pois 2014/68/EU:n laajuudesta johtuen artiklasta 1, 2f","(1) - Kokoonpano ≤ luokka I: jätetty pois 2014/68/EU:n laajuudesta johtuen artiklasta 1, 2f","(1) - Kokoonpano ≤ luokka I: jätetty pois 2014/68/EU:n laajuudesta johtuen artiklasta 1, 2f"]
["","","","","","(2) - Käyttöalue ulottuu pieniin virtausmääriin vain silloin, kun yksikkö toimii vain lämpöpumpputilassa. (Ei käynnistyksen aikana, ei varalämmitintoiminnassa eikä sulatuksessa).","(2) - Käyttöalue ulottuu pieniin virtausmääriin vain silloin, kun yksikkö toimii vain lämpöpumpputilassa. (Ei käynnistyksen aikana, ei varalämmitintoiminnassa eikä sulatuksessa).","(2) - Käyttöalue ulottuu pieniin virtausmääriin vain silloin, kun yksikkö toimii vain lämpöpumpputilassa. (Ei käynnistyksen aikana, ei varalämmitintoiminnassa eikä sulatuksessa).","(2) - Käyttöalue ulottuu pieniin virtausmääriin vain silloin, kun yksikkö toimii vain lämpöpumpputilassa. (Ei käynnistyksen aikana, ei varalämmitintoiminnassa eikä sulatuksessa)."]
["","","","","","(3) - Perustuu dT-arvoon 45 K","(3) - Perustuu dT-arvoon 45 K","(3) - Perustuu dT-arvoon 45 K","(3) - Perustuu dT-arvoon 45 K"]
["","","","","","(4) - Sisältäen putkisto + PHE + varalämmitin / ilman paisuntasäiliötä","(4) - Sisältäen putkisto + PHE + varalämmitin / ilman paisuntasäiliötä","(4) - Sisältäen putkisto + PHE + varalämmitin / ilman paisuntasäiliötä","(4) - Sisältäen putkisto + PHE + varalämmitin / ilman paisuntasäiliötä"]
["","","","","","(5) - Mitattu lämmitysjärjestelmän 10 kPa painehäviöllä käyttöolosuhteissa, joissa lähtevään veden lämpötila on 47 - 55 °C huoneessa, jonka lämpötila on 20 °C. DB/WB 7°C/6°.","(5) - Mitattu lämmitysjärjestelmän 10 kPa painehäviöllä käyttöolosuhteissa, joissa lähtevään veden lämpötila on 47 - 55 °C huoneessa, jonka lämpötila on 20 °C. DB/WB 7°C/6°.","(5) - Mitattu lämmitysjärjestelmän 10 kPa painehäviöllä käyttöolosuhteissa, joissa lähtevään veden lämpötila on 47 - 55 °C huoneessa, jonka lämpötila on 20 °C. DB/WB 7°C/6°.","(5) - Mitattu lämmitysjärjestelmän 10 kPa painehäviöllä käyttöolosuhteissa, joissa lähtevään veden lämpötila on 47 - 55 °C huoneessa, jonka lämpötila on 20 °C. DB/WB 7°C/6°."]
["","","","","","(6) - Lisätietoja on toimintalämpötila-alueen piirroksessa","(6) - Lisätietoja on toimintalämpötila-alueen piirroksessa","(6) - Lisätietoja on toimintalämpötila-alueen piirroksessa","(6) - Lisätietoja on toimintalämpötila-alueen piirroksessa"]
["","","","","","(7) - Edellä mainittu Hydro-boxin virransyöttö koskee vain varalämmitintä. Hydro-boxin kytkentärasia ja pumppu saavat syöttönsä ulkoyksikön kautta. Valinnaisella lämminvesivaraajalla on erillinen virransyöttö.","(7) - Edellä mainittu Hydro-boxin virransyöttö koskee vain varalämmitintä. Hydro-boxin kytkentärasia ja pumppu saavat syöttönsä ulkoyksikön kautta. Valinnaisella lämminvesivaraajalla on erillinen virransyöttö.","(7) - Edellä mainittu Hydro-boxin virransyöttö koskee vain varalämmitintä. Hydro-boxin kytkentärasia ja pumppu saavat syöttönsä ulkoyksikön kautta. Valinnaisella lämminvesivaraajalla on erillinen virransyöttö.","(7) - Edellä mainittu Hydro-boxin virransyöttö koskee vain varalämmitintä. Hydro-boxin kytkentärasia ja pumppu saavat syöttönsä ulkoyksikön kautta. Valinnaisella lämminvesivaraajalla on erillinen virransyöttö."]
["","","","","","(8) - Katso kytkentäkaaviosta ja asennusoppaasta oikea suositeltu sulake virtalähteen ja verkkoliitännän mukaisesti","(8) - Katso kytkentäkaaviosta ja asennusoppaasta oikea suositeltu sulake virtalähteen ja verkkoliitännän mukaisesti","(8) - Katso kytkentäkaaviosta ja asennusoppaasta oikea suositeltu sulake virtalähteen ja verkkoliitännän mukaisesti","(8) - Katso kytkentäkaaviosta ja asennusoppaasta oikea suositeltu sulake virtalähteen ja verkkoliitännän mukaisesti"]