{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":34,"n_cols":8,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","CTXM-R / 2MXM-A9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","CTXM15R5V1B / CTXM15R5V1B / 2MXM40A2V1B9","CTXM15R2V1B / CTXM15R2V1B / 2MXM40A2V1B9","CTXM15R5V1B / CTXM15R5V1B / 2MXM50A2V1B9","CTXM15R2V1B / CTXM15R2V1B / 2MXM50A2V1B9"]
["Jäähdytysteho","Nimell.","","kW","3.00","3.00","3.00"]
["Lämmitysteho","Nimell.","","kW","3.50","3.50","4.00"]
["Nimellinen tehokkuus","Vuotuinen energiankulutus","","kWh","302","302","310"]
["","COP","","","4.35","4.35","4.58"]
["","EER","","","4.97","4.97","4.84"]
["","Energiamerkintädirektiivi","Jäähdytys","","A","A","A"]
["","","Lämmitys","","A","A","A"]
["Huomautukset","","","","(1) - Nimelliset jäähdytystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila: 35°CDB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5 m, korkeusero: 0 m.","(1) - Nimelliset jäähdytystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila: 35°CDB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5 m, korkeusero: 0 m.","(1) - Nimelliset jäähdytystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila: 35°CDB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5 m, korkeusero: 0 m.","(1) - Nim. jäähdytystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila: 35°CDB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5 m, korkeusero: 0 m."]
["","","","","(2) - Nimelliset lämmitystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 20°CDB, ulkolämpötila: 7°CDB, 6°CWB, jäähdytysputkisto: 5m, korkeusero: 0 m.","(2) - Nimelliset lämmitystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 20°CDB, ulkolämpötila: 7°CDB, 6°CWB, jäähdytysputkisto: 5m, korkeusero: 0 m.","(2) - Nimelliset lämmitystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 20°CDB, ulkolämpötila: 7°CDB, 6°CWB, jäähdytysputkisto: 5m, korkeusero: 0 m.","(2) - Nimelliset lämmitystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 20°CDB, ulkolämpötila: 7°CDB, 6°CWB, jäähdytysputkisto: 5m, korkeusero: 0m."]
["","","","","(3) - Katso toimintalämpötila-alue eri piirustuksesta","(3) - Katso toimintalämpötila-alue eri piirustuksesta","(3) - Katso toimintalämpötila-alue eri piirustuksesta","(3) - Katso toimintalämpötila-alue eri piirustuksesta"]
["","","","","(4) - Katso sähköiset tiedot eri piirustuksista","(4) - Katso sähköiset tiedot eri piirustuksista","(4) - Katso sähköiset tiedot eri piirustuksista","(4) - Katso sähköiset tiedot eri piirustuksista"]
["Jäähdytysteho","Nimell.","","kW","","","","3.00"]
["Lämmitysteho","Nimell.","","kW","","","","4.00"]
["Nimellinen tehokkuus","EER","","","","","","4.84"]
["","COP","","","","","","4.58"]
["","Vuotuinen energiankulutus","","kWh","","","","310"]
["","Energiamerkintädirektiivi","Jäähdytys","","","","","A"]
["","","Lämmitys","","","","","A"]
["Tilan jäähdytys","Energiatehokkuusluokka","","","","","","A+++"]
["","Teho","Pdesign","kW","","","","3.00"]
["","SEER","","","","","","8.81"]
["","Vuotuinen energiankulutus","","kWh/a","","","","119"]
["Tilojen lämmitys (Keskimääräinen ilmasto)","Energiatehokkuusluokka","","","","","","A++"]
["","Teho","Pdesign","kW","","","","3.30"]
["","SCOP/A","","","","","","4.76"]
["","Pdh Lämmitysteho -10°:ssa","","kW","","","","2.65"]
["","Vuotuinen energiankulutus","","kWh/a","","","","971"]
["Energiatehokkuusalue","","","","","","","A+++ ~ D"]