{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":33,"n_cols":6,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EABX-D6V7"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EABX16DF6V7"]
["Kotelo","Väri","","","","Valkoinen + Musta"]
["","Materiaali","","","","Hartsi, teräslevy"]
["Mitat","Yksikkö","","Korkeus","mm","840"]
["","","","Leveys","mm","440"]
["","","","Syvyys","mm","390"]
["Paino","Yksikkö","","","kg","38.0"]
["Äänen tehotaso","Nimell.","","","dBA","44.0"]
["Äänenpaineen taso","Nimell.","","","dBA","30.0"]
["Toimintalämpötila-alue","Lämmitys","Vesi","Min.","°C","0"]
["","","","Maks.","°C","0"]
["","Jäähdytys","Ympäristö","Min.","°CDB","0"]
["","","Vesi","Min.","°C","0"]
["","","","Maks.","°C","0"]
["Virransyöttö","Nimi","","","","Katso huomautus 8"]
["Sähkölämmitin","Syöttöjännite","","Nimi","","6V3"]
["","","","Vaihe","","1~ / 3~"]
["","","","Taajuus","Hz","50"]
["","","","Jännite","V","230"]
["Sähkövastus","Suositeltu sulakekoko","","","A","20.000"]
["Huomautukset","","","","","(1) - Käyttöalue ulottuu pieniin virtausmääriin vain silloin, kun yksikkö toimii vain lämpöpumpputilassa. (Ei käynnistyksen aikana, ei varalämmitintoiminnassa eikä sulatuksessa)."]
["","","","","","(2) - Sisältäen putkiston + varalämmittimen; ilman paisuntasäiliötä"]
["","","","","","(3) - Ilman vettä yksikössä. Tämä minimi vesimäärä riittää useimpiin sovelluksiin. Kriittisissä prosesseissa ylimääräinen vesi saattaa olla tarpeen."]
["","","","","","(4) - Mitattu lämmitysjärjestelmän 10 kPa painehäviöllä käyttöolosuhteissa, joissa lähtevään veden lämpötila on 47 - 55 °C huoneessa, jonka lämpötila on 20 °C. DB/WB 7°C/6°."]
["","","","","","(5) - Arvo on mitattu puolikaiuttomassa huoneessa 1 m etäisyydellä yksiköstä. Arvo on suhteellinen ja määräytyy etäisyyden ja ympäristön akustiikan mukaan. Annettu äänenpainetaso on mitattu lämmitysjärjestelmän 10 kPa painehäviöllä käyttöolosuhteissa, joissa lähtevään veden lämpötila on 47 - 55 °C huoneessa, jonka lämpötila on 20 °C."]
["","","","","","(6) - Katso yksikön käyttöalue."]
["","","","","","(7) - Toimintatilan mukaan, katso asennusohjetta."]
["","","","","","(8) - 4-napainen 20 A käyrä 400 V laukaisuluokka C (ks. kytkentäkaavio)"]