{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":26,"n_cols":13,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EBBX-D6V / ERLA11-14DV3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EBBX11DF6V / ERLA11DAV3","EBBX11DF6V / ERLA11D2V3","EBBX11DJ6V / ERLA11D2V3","EBBX11DJ6V / ERLA11DAV3","EBBX16DF6V / ERLA14DAV3","EBBX16DF6V / ERLA14D2V3","EBBX16DJ6V / ERLA14D2V3","EBBX16DJ6V / ERLA14DAV3"]
["Lämmitysteho","Nimell.","","","kW","10.6 (1), 9.82 (2)","10.6 (1), 9.82 (2)","10.6 (1), 9.82 (2)","10.6 (1), 9.82 (2)","12.0 (1), 12.5 (2)","12.0 (1), 12.5 (2)","12.0 (1), 12.5 (2)","12.0 (1), 12.5 (2)"]
["Jäähdytysteho","Nimell.","","","kW","11.2 (3), 12.0 (4)","11.2 (3), 12.0 (4)","11.2 (3), 12.0 (4)","11.2 (3), 12.0 (4)","13.1 (3), 13.3 (4)","13.1 (3), 13.3 (4)","13.1 (3), 13.3 (4)","13.1 (3), 13.3 (4)"]
["Ottoteho","Lämmitys","","Nimell.","kW","2.18 (1), 2.68 (2)","2.18 (1), 2.68 (2)","2.18 (1), 2.68 (2)","2.18 (1), 2.68 (2)","2.46 (1), 3.42 (2)","2.46 (1), 3.42 (2)","2.46 (1), 3.42 (2)","2.46 (1), 3.42 (2)"]
["","Jäähdytys","","Nimell.","kW","3.43 (3), 2.52 (4)","3.43 (3), 2.52 (4)","3.43 (3), 2.52 (4)","3.43 (3), 2.52 (4)","4.32 (3), 2.86 (4)","4.32 (3), 2.86 (4)","4.32 (3), 2.86 (4)","4.32 (3), 2.86 (4)"]
["COP","","","","","4.83 (1), 3.66 (2)","4.83 (1), 3.66 (2)","4.83 (1), 3.66 (2)","4.83 (1), 3.66 (2)","4.87 (1), 3.64 (2)","4.87 (1), 3.64 (2)","4.87 (1), 3.64 (2)","4.87 (1), 3.64 (2)"]
["EER","","","","","3.26 (3), 4.75 (4)","3.26 (3), 4.75 (4)","3.26 (3), 4.75 (4)","3.26 (3), 4.75 (4)","3.02 (3), 4.66 (4)","3.02 (3), 4.66 (4)","3.02 (3), 4.66 (4)","3.02 (3), 4.66 (4)"]
["SEER","","","","","5.92 (5)","5.92 (5)","5.92 (5)","5.92 (5)","5.89 (5)","5.89 (5)","5.89 (5)","5.89 (5)"]
["Tilojen lämmitys","Keskimäär. ilmaston veden lähtö 55 °C","Yleistä","SCOP","","3.27","3.27","3.27","3.27","3.26","3.26","3.26","3.26"]
["","","","Kausittainen tilojen lämmityksen tehokk.luokka","","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++"]
["","Keskimäär. ilmaston veden lähtö 35°C","Yleistä","SCOP","","4.72","4.72","4.72","4.72","4.68","4.68","4.68","4.68"]
["","","","Kausittainen tilojen lämmityksen tehokk.luokka","","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["Huomautukset","","","","","(1) - Olosuhteet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Olosuhteet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Olosuhteet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Olosuhteet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Olosuhteet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Olosuhteet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Olosuhteet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Olosuhteet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(2) - Olosuhteet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(2) - Olosuhteet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(2) - Olosuhteet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(2) - Olosuhteet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(2) - Olosuhteet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(2) - Olosuhteet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(2) - Olosuhteet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(2) - Olosuhteet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)"]
["","","","","","(3) - Jäähdytys: EW 12°C; LW 7°C; ympäristön lämpötila: 35°CDB","(3) - Jäähdytys: EW 12°C; LW 7°C; ympäristön lämpötila: 35°CDB","(3) - Jäähdytys: EW 12°C; LW 7°C; ympäristön lämpötila: 35°CDB","(3) - Jäähdytys: EW 12°C; LW 7°C; ympäristön lämpötila: 35°CDB","(3) - Jäähdytys: EW 12°C; LW 7°C; ympäristön lämpötila: 35°CDB","(3) - Jäähdytys: EW 12°C; LW 7°C; ympäristön lämpötila: 35°CDB","(3) - Jäähdytys: EW 12°C; LW 7°C; ympäristön lämpötila: 35°CDB","(3) - Jäähdytys: EW 12°C; LW 7°C; ympäristön lämpötila: 35°CDB"]
["","","","","","(4) - Jäähdytys: EW 23°C; LW 18°C; ympäristön lämpötila: 35°CDB","(4) - Jäähdytys: EW 23°C; LW 18°C; ympäristön lämpötila: 35°CDB","(4) - Jäähdytys: EW 23°C; LW 18°C; ympäristön lämpötila: 35°CDB","(4) - Jäähdytys: EW 23°C; LW 18°C; ympäristön lämpötila: 35°CDB","(4) - Jäähdytys: EW 23°C; LW 18°C; ympäristön lämpötila: 35°CDB","(4) - Jäähdytys: EW 23°C; LW 18°C; ympäristön lämpötila: 35°CDB","(4) - Jäähdytys: EW 23°C; LW 18°C; ympäristön lämpötila: 35°CDB","(4) - Jäähdytys: EW 23°C; LW 18°C; ympäristön lämpötila: 35°CDB"]
["","","","","","(5) - EN14825 mukaisesti","(5) - EN14825 mukaisesti","(5) - EN14825 mukaisesti","(5) - EN14825 mukaisesti","(5) - EN14825 mukaisesti","(5) - EN14825 mukaisesti","(5) - EN14825 mukaisesti","(5) - EN14825 mukaisesti"]
["","","","","","(6) - Ehto 1: jäähdytys Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); lämmitys Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(6) - Ehto 1: jäähdytys Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); lämmitys Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(6) - Ehto 1: jäähdytys Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); lämmitys Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(6) - Ehto 1: jäähdytys Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); lämmitys Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(6) - Ehto 1: jäähdytys Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); lämmitys Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(6) - Ehto 1: jäähdytys Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); lämmitys Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(6) - Ehto 1: jäähdytys Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); lämmitys Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(6) - Ehto 1: jäähdytys Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); lämmitys Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(7) - Ehto 2: jäähdytys Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C); lämmitys Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )","(7) - Ehto 2: jäähdytys Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C); lämmitys Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )","(7) - Ehto 2: jäähdytys Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C); lämmitys Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )","(7) - Ehto 2: jäähdytys Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C); lämmitys Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )","(7) - Ehto 2: jäähdytys Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C); lämmitys Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )","(7) - Ehto 2: jäähdytys Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C); lämmitys Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )","(7) - Ehto 2: jäähdytys Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C); lämmitys Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )","(7) - Ehto 2: jäähdytys Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C); lämmitys Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )"]
["","","","","","(8) - Mitattu lämmitysjärjestelmän 10 kPa painehäviöllä käyttöolosuhteissa, joissa lähtevään veden lämpötila on 47 - 55 °C huoneessa, jonka lämpötila on 20 °C. DB/WB 7°C/6°.","(8) - Mitattu lämmitysjärjestelmän 10 kPa painehäviöllä käyttöolosuhteissa, joissa lähtevään veden lämpötila on 47 - 55 °C huoneessa, jonka lämpötila on 20 °C. DB/WB 7°C/6°.","(8) - Mitattu lämmitysjärjestelmän 10 kPa painehäviöllä käyttöolosuhteissa, joissa lähtevään veden lämpötila on 47 - 55 °C huoneessa, jonka lämpötila on 20 °C. DB/WB 7°C/6°.","(8) - Mitattu lämmitysjärjestelmän 10 kPa painehäviöllä käyttöolosuhteissa, joissa lähtevään veden lämpötila on 47 - 55 °C huoneessa, jonka lämpötila on 20 °C. DB/WB 7°C/6°.","(8) - Mitattu lämmitysjärjestelmän 10 kPa painehäviöllä käyttöolosuhteissa, joissa lähtevään veden lämpötila on 47 - 55 °C huoneessa, jonka lämpötila on 20 °C. DB/WB 7°C/6°.","(8) - Mitattu lämmitysjärjestelmän 10 kPa painehäviöllä käyttöolosuhteissa, joissa lähtevään veden lämpötila on 47 - 55 °C huoneessa, jonka lämpötila on 20 °C. DB/WB 7°C/6°.","(8) - Mitattu lämmitysjärjestelmän 10 kPa painehäviöllä käyttöolosuhteissa, joissa lähtevään veden lämpötila on 47 - 55 °C huoneessa, jonka lämpötila on 20 °C. DB/WB 7°C/6°.","(8) - Mitattu lämmitysjärjestelmän 10 kPa painehäviöllä käyttöolosuhteissa, joissa lähtevään veden lämpötila on 47 - 55 °C huoneessa, jonka lämpötila on 20 °C. DB/WB 7°C/6°."]
["Energiatehokkuusalue","","","","","","","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","","","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F"]