{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":34,"n_cols":9,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EBBX-D9W"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EBBX11DF9W","EBBX16DF9W","EBBX11DJ9W","EBBX16DJ9W"]
["Kotelo","Väri","","","","Valkoinen + Musta","Valkoinen + Musta","Valkoinen + Musta","Valkoinen + Musta"]
["","Materiaali","","","","Hartsi, teräslevy","Hartsi, teräslevy","Hartsi, teräslevy","Hartsi, teräslevy"]
["Mitat","Yksikkö","","Korkeus","mm","840","840","840","840"]
["","","","Leveys","mm","440","440","440","440"]
["","","","Syvyys","mm","390","390","390","390"]
["Paino","Yksikkö","","","kg","52.5","54.5","52.5","54.5"]
["PED","Luokka","","","","Luokka II","Luokka II","Luokka II","Luokka II"]
["Äänen tehotaso","Nimell.","","","dBA","44 (3)","44 (3)","44 (3)","44 (3)"]
["Äänenpaineen taso","Nimell.","","","dBA","30 (4)","30 (4)","30 (4)","30 (4)"]
["Toimintalämpötila-alue","Lämmitys","Vesi","Min.","°C","15 (5)","15 (5)","15 (5)","15 (5)"]
["","","","Maks.","°C","60 (5)","60 (5)","60 (5)","60 (5)"]
["","Jäähdytys","Ympäristö","Min.","°CDB","10 (5)","10 (5)","10 (5)","10 (5)"]
["","","Vesi","Min.","°C","5 (5)","5 (5)","5 (5)","5 (5)"]
["","","","Maks.","°C","22 (5)","22 (5)","22 (5)","22 (5)"]
["Virransyöttö","Nimi","","","","Katso huomautus 6","Katso huomautus 6","Katso huomautus 6","Katso huomautus 6"]
["Sähkölämmitin","Syöttöjännite","","Nimi","","9W","9W","9W","9W"]
["","","","Vaihe","","3~","3~","3~","3~"]
["","","","Taajuus","Hz","50","50","50","50"]
["","","","Jännite","V","400","400","400","400"]
["Sähkövastus","Suositeltu sulakekoko","","","A","20 (7)","20 (7)","20.000 (7)","20.000 (7)"]
["Huomautukset","","","","","(1) - Toiminta-alue ulottuu pieniin virtaamiin toimintatilasta riippuen – katso ESP-käyrä.","(1) - Toiminta-alue ulottuu pieniin virtaamiin toimintatilasta riippuen – katso ESP-käyrä.","(1) - Toiminta-alue ulottuu pieniin virtaamiin toimintatilasta riippuen – katso ESP-käyrä.","(1) - Toiminta-alue ulottuu pieniin virtaamiin toimintatilasta riippuen – katso ESP-käyrä."]
["","","","","","(2) - Ilman yksikön vedentilavuutta. Tämä tilavuus takaa riittävän sulatusenergian kaikille sovelluksille. Tämä tilavuus voidaan kuitenkin kertoa 0,66:lla, jos lämmityksen asetuspiste on ≥ 45° C (esimerkiksi puhallinkonvektorit)","(2) - Ilman yksikön vedentilavuutta. Tämä tilavuus takaa riittävän sulatusenergian kaikille sovelluksille. Tämä tilavuus voidaan kuitenkin kertoa 0,66:lla, jos lämmityksen asetuspiste on ≥ 45° C (esimerkiksi puhallinkonvektorit)","(2) - Ilman yksikön vedentilavuutta. Tämä tilavuus takaa riittävän sulatusenergian kaikille sovelluksille. Tämä tilavuus voidaan kuitenkin kertoa 0,66:lla, jos lämmityksen asetuspiste on ≥ 45° C (esimerkiksi puhallinkonvektorit)","(2) - Ilman yksikön vedentilavuutta. Tämä tilavuus takaa riittävän sulatusenergian kaikille sovelluksille. Tämä tilavuus voidaan kuitenkin kertoa 0,66:lla, jos lämmityksen asetuspiste on ≥ 45° C (esimerkiksi puhallinkonvektorit)"]
["","","","","","(3) - Mitattu lämmitysjärjestelmän 10 kPa painehäviöllä käyttöolosuhteissa, joissa lähtevään veden lämpötila on 47 - 55 °C huoneessa, jonka lämpötila on 20 °C. DB/WB 7°C/6°.","(3) - Mitattu lämmitysjärjestelmän 10 kPa painehäviöllä käyttöolosuhteissa, joissa lähtevään veden lämpötila on 47 - 55 °C huoneessa, jonka lämpötila on 20 °C. DB/WB 7°C/6°.","(3) - Mitattu lämmitysjärjestelmän 10 kPa painehäviöllä käyttöolosuhteissa, joissa lähtevään veden lämpötila on 47 - 55 °C huoneessa, jonka lämpötila on 20 °C. DB/WB 7°C/6°.","(3) - Mitattu lämmitysjärjestelmän 10 kPa painehäviöllä käyttöolosuhteissa, joissa lähtevään veden lämpötila on 47 - 55 °C huoneessa, jonka lämpötila on 20 °C. DB/WB 7°C/6°."]
["","","","","","(4) - Ääniarvot mitataan puolikaiuttomassa huoneessa. Äänenpaineen arvo on suhteellinen ja määräytyy etäisyyden ja ympäristön akustiikan mukaan. Lisätietoja on äänitasopiirustuksissa.","(4) - Ääniarvot mitataan puolikaiuttomassa huoneessa. Äänenpaineen arvo on suhteellinen ja määräytyy etäisyyden ja ympäristön akustiikan mukaan. Lisätietoja on äänitasopiirustuksissa.","(4) - Ääniarvot mitataan puolikaiuttomassa huoneessa. Äänenpaineen arvo on suhteellinen ja määräytyy etäisyyden ja ympäristön akustiikan mukaan. Lisätietoja on äänitasopiirustuksissa.","(4) - Ääniarvot mitataan puolikaiuttomassa huoneessa. Äänenpaineen arvo on suhteellinen ja määräytyy etäisyyden ja ympäristön akustiikan mukaan. Lisätietoja on äänitasopiirustuksissa."]
["","","","","","(5) - Lisätietoja on toimintalämpötila-alueen piirroksessa","(5) - Lisätietoja on toimintalämpötila-alueen piirroksessa","(5) - Lisätietoja on toimintalämpötila-alueen piirroksessa","(5) - Lisätietoja on toimintalämpötila-alueen piirroksessa"]
["","","","","","(6) - 4-napainen 20 A käyrä 400 V laukaisuluokka C (ks. kytkentäkaavio)","(6) - 4-napainen 20 A käyrä 400 V laukaisuluokka C (ks. kytkentäkaavio)","(6) - Edellä mainittu Hydro-boxin virransyöttö koskee vain varalämmitintä. Hydro-boxin kytkentärasia ja pumppu saavat syöttönsä ulkoyksikön kautta. Valinnaisella lämminvesivaraajalla on erillinen virransyöttö.","(6) - Edellä mainittu Hydro-boxin virransyöttö koskee vain varalämmitintä. Hydro-boxin kytkentärasia ja pumppu saavat syöttönsä ulkoyksikön kautta. Valinnaisella lämminvesivaraajalla on erillinen virransyöttö."]
["","","","","","","","(7) - 4-napainen 20 A käyrä 400 V laukaisuluokka C (ks. kytkentäkaavio)","(7) - 4-napainen 20 A käyrä 400 V laukaisuluokka C (ks. kytkentäkaavio)"]
["","","","","","","","(8) - Valitse halkaisija ja tyyppi kansallisten ja paikallisten säännösten mukaisesti","(8) - Valitse halkaisija ja tyyppi kansallisten ja paikallisten säännösten mukaisesti"]