{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":22,"n_cols":9,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EBVH-UD6V / ERLA11-14DV3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EBVH16SU23DJ6V / ERLA11DAV3","EBVH16SU23DJ6V / ERLA11D2V3","EBVH16SU23DJ6V / ERLA14DAV3","EBVH16SU23DJ6V / ERLA14D2V3"]
["Lämmitysteho","Nimell.","","","kW","10.6 (1), 9.82 (2)","10.6 (1), 9.82 (2)","12.0 (1), 12.5 (2)","12.0 (1), 12.5 (2)"]
["Ottoteho","Lämmitys","","Nimell.","kW","2.18 (1), 2.68 (2)","2.18 (1), 2.68 (2)","2.46 (1), 3.42 (2)","2.46 (1), 3.42 (2)"]
["","Kuuma käyttövesi 10°C...50 °C","","Nim.","kWh","3.41","3.41","3.41","3.41"]
["Lämpenemisaika 10°C...50 °C","h","","","","1 h 25 min 7°C:n ympäristön lämpötilassa","1 h 25 min 7°C:n ympäristön lämpötilassa","1 h 25 min 7°C:n ympäristön lämpötilassa","1 h 25 min 7°C:n ympäristön lämpötilassa"]
["COP","","","","","4.83 (1), 3.66 (2)","4.83 (1), 3.66 (2)","4.87 (1), 3.64 (2)","4.87 (1), 3.64 (2)"]
["Lämminvesivaraaja","Yleistä","","Ilmoitettu kuormitusprofiili","","XL","XL","XL","XL"]
["","Keskimääräinen ilmasto","","Vedenlämmityksen energiatehokkuusluokka","","A","A","A","A"]
["Tilojen lämmitys","Keskimäär. ilmaston veden lähtö 55 °C","Yleistä","SCOP","","3.23","3.23","3.22","3.22"]
["","","","Kausittainen tilojen lämmityksen tehokk.luokka","","A++","A++","A++","A++"]
["","Keskimäär. ilmaston veden lähtö 35°C","Yleistä","SCOP","","4.61","4.61","4.60","4.60"]
["","","","Kausittainen tilojen lämmityksen tehokk.luokka","","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["Huomautukset","","","","","(1) - Olosuhteet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Olosuhteet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Olosuhteet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Olosuhteet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(2) - Olosuhteet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(2) - Olosuhteet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(2) - Olosuhteet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(2) - Olosuhteet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)"]
["","","","","","(3) - Ehto 1: jäähdytys Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); lämmitys Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Ehto 1: jäähdytys Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); lämmitys Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Ehto 1: jäähdytys Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); lämmitys Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Ehto 1: jäähdytys Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); lämmitys Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(4) - Ehto 2: jäähdytys Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C); lämmitys Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )","(4) - Ehto 2: jäähdytys Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C); lämmitys Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )","(4) - Ehto 2: jäähdytys Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C); lämmitys Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )","(4) - Ehto 2: jäähdytys Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C); lämmitys Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )"]
["","","","","","(5) - Mitattu lämmitysjärjestelmän 10 kPa painehäviöllä käyttöolosuhteissa, joissa lähtevään veden lämpötila on 47 - 55 °C huoneessa, jonka lämpötila on 20 °C. DB/WB 7°C/6°.","(5) - Mitattu lämmitysjärjestelmän 10 kPa painehäviöllä käyttöolosuhteissa, joissa lähtevään veden lämpötila on 47 - 55 °C huoneessa, jonka lämpötila on 20 °C. DB/WB 7°C/6°.","(5) - Mitattu lämmitysjärjestelmän 10 kPa painehäviöllä käyttöolosuhteissa, joissa lähtevään veden lämpötila on 47 - 55 °C huoneessa, jonka lämpötila on 20 °C. DB/WB 7°C/6°.","(5) - Mitattu lämmitysjärjestelmän 10 kPa painehäviöllä käyttöolosuhteissa, joissa lähtevään veden lämpötila on 47 - 55 °C huoneessa, jonka lämpötila on 20 °C. DB/WB 7°C/6°."]