{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":29,"n_cols":9,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EBVX-D6V / ERLA-DV37"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EBVX16S18DJ6V / ERLA16DAV37","EBVX16S23DJ6V / ERLA16DAV37","EBVX16S18DJ6V / ERLA16D2V37","EBVX16S23DJ6V / ERLA16D2V37"]
["Lämmitysteho","Nimell.","","","kW","16.0 (1) (2)","16.0 (1) (2)","16.0 (2) (1)","16.0 (2) (1)"]
["Jäähdytysteho","Nimell.","","","kW","13.8 (3), 15.9 (4)","13.8 (3), 15.9 (4)","13.8 (3), 15.9 (4)","13.8 (3), 15.9 (4)"]
["Ottoteho","Lämmitys","","Nimell.","kW","3.53 (1), 4.56 (2)","3.53 (1), 4.56 (2)","3.53 (1), 4.56 (2)","3.53 (1), 4.56 (2)"]
["","Jäähdytys","","Nimell.","kW","4.68 (3), 3.82 (4)","4.68 (3), 3.82 (4)","4.68 (3), 3.82 (4)","4.68 (3), 3.82 (4)"]
["","Kuuma käyttövesi 10°C...50 °C","","Nim.","kWh","2.44","3.41","2.44","3.41"]
["Lämpenemisaika 10°C...50 °C","h","","","","1 h 25 min 7°C:n ympäristön lämpötilassa","1 h 25 min 7°C:n ympäristön lämpötilassa","1 h 25 min 7°C:n ympäristön lämpötilassa","1 h 25 min 7°C:n ympäristön lämpötilassa"]
["COP","","","","","4.53 (1), 3.51 (2)","4.53 (1), 3.51 (2)","4.53 (1), 3.51 (2)","4.53 (1), 3.51 (2)"]
["EER","","","","","2.94 (3), 4.16 (4)","2.94 (3), 4.16 (4)","2.94 (3), 4.16 (4)","2.94 (3), 4.16 (4)"]
["SEER","","","","","5.76 (5)","5.76 (5)","5.76 (5)","5.76 (5)"]
["Lämminvesivaraaja","Yleistä","","Ilmoitettu kuormitusprofiili","","L","XL","L","XL"]
["","Keskimääräinen ilmasto","","Vedenlämmityksen energiatehokkuusluokka","","A+","A","A+","A"]
["Tilojen lämmitys","Keskimäär. ilmaston veden lähtö 55 °C","Yleistä","SCOP","","3.35","3.35","3.35","3.35"]
["","","","Kausittainen tilojen lämmityksen tehokk.luokka","","A++","A++","A++","A++"]
["","Keskimäär. ilmaston veden lähtö 35°C","Yleistä","SCOP","","4.68","4.68","4.68","4.68"]
["","","","Kausittainen tilojen lämmityksen tehokk.luokka","","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["Huomautukset","","","","","(1) - Olosuhteet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Olosuhteet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Olosuhteet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Olosuhteet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(2) - Olosuhteet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(2) - Olosuhteet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(2) - Olosuhteet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(2) - Olosuhteet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)"]
["","","","","","(3) - Jäähdytys: EW 12°C; LW 7°C; ympäristön lämpötila: 35°CDB","(3) - Jäähdytys: EW 12°C; LW 7°C; ympäristön lämpötila: 35°CDB","(3) - Jäähdytys: EW 12°C; LW 7°C; ympäristön lämpötila: 35°CDB","(3) - Jäähdytys: EW 12°C; LW 7°C; ympäristön lämpötila: 35°CDB"]
["","","","","","(4) - Jäähdytys: EW 23°C; LW 18°C; ympäristön lämpötila: 35°CDB","(4) - Jäähdytys: EW 23°C; LW 18°C; ympäristön lämpötila: 35°CDB","(4) - Jäähdytys: EW 23°C; LW 18°C; ympäristön lämpötila: 35°CDB","(4) - Jäähdytys: EW 23°C; LW 18°C; ympäristön lämpötila: 35°CDB"]
["","","","","","(5) - EN14825 mukaisesti","(5) - EN14825 mukaisesti","(5) - EN14825 mukaisesti","(5) - EN14825 mukaisesti"]
["","","","","","(6) - Ehto 1: jäähdytys Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); lämmitys Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(6) - Ehto 1: jäähdytys Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); lämmitys Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(6) - Ehto 1: jäähdytys Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); lämmitys Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(6) - Ehto 1: jäähdytys Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); lämmitys Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(7) - Ehto 2: jäähdytys Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C); lämmitys Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )","(7) - Ehto 2: jäähdytys Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C); lämmitys Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )","(7) - Ehto 2: jäähdytys Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C); lämmitys Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )","(7) - Ehto 2: jäähdytys Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C); lämmitys Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )"]
["","","","","","(8) - Mitattu lämmitysjärjestelmän 10 kPa painehäviöllä käyttöolosuhteissa, joissa lähtevään veden lämpötila on 47 - 55 °C huoneessa, jonka lämpötila on 20 °C. DB/WB 7°C/6°.","(8) - Mitattu lämmitysjärjestelmän 10 kPa painehäviöllä käyttöolosuhteissa, joissa lähtevään veden lämpötila on 47 - 55 °C huoneessa, jonka lämpötila on 20 °C. DB/WB 7°C/6°.","(8) - Mitattu lämmitysjärjestelmän 10 kPa painehäviöllä käyttöolosuhteissa, joissa lähtevään veden lämpötila on 47 - 55 °C huoneessa, jonka lämpötila on 20 °C. DB/WB 7°C/6°.","(8) - Mitattu lämmitysjärjestelmän 10 kPa painehäviöllä käyttöolosuhteissa, joissa lähtevään veden lämpötila on 47 - 55 °C huoneessa, jonka lämpötila on 20 °C. DB/WB 7°C/6°."]