{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":46,"n_cols":7,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EDLQ-CV3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EDLQ05CAV3","EDLQ07CAV3"]
["Äänenpaineen taso","Lämmitys","","Nimell.","dBA","48 (8)","49 (8)"]
["Kylmäaine","GWP","","","","2,088","2,088"]
["","Täytösmäärä","","","kg","1.30","1.45"]
["","Type","","","","R-410A","R-410A"]
["Toimintalämpötila-alue","Lämmitys","Vesi","Maks.","°C","55.0","55.0"]
["","","","Min.","°C","15 (4)","15 (4)"]
["","Kuuma käyttövesi","Vesi","Maks.","°C","80 (7)","80 (7)"]
["","","","Min.","°C","25","25"]
["","","Ympäristö","Min.","°CDB","-25.0 (6)","-25.0 (6)"]
["","","","Maks.","°CDB","35.0 (6)","35.0 (6)"]
["Ottoteho","Lämmitys","","Nimell.","kW","0.880 (1), 1.13 (2)","1.55 (1), 2.02 (2)"]
["Äänen tehotaso","Lämmitys","","Nimell.","dBA","61","62"]
["COP","","","","","5.00 (1), 3.58 (2)","4.52 (1), 3.42 (2)"]
["Mitat","Yksikkö","","Leveys","mm","1,090","1,090"]
["","","","Syvyys","mm","350","350"]
["","","","Korkeus","mm","735","735"]
["Paino","Yksikkö","","","kg","76.0","80.0"]
["Tilojen lämmitys","Keskimäär. ilmaston veden lähtö 35°C","Yleistä","ηs (kausittainen tilojen lämmityksen tehokkuus)","%","172","163"]
["","","","Kausittainen tilojen lämmityksen tehokk.luokka","","A++","A++"]
["","","","SCOP","","4.39","4.14"]
["","Keskimäär. ilmaston veden lähtö 55 °C","Yleistä","Kausittainen tilojen lämmityksen tehokk.luokka","","A++","A++"]
["","","","ηs (kausittainen tilojen lämmityksen tehokkuus)","%","125","125"]
["","","","SCOP","","3.20","3.20"]
["Fan","Ilmamäärä","Lämmitys","Suuri","m³/min","45.0","47.0"]
["Lämmitysteho","Nimell.","","","kW","4.40 (1), 4.03 (2)","7.00 (1), 6.90 (2)"]
["Power supply","Phase","","","","1~","1~"]
["","Name","","","","V3","V3"]
["","Taajuus","","","Hz","50","50"]
["","Jännite","","","V","230","230"]
["Huomautukset","","","","","(1) - Ehto 1: jäähdytys Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); lämmitys Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Ehto 1: jäähdytys Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); lämmitys Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(2) - Ehto 2: jäähdytys Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C); lämmitys Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )","(2) - Ehto 2: jäähdytys Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C); lämmitys Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )"]
["","","","","","(3) - PED-yksikön luokka: poistettu PED:in laajuudesta johtuen artiklasta 1, kohta 3.6, 97/23/EU","(3) - PED-yksikön luokka: poistettu PED:in laajuudesta johtuen artiklasta 1, kohta 3.6, 97/23/EU"]
["","","","","","(4) - Alempi, jos asennetaan varalämmitin; Jos varalämmitintä ei ole, lämpöpumppu käynnistyy 10 °C lämpötilassa","(4) - Alempi, jos asennetaan varalämmitin; Jos varalämmitintä ei ole, lämpöpumppu käynnistyy 10 °C lämpötilassa"]
["","","","","","(5) - Lisätietoja vakiovarusteista on asennus-/käyttöohjeessa","(5) - Lisätietoja vakiovarusteista on asennus-/käyttöohjeessa"]
["","","","","","(6) - Kuuman käyttöveden toimintalämpötila-alue (ulkoyksikkö): alueen lisäys lisälämmittimellä. Katso toimintalämpötila-alue eri piirustuksesta.","(6) - Kuuman käyttöveden toimintalämpötila-alue (ulkoyksikkö): alueen lisäys lisälämmittimellä. Katso toimintalämpötila-alue eri piirustuksesta."]
["","","","","","(7) - > 50°C BSH ainoastaan, ei lämpöpumpputoimintaa","(7) - > 50°C BSH ainoastaan, ei lämpöpumpputoimintaa"]
["","","","","","(8) - Äänenpaineen taso mitataan mikrofonilla tietyn etäisyyden päässä yksiköstä. Arvo on suhteellinen ja määräytyy etäisyyden ja ympäristön akustiikan mukaan. Lisätietoja on äänispektrikaaviossa.","(8) - Äänenpaineen taso mitataan mikrofonilla tietyn etäisyyden päässä yksiköstä. Arvo on suhteellinen ja määräytyy etäisyyden ja ympäristön akustiikan mukaan. Lisätietoja on äänispektrikaaviossa."]
["","","","","","(9) - Käyttöalue ulottuu pieniin virtausmääriin vain silloin, kun yksikkö toimii vain lämpöpumpputilassa. (Ei käynnistyksen aikana, ei varalämmitintoiminnassa eikä sulatuksessa).","(9) - Käyttöalue ulottuu pieniin virtausmääriin vain silloin, kun yksikkö toimii vain lämpöpumpputilassa. (Ei käynnistyksen aikana, ei varalämmitintoiminnassa eikä sulatuksessa)."]
["","","","","","(10) - Mukaan lukien putkisto + PHE; ilman paisuntasäiliötä","(10) - Mukaan lukien putkisto + PHE; ilman paisuntasäiliötä"]
["","","","","","(11) - Daikin Altherma invertteriohjatun kompressorin käynnistysvirta on aina <= enimmäiskäyntivirta","(11) - Daikin Altherma invertteriohjatun kompressorin käynnistysvirta on aina <= enimmäiskäyntivirta"]