{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":43,"n_cols":7,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EDLQ-CV3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EDLQ05CAV3","EDLQ07CAV3"]
["Lämmitysteho","Nimell.","","","kW","4.4, 4.03","7, 6.9"]
["Ottoteho","Lämmitys","","Nimell.","kW","0.88, 1.13","1.55, 2.02"]
["COP","","","","","5, 3.58","4.52, 3.42"]
["Mitat","Yksikkö","","Korkeus","mm","735","735"]
["","","","Leveys","mm","1090","1090"]
["","","","Syvyys","mm","350","350"]
["Paino","Yksikkö","","","kg","76","80"]
["Puhallin","Ilmamäärä","Lämmitys","Suuri","m³/min","45.0","47.0"]
["Toimintalämpötila-alue","Lämmitys","Vesi","Min.","°C","15","15"]
["","","","Maks.","°C","55.0","55.0"]
["","Kuuma käyttövesi","Ympäristö","Min.","°CDB","-25.0","-25.0"]
["","","","Maks.","°CDB","35.0","35.0"]
["","","Vesi","Min.","°C","25","25"]
["","","","Maks.","°C","80","80"]
["Äänen tehotaso","Lämmitys","","Nimell.","dBA","61","62"]
["Äänenpaineen taso","Lämmitys","","Nimell.","dBA","48","49"]
["Kylmäaine","Tyyppi","","","","R-410A","R-410A"]
["","GWP","","","","2088","2088"]
["","Täytösmäärä","","","kg","1.3","1.45"]
["","Täytösmäärä","","","tCO2Eq","2.714","3.027"]
["Tilojen lämmitys","Keskimäär. ilmaston veden lähtö 55 °C","Yleistä","SCOP","","3.2","3.2"]
["","","","Kausittainen tilojen lämmityksen tehokk.luokka","","A++","A++"]
["","Keskimäär. ilmaston veden lähtö 35°C","Yleistä","SCOP","","4.39","4.14"]
["","","","Kausittainen tilojen lämmityksen tehokk.luokka","","A++","A++"]
["Virransyöttö","Nimi","","","","V3","V3"]
["","Vaihe","","","","1~","1~"]
["Syöttöjännite","Taajuus","","","Hz","50","50"]
["","Jännite","","","V","230","230"]
["Huomautukset","","","","","(1) - Ehto 1: jäähdytys Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); lämmitys Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Ehto 1: jäähdytys Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); lämmitys Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(2) - Ehto 2: jäähdytys Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C); lämmitys Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )","(2) - Ehto 2: jäähdytys Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C); lämmitys Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )"]
["","","","","","(3) - Alempi, jos asennetaan varalämmitin; Jos varalämmitintä ei ole, lämpöpumppu käynnistyy 10 °C lämpötilassa","(3) - Alempi, jos asennetaan varalämmitin; Jos varalämmitintä ei ole, lämpöpumppu käynnistyy 10 °C lämpötilassa"]
["","","","","","(4) - Kuuman käyttöveden toimintalämpötila-alue (ulkoyksikkö): alueen lisäys lisälämmittimellä. Katso toimintalämpötila-alue eri piirustuksesta.","(4) - Kuuman käyttöveden toimintalämpötila-alue (ulkoyksikkö): alueen lisäys lisälämmittimellä. Katso toimintalämpötila-alue eri piirustuksesta."]
["","","","","","(5) -                                             >                      50 °C BSH ainoastaan, ei lämpöpumppua                    ","(5) -                                             >                      50 °C BSH ainoastaan, ei lämpöpumppua                    "]
["","","","","","(6) - Äänenpaineen taso mitataan mikrofonilla tietyn etäisyyden päässä yksiköstä. Arvo on suhteellinen ja määräytyy etäisyyden ja ympäristön akustiikan mukaan. Lisätietoja on äänispektrikaaviossa.","(6) - Äänenpaineen taso mitataan mikrofonilla tietyn etäisyyden päässä yksiköstä. Arvo on suhteellinen ja määräytyy etäisyyden ja ympäristön akustiikan mukaan. Lisätietoja on äänispektrikaaviossa."]
["","","","","","(7) - Käyttöalue ulottuu pieniin virtausmääriin vain silloin, kun yksikkö toimii vain lämpöpumpputilassa. (Ei käynnistyksen aikana, ei varalämmitintoiminnassa eikä sulatuksessa).","(7) - Käyttöalue ulottuu pieniin virtausmääriin vain silloin, kun yksikkö toimii vain lämpöpumpputilassa. (Ei käynnistyksen aikana, ei varalämmitintoiminnassa eikä sulatuksessa)."]
["","","","","","(8) - Mukaan lukien putkisto + PHE; ilman paisuntasäiliötä","(8) - Mukaan lukien putkisto + PHE; ilman paisuntasäiliötä"]
["","","","","","(9) - Daikin Altherma invertteriohjatun kompressorin käynnistysvirta on aina <= enimmäiskäyntivirta","(9) - Daikin Altherma invertteriohjatun kompressorin käynnistysvirta on aina <= enimmäiskäyntivirta"]