{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":35,"n_cols":9,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EHBX-E6V"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EHBX04EA6V","EHBX04EF6V","EHBX08EA6V","EHBX08EF6V"]
["Kotelo","Väri","","","","Valkoinen + Musta","Valkoinen + Musta","Valkoinen + Musta","Valkoinen + Musta"]
["","Materiaali","","","","Hartsi, teräslevy","Hartsi, teräslevy","Hartsi, teräslevy","Hartsi, teräslevy"]
["Mitat","Yksikkö","","Korkeus","mm","840","840","840","840"]
["","","","Leveys","mm","440","440","440","440"]
["","","","Syvyys","mm","390","390","390","390"]
["Paino","Yksikkö","","","kg","42.0","42.0","42.0","42.0"]
["PED","Luokka","","","","Art4.3, Katso huomautus 1","Art4.3, Katso huomautus 1","Art4.3, Katso huomautus 1","Art4.3, Katso huomautus 1"]
["Äänen tehotaso","Nimell.","","","dBA","42 (4)","42 (4)","42 (4)","42 (4)"]
["Äänenpaineen taso","Nimell.","","","dBA","28 (5)","28 (5)","28 (5)","28 (5)"]
["Toimintalämpötila-alue","Lämmitys","Vesi","Min.","°C","0 (6)","0 (6)","0 (6)","0 (6)"]
["","","","Maks.","°C","0 (6)","0 (6)","0 (6)","0 (6)"]
["","Jäähdytys","Ympäristö","Min.","°CDB","0 (6)","0 (6)","0 (6)","0 (6)"]
["","","Vesi","Min.","°C","0 (6)","0 (6)","0 (6)","0 (6)"]
["","","","Maks.","°C","0 (6)","0 (6)","0 (6)","0 (6)"]
["Virransyöttö","Nimi","","","","Katso huomautus 7","Katso huomautus 7","Katso huomautus 7","Katso huomautus 7"]
["Sähkölämmitin","Syöttöjännite","","Nimi","","6V3","6V3","6V3","6V3"]
["","","","Vaihe","","1~ / 3~","1~ / 3~","1~ / 3~","1~ / 3~"]
["","","","Taajuus","Hz","50","50","50","50"]
["","","","Jännite","V","230","230","230","230"]
["Sähkövastus","Suositeltu sulakekoko","","","A","20.0 (8)","20.0 (8)","20.0 (8)","20.0 (8)"]
["Huomautukset","","","","","(1) - PED-yksikön luokka: Art3§3: poistettu PED:in laajuudesta johtuen artiklasta 1, kohta 3.6, 97/23/EU","(1) - PED-yksikön luokka: Art3§3: poistettu PED:in laajuudesta johtuen artiklasta 1, kohta 3.6, 97/23/EU","(1) - PED-yksikön luokka: Art3§3: poistettu PED:in laajuudesta johtuen artiklasta 1, kohta 3.6, 97/23/EU","(1) - PED-yksikön luokka: Art3§3: poistettu PED:in laajuudesta johtuen artiklasta 1, kohta 3.6, 97/23/EU"]
["","","","","","(2) - Käyttöalue ulottuu pieniin virtausmääriin vain silloin, kun yksikkö toimii vain lämpöpumpputilassa. (Ei käynnistyksen aikana, ei varalämmitintoiminnassa eikä sulatuksessa).","(2) - Käyttöalue ulottuu pieniin virtausmääriin vain silloin, kun yksikkö toimii vain lämpöpumpputilassa. (Ei käynnistyksen aikana, ei varalämmitintoiminnassa eikä sulatuksessa).","(2) - Käyttöalue ulottuu pieniin virtausmääriin vain silloin, kun yksikkö toimii vain lämpöpumpputilassa. (Ei käynnistyksen aikana, ei varalämmitintoiminnassa eikä sulatuksessa).","(2) - Käyttöalue ulottuu pieniin virtausmääriin vain silloin, kun yksikkö toimii vain lämpöpumpputilassa. (Ei käynnistyksen aikana, ei varalämmitintoiminnassa eikä sulatuksessa)."]
["","","","","","(3) - Ilman vettä yksikössä. Tämä minimi vesimäärä riittää useimpiin sovelluksiin. Kriittisissä prosesseissa ylimääräinen vesi saattaa olla tarpeen.","(3) - Ilman vettä yksikössä. Tämä minimi vesimäärä riittää useimpiin sovelluksiin. Kriittisissä prosesseissa ylimääräinen vesi saattaa olla tarpeen.","(3) - Ilman vettä yksikössä. Tämä minimi vesimäärä riittää useimpiin sovelluksiin. Kriittisissä prosesseissa ylimääräinen vesi saattaa olla tarpeen.","(3) - Ilman vettä yksikössä. Tämä minimi vesimäärä riittää useimpiin sovelluksiin. Kriittisissä prosesseissa ylimääräinen vesi saattaa olla tarpeen."]
["","","","","","(4) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(4) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(4) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(4) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)"]
["","","","","","(5) - Ääniarvot mitataan puolikaiuttomassa huoneessa. Äänen painetaso on suhteellinen ja määräytyy etäisyyden ja akustiikan mukaan. Lisätietoja on äänitasopiirustuksissa. Äänen tehotaso on absoluuttinen arvo, joka ilmaisee äänen synnyttämän tehon.","(5) - Ääniarvot mitataan puolikaiuttomassa huoneessa. Äänen painetaso on suhteellinen ja määräytyy etäisyyden ja akustiikan mukaan. Lisätietoja on äänitasopiirustuksissa. Äänen tehotaso on absoluuttinen arvo, joka ilmaisee äänen synnyttämän tehon.","(5) - Ääniarvot mitataan puolikaiuttomassa huoneessa. Äänen painetaso on suhteellinen ja määräytyy etäisyyden ja akustiikan mukaan. Lisätietoja on äänitasopiirustuksissa. Äänen tehotaso on absoluuttinen arvo, joka ilmaisee äänen synnyttämän tehon.","(5) - Ääniarvot mitataan puolikaiuttomassa huoneessa. Äänen painetaso on suhteellinen ja määräytyy etäisyyden ja akustiikan mukaan. Lisätietoja on äänitasopiirustuksissa. Äänen tehotaso on absoluuttinen arvo, joka ilmaisee äänen synnyttämän tehon."]
["","","","","","(6) - Lisätietoja on toimintalämpötila-alueen piirroksessa","(6) - Lisätietoja on toimintalämpötila-alueen piirroksessa","(6) - Lisätietoja on toimintalämpötila-alueen piirroksessa","(6) - Lisätietoja on toimintalämpötila-alueen piirroksessa"]
["","","","","","(7) - Edellä mainittu ohjauskeskuksen virransyöttö koskee vain lisälämmitintä. Ohjauskeskuksen kytkentärasia saa syötön ulkoyksiköstä. Valinnaisella lämminvesivaraajalla on erillinen virransyöttö.","(7) - Edellä mainittu ohjauskeskuksen virransyöttö koskee vain lisälämmitintä. Ohjauskeskuksen kytkentärasia saa syötön ulkoyksiköstä. Valinnaisella lämminvesivaraajalla on erillinen virransyöttö.","(7) - Edellä mainittu ohjauskeskuksen virransyöttö koskee vain lisälämmitintä. Ohjauskeskuksen kytkentärasia saa syötön ulkoyksiköstä. Valinnaisella lämminvesivaraajalla on erillinen virransyöttö.","(7) - Edellä mainittu ohjauskeskuksen virransyöttö koskee vain lisälämmitintä. Ohjauskeskuksen kytkentärasia saa syötön ulkoyksiköstä. Valinnaisella lämminvesivaraajalla on erillinen virransyöttö."]
["","","","","","(8) - 4-napainen 20 A käyrä 400 V laukaisuluokka C (ks. kytkentäkaavio)","(8) - 4-napainen 20 A käyrä 400 V laukaisuluokka C (ks. kytkentäkaavio)","(8) - 4-napainen 20 A käyrä 400 V laukaisuluokka C (ks. kytkentäkaavio)","(8) - 4-napainen 20 A käyrä 400 V laukaisuluokka C (ks. kytkentäkaavio)"]
["","","","","","(9) - Valitse halkaisija ja tyyppi kansallisten ja paikallisten säännösten mukaisesti","(9) - Valitse halkaisija ja tyyppi kansallisten ja paikallisten säännösten mukaisesti","(9) - Valitse halkaisija ja tyyppi kansallisten ja paikallisten säännösten mukaisesti","(9) - Valitse halkaisija ja tyyppi kansallisten ja paikallisten säännösten mukaisesti"]