{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":36,"n_cols":9,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EHVX-E3V"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EHVX04S18EJ3V","EHVX04S18EA3V","EHVX04S23EJ3V","EHVX04S23EA3V"]
["Kotelo","Väri","","","","Valkoinen + Musta","Valkoinen + Musta","Valkoinen + Musta","Valkoinen + Musta"]
["","Materiaali","","","","Pinnoitettu metallilevy","Pinnoitettu metallilevy","Pinnoitettu metallilevy","Pinnoitettu metallilevy"]
["Mitat","Yksikkö","","Korkeus","mm","1,650","1,650","1,850","1,850"]
["","","","Leveys","mm","595","595","595","595"]
["","","","Syvyys","mm","625","625","625","625"]
["Paino","Yksikkö","","","kg","119","119","128","128"]
["PED","Luokka","","","","Art4.3, Katso huomautus 1","Art4.3, Katso huomautus 1","Art4.3, Katso huomautus 1","Art4.3, Katso huomautus 1"]
["Äänen tehotaso","Nimell.","","","dBA","42 (6)","42 (6)","42 (6)","42 (6)"]
["Äänenpaineen taso","Nimell.","","","dBA","28 (7)","28 (7)","28 (7)","28 (7)"]
["Toimintalämpötila-alue","Lämmitys","Vesi","Min.","°C","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)"]
["","","","Maks.","°C","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)"]
["","Jäähdytys","Ympäristö","Min.","°CDB","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)"]
["","","Vesi","Min.","°C","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)"]
["","","","Maks.","°C","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)"]
["Virransyöttö","Nimi","","","","Katso huomautus 9","Katso huomautus 9","Katso huomautus 9","Katso huomautus 9"]
["Sähkölämmitin","Syöttöjännite","","Nimi","","3V3","3V3","3V3","3V3"]
["","","","Vaihe","","1~","1~","1~","1~"]
["","","","Taajuus","Hz","50","50","50","50"]
["","","","Jännite","V","230","230","230","230"]
["Sähkövastus","Suositeltu sulakekoko","","","A","20","20","20","20"]
["Huomautukset","","","","","(1) - PED-yksikön luokka: Art3§3: poistettu PED:in laajuudesta johtuen artiklasta 1, kohta 3.6, 97/23/EU","(1) - PED-yksikön luokka: Art3§3: poistettu PED:in laajuudesta johtuen artiklasta 1, kohta 3.6, 97/23/EU","(1) - PED-yksikön luokka: Art3§3: poistettu PED:in laajuudesta johtuen artiklasta 1, kohta 3.6, 97/23/EU","(1) - PED-yksikön luokka: Art3§3: poistettu PED:in laajuudesta johtuen artiklasta 1, kohta 3.6, 97/23/EU"]
["","","","","","(2) - Käyttöalue ulottuu pieniin virtausmääriin vain silloin, kun yksikkö toimii vain lämpöpumpputilassa. (Ei käynnistyksen aikana, ei varalämmitintoiminnassa eikä sulatuksessa).","(2) - Käyttöalue ulottuu pieniin virtausmääriin vain silloin, kun yksikkö toimii vain lämpöpumpputilassa. (Ei käynnistyksen aikana, ei varalämmitintoiminnassa eikä sulatuksessa).","(2) - Käyttöalue ulottuu pieniin virtausmääriin vain silloin, kun yksikkö toimii vain lämpöpumpputilassa. (Ei käynnistyksen aikana, ei varalämmitintoiminnassa eikä sulatuksessa).","(2) - Käyttöalue ulottuu pieniin virtausmääriin vain silloin, kun yksikkö toimii vain lämpöpumpputilassa. (Ei käynnistyksen aikana, ei varalämmitintoiminnassa eikä sulatuksessa)."]
["","","","","","(3) - Perustuu dT-arvoon 45 K","(3) - Perustuu dT-arvoon 45 K","(3) - Perustuu dT-arvoon 45 K","(3) - Perustuu dT-arvoon 45 K"]
["","","","","","(4) - Sisältäen putkisto + PHE + varalämmitin / ilman paisuntasäiliötä","(4) - Sisältäen putkisto + PHE + varalämmitin / ilman paisuntasäiliötä","(4) - Sisältäen putkisto + PHE + varalämmitin / ilman paisuntasäiliötä","(4) - Sisältäen putkisto + PHE + varalämmitin / ilman paisuntasäiliötä"]
["","","","","","(5) - Ilman vettä yksikössä. Tämä minimi vesimäärä riittää useimpiin sovelluksiin. Kriittisissä prosesseissa ylimääräinen vesi saattaa olla tarpeen.","(5) - Ilman vettä yksikössä. Tämä minimi vesimäärä riittää useimpiin sovelluksiin. Kriittisissä prosesseissa ylimääräinen vesi saattaa olla tarpeen.","(5) - Ilman vettä yksikössä. Tämä minimi vesimäärä riittää useimpiin sovelluksiin. Kriittisissä prosesseissa ylimääräinen vesi saattaa olla tarpeen.","(5) - Ilman vettä yksikössä. Tämä minimi vesimäärä riittää useimpiin sovelluksiin. Kriittisissä prosesseissa ylimääräinen vesi saattaa olla tarpeen."]
["","","","","","(6) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(6) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(6) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(6) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)"]
["","","","","","(7) - Ääniarvot mitataan puolikaiuttomassa huoneessa. Äänenpaineen arvo on suhteellinen ja määräytyy etäisyyden ja ympäristön akustiikan mukaan. Lisätietoja on äänitasopiirustuksissa.","(7) - Ääniarvot mitataan puolikaiuttomassa huoneessa. Äänenpaineen arvo on suhteellinen ja määräytyy etäisyyden ja ympäristön akustiikan mukaan. Lisätietoja on äänitasopiirustuksissa.","(7) - Ääniarvot mitataan puolikaiuttomassa huoneessa. Äänenpaineen arvo on suhteellinen ja määräytyy etäisyyden ja ympäristön akustiikan mukaan. Lisätietoja on äänitasopiirustuksissa.","(7) - Ääniarvot mitataan puolikaiuttomassa huoneessa. Äänenpaineen arvo on suhteellinen ja määräytyy etäisyyden ja ympäristön akustiikan mukaan. Lisätietoja on äänitasopiirustuksissa."]
["","","","","","(8) - Katso yksikön käyttöalue.","(8) - Katso yksikön käyttöalue.","(8) - Katso yksikön käyttöalue.","(8) - Katso yksikön käyttöalue."]
["","","","","","(9) - Edellä mainittu Hydro-boxin virransyöttö koskee vain varalämmitintä. Hydro-boxin kytkentärasia ja pumppu saavat syöttönsä ulkoyksikön kautta. Valinnaisella lämminvesivaraajalla on erillinen virransyöttö.","(9) - Edellä mainittu Hydro-boxin virransyöttö koskee vain varalämmitintä. Hydro-boxin kytkentärasia ja pumppu saavat syöttönsä ulkoyksikön kautta. Valinnaisella lämminvesivaraajalla on erillinen virransyöttö.","(9) - Edellä mainittu Hydro-boxin virransyöttö koskee vain varalämmitintä. Hydro-boxin kytkentärasia ja pumppu saavat syöttönsä ulkoyksikön kautta. Valinnaisella lämminvesivaraajalla on erillinen virransyöttö.","(9) - Edellä mainittu Hydro-boxin virransyöttö koskee vain varalämmitintä. Hydro-boxin kytkentärasia ja pumppu saavat syöttönsä ulkoyksikön kautta. Valinnaisella lämminvesivaraajalla on erillinen virransyöttö."]
["","","","","","(10) - 2-napainen 20 A käyrä 400 V laukaisuluokka C (ks. kytkentäkaavio)","(10) - 2-napainen 20 A käyrä 400 V laukaisuluokka C (ks. kytkentäkaavio)","(10) - 2-napainen 20 A käyrä 400 V laukaisuluokka C (ks. kytkentäkaavio)","(10) - 2-napainen 20 A käyrä 400 V laukaisuluokka C (ks. kytkentäkaavio)"]