{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":77,"n_cols":7,"rows_kept":77,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EKHLE-CV3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EKHLE200CV3","EKHLE260CV3"]
["Lämmitysaika","Maks.","","","hh:mm","07:16:00","09:44:00"]
["COP","","","","","4.32","4.32"]
["Kuuma käyttövesi","Teho","","Nim.","kW","1.6","1.6"]
["Vastaava kuumavesi","Maks","","","l","247","340"]
["Mitat","Yksikkö","","Korkeus","mm","1607","1892"]
["","","","Halkaisija","mm","628","628"]
["Paino","Yksikkö","","Tyhjä","kg","86","98"]
["Mitat","Yksikkö","Korkeus","Sisäyksikköön integroitu","mm","1607","1892"]
["Paino","Pakattu yksikkö","","","kg","97","110"]
["Asennuspaikka","","","","","Sisäyksiköt","Sisäyksiköt"]
["IP-luokka","","","","","IP24","IP24"]
["Kompressori","Tyyppi","","","","Pyörivä","Pyörivä"]
["Kylmäaine","Tyyppi","","","","R-134a","R-134a"]
["Lämpöpumppu","Nimi","","","","EKHLE200CV3","EKHLE260CV3"]
["Kylmäaine","GWP","","","","1,430.0","1,430.0"]
["","Täytösmäärä","","","tCO2Eq","1.43","1.43"]
["","Täytösmäärä","","","kg","1.00","1.00"]
["Lämpöpumppu","Lämmitysteho","","","kW","0.37","0.37"]
["","Kotelo","","Väri","","Valkoinen","Valkoinen"]
["","Mitat","Yksikkö","Korkeus","mm","1607","1892"]
["","","","Leveys","mm","628","628"]
["","","","Syvyys","mm","628","628"]
["","Paino","","Yksikkö","kg","86","98"]
["","","","Pakattu yksikkö","kg","97","110"]
["","Asennuspaikka","","","","Vain sisäyksiköt","Vain sisäyksiköt"]
["","Asennus","","IP-luokka","","IP24","IP24"]
["","","","Etäisyys seinästä","mm","200","200"]
["","Kompressori","","Tyyppi","","Pyörivä","Pyörivä"]
["","Toimintalämpötila-alue","Ympäristö","Väh.","°CDB","4","4"]
["","","","Enint.","°CDB","43","43"]
["","Äänenpaineen taso","","Nim.","dBA","52","52"]
["","","","Hiljainen yötoiminto","dBA","52.0","52.0"]
["","Kylmäaine","","Tyyppi","","R-134a","R-134a"]
["","","","GWP","","1,430.00","1,430.00"]
["","","","Täytösmäärä","tCO2Eq","1.43","1.43"]
["","","","Täytösmäärä","kg","1.000","1.000"]
["","Sulatusmenetelmä","","","","N/A","N/A"]
["","Automaattinen sulatustoiminnon käynnistyminen","","","°C","N/A","N/A"]
["","Järjestelmän paine","","Enint.","bar","7","7"]
["Säiliö","Integroitu lämmityselementtiteho","","Nim.","kW","1.5","1.5"]
["","Kotelo","","Väri","","Valkoinen","Valkoinen"]
["","","","Materiaali","","Emaloitu teräs","Emaloitu teräs"]
["","Asennuspaikka","","","","Vain sisäyksiköt","Vain sisäyksiköt"]
["","Asennus","","IP-luokka","","IP24","IP24"]
["","","","Aurinkokeräinmahdollisuus","","Ei","Ei"]
["","","","Säiliön kiertoliitäntäaukko","","Ei","Ei"]
["Yleistä","Tuotekuvaus","","Ilma-vesi-lämpöpumppu","","Kyllä","Kyllä"]
["","","","Mallin tunnus","","EKHLE200CV3","EKHLE260CV3"]
["","Lisälämmitin","","Syötettävän energian tyyppi","","Sähkö","Sähkö"]
["","Toimittajan/valmistajan tiedot","","Nimi tai tuotemerkki","","Daikin Europe N.V.","Daikin Europe N.V."]
["","LW(A) Äänen tehotaso (EN14825)","","Sisällä","dBA","52.0","52.0"]
["Lämminvesivaraaja","Yleistä","","Ilmoitettu kuormitusprofiili","","L","XL"]
["","","","Toiminto veden lämmityksen asetuksesta suurimman käyttötarveajan ulkopuolella","","Kyllä","Kyllä"]
["","","","Vedenlämmityksen energiatehokkuusluokka","","A+","A+"]
["Käyttöveden lämmitys","Yleistä","","Termostaatin lämpöasetus","°C","55","55"]
["Äänen tehotaso","Käyttöveden lämmitys","","Sisäyksikkö","dBA","52","52"]
["Lämminvesivaraaja","Keskimääräinen ilmasto","","AEC (Vuotuinen energiankulutus)","kWh","883","1315"]
["","","","Qelec (Päivittäinen sähkönkulutus)","kWh","2.420","3.600"]
["","Kylmä ilmasto","","AEC (Vuotuinen energiankulutus)","kWh","883","1315"]
["","","","Qelec (Päivittäinen sähkönkulutus)","kWh","2.420","3.600"]
["","Lämmin ilmasto","","AEC (Vuotuinen energiankulutus)","kWh","883","1315"]
["","","","Qelec (Päivittäinen sähkönkulutus)","kWh","2.420","3.600"]
["Energiatehokkuusalue","","","","","A+ ~ F","A+ ~ F"]
["Lämpöpumppu","Syöttöjännite","","Vaihe","","1P","1P"]
["","","","Taajuus","Hz","50","50"]
["","","","Jännite","V","230","230"]
["","","","Käyntivirta enintään","A","8","8"]
["","","","Suositeltava asennuskäyttö","A","2","2"]
["Säiliö","Syöttöjännite","","Vaihe","","1P","1P"]
["","","","Taajuus","Hz","50","50"]
["","","","Jännite","V","230","230"]