{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":25,"n_cols":8,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ELBH-E6V / ERRA-EW17"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ELBH12EF6V / ERRA08EAW17","ELBH12EF6V / ERRA10EAW17","ELBH12EF6V / ERRA12EAW17"]
["Lämmitysteho","Min.","","","kW","3.45 (1)","3.45 (1)","3.45 (1)"]
["","Nimell.","","","kW","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)"]
["","Maks.","","","kW","7.95 (1)","9.25 (1)","9.97 (1)"]
["Ottoteho","Lämmitys","","Min.","kW","0.70 (5)","0.70 (5)","0.70 (5)"]
["","","","Nimell.","kW","1.21 (2)","1.21 (2)","1.21 (2)"]
["","","","Maks.","kW","1.63 (5)","1.98 (5)","2.21 (5)"]
["COP","","","","","5.10 (2)","5.10 (2)","5.10 (2)"]
["Tilojen lämmitys","Keskimäär. ilmaston veden lähtö 55 °C","Yleistä","SCOP","","3.42","3.43","3.53"]
["","","","Kausittainen tilojen lämmityksen tehokk.luokka","","A++","A++","A++"]
["","Keskimäär. ilmaston veden lähtö 35°C","Yleistä","SCOP","","4.81","4.84","4.84"]
["","","","Kausittainen tilojen lämmityksen tehokk.luokka","","A+++","A+++","A+++"]
["Energiatehokkuusalue","","","","","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F"]
["Huomautukset","","","","","(1) - Teho standardin EN14511 mukaisesti, koskee lämmitettyä vettä alueella dT = 3~8°C, Ta 7°C","(1) - Teho standardin EN14511 mukaisesti, koskee lämmitettyä vettä alueella dT = 3~8°C, Ta 7°C","(1) - Teho standardin EN14511 mukaisesti, koskee lämmitettyä vettä alueella dT = 3~8°C, Ta 7°C"]
["","","","","","(2) - Olosuhteet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Olosuhteet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Olosuhteet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - Jäähdytys: EW 12°C; LW 7°C; ympäristön lämpötila: 35°CDB","(3) - Jäähdytys: EW 12°C; LW 7°C; ympäristön lämpötila: 35°CDB","(3) - Jäähdytys: EW 12°C; LW 7°C; ympäristön lämpötila: 35°CDB"]
["","","","","","(4) - Jäähdytys: EW 23°C; LW 18°C; ympäristön lämpötila: 35°CDB","(4) - Jäähdytys: EW 23°C; LW 18°C; ympäristön lämpötila: 35°CDB","(4) - Jäähdytys: EW 23°C; LW 18°C; ympäristön lämpötila: 35°CDB"]
["","","","","","(5) - Ottoteho on sisä- ja ulkoyksiköiden yhteisteho kiertopumppu mukaan lukien; standardi EN14511","(5) - Ottoteho on sisä- ja ulkoyksiköiden yhteisteho kiertopumppu mukaan lukien; standardi EN14511","(5) - Ottoteho on sisä- ja ulkoyksiköiden yhteisteho kiertopumppu mukaan lukien; standardi EN14511"]
["","","","","","(6) - Testattu Ta DB/WB 7°C/6°C. EN 16147 mukainen.","(6) - Testattu Ta DB/WB 7°C/6°C. EN 16147 mukainen.","(6) - Testattu Ta DB/WB 7°C/6°C. EN 16147 mukainen."]
["","","","","","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C), pumpun täysi nopeus","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C), pumpun täysi nopeus","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C), pumpun täysi nopeus"]