{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":32,"n_cols":6,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ELBX-E9W"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ELBX12EF9W"]
["Kotelo","Väri","","","","Valkoinen + Musta"]
["","Materiaali","","","","Hartsi, teräslevy"]
["Mitat","Yksikkö","","Korkeus","mm","840"]
["","","","Leveys","mm","440"]
["","","","Syvyys","mm","390"]
["Paino","Yksikkö","","","kg","48.5"]
["PED","Luokka","","","","Luokka II"]
["Äänen tehotaso","Nimell.","","","dBA","44.0"]
["Äänenpaineen taso","Nimell.","","","dBA","30.0"]
["Toimintalämpötila-alue","Lämmitys","Vesi","Min.","°C","15"]
["","","","Maks.","°C","65"]
["","Jäähdytys","Ympäristö","Min.","°CDB","10"]
["","","Vesi","Min.","°C","5"]
["","","","Maks.","°C","22"]
["Virransyöttö","Nimi","","","","Katso huomautus 6"]
["Sähkölämmitin","Syöttöjännite","","Nimi","","9W"]
["","","","Vaihe","","3~"]
["","","","Taajuus","Hz","50"]
["","","","Jännite","V","400"]
["Sähkövastus","Suositeltu sulakekoko","","","A","20.000"]
["Huomautukset","","","","","(1) - Toiminta-alue ulottuu pieniin virtaamiin toimintatilasta riippuen – katso ESP-käyrä."]
["","","","","","(2) - Ilman yksikön vedentilavuutta. Tämä tilavuus takaa riittävän sulatusenergian kaikille sovelluksille. Tämä tilavuus voidaan kuitenkin kertoa 0,66:lla, jos lämmityksen asetuspiste on ≥ 45° C (esimerkiksi puhallinkonvektorit)"]
["","","","","","(3) - Mitattu lämmitysjärjestelmän 10 kPa painehäviöllä käyttöolosuhteissa, joissa lähtevään veden lämpötila on 47 - 55 °C huoneessa, jonka lämpötila on 20 °C. DB/WB 7°C/6°."]
["","","","","","(4) - Ääniarvot mitataan puolikaiuttomassa huoneessa. Äänen painetaso on suhteellinen ja määräytyy etäisyyden ja akustiikan mukaan. Lisätietoja on äänitasopiirustuksissa. Äänen tehotaso on absoluuttinen arvo, joka ilmaisee äänen synnyttämän tehon."]
["","","","","","(5) - Lisätietoja on toimintalämpötila-alueen piirroksessa"]
["","","","","","(6) - 4-napainen 20 A käyrä 400 V laukaisuluokka C (ks. kytkentäkaavio)"]