{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":33,"n_cols":11,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ELSX-E / ERRA-EV37"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ELSX12P30EG / ERRA08EAV37","ELSX12P50EG / ERRA08EAV37","ELSX12P30EG / ERRA10EAV37","ELSX12P50EG / ERRA10EAV37","ELSX12P30EG / ERRA12EAV37","ELSX12P50EG / ERRA12EAV37"]
["Indoor unit","","","","","ELSX12P30EG","ELSX12P50EG","ELSX12P30EG","ELSX12P50EG","ELSX12P30EG","ELSX12P50EG"]
["Lämmitysteho","Min.","","","kW","3.45 (1)","3.45 (1)","3.45 (1)","3.45 (1)","3.45 (1)","3.45 (1)"]
["","Nimell.","","","kW","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)"]
["","Maks.","","","kW","7.95 (1)","7.95 (1)","9.25 (1)","9.25 (1)","9.97 (1)","9.97 (1)"]
["Jäähdytysteho","Nimell.","","","kW","6.81 (3), 6.47 (4)","6.81 (3), 6.47 (4)","7.97 (3), 6.47 (4)","7.97 (3), 6.47 (4)","8.62 (3), 6.47 (4)","8.62 (3), 6.47 (4)"]
["Ottoteho","Lämmitys","","Min.","kW","0.72 (5)","0.72 (5)","0.72 (5)","0.72 (5)","0.72 (5)","0.72 (5)"]
["","","","Nimell.","kW","1.25 (2)","1.25 (2)","1.25 (2)","1.25 (2)","1.25 (2)","1.25 (2)"]
["","","","Maks.","kW","1.69 (5)","1.69 (5)","2.04 (5)","2.04 (5)","2.28 (5)","2.28 (5)"]
["","Jäähdytys","","Nimell.","kW","2.15 (3), 1.16 (4)","2.15 (3), 1.16 (4)","2.66 (3), 1.16 (4)","2.66 (3), 1.16 (4)","2.96 (3), 1.16 (4)","2.96 (3), 1.16 (4)"]
["","Kuuma käyttövesi 10°C...50 °C","","Nim.","kWh","3.57 (6)","4.82 (6)","3.57 (6)","4.82 (6)","3.57 (6)","4.82 (6)"]
["Lämpenemisaika 10°C...50 °C","hr","","","","2 h 29 min","3 h 45 min","2 h 29 min","3 h 45 min","2 h 29 min","3 h 45 min"]
["COP","","","","","4.92 (2)","4.92 (2)","4.92 (2)","4.92 (2)","4.92 (2)","4.92 (2)"]
["EER","","","","","3.17 (3), 5.56 (4)","3.17 (3), 5.56 (4)","3.00 (3), 5.56 (4)","3.00 (3), 5.56 (4)","2.91 (3), 5.56 (4)","2.91 (3), 5.56 (4)"]
["Lämminvesivaraaja","Yleistä","","Ilmoitettu kuormitusprofiili","","L","XL","L","XL","L","XL"]
["","Keskimääräinen ilmasto","","Vedenlämmityksen energiatehokkuusluokka","","A+","A+","A+","A+","A+","A+"]
["Tilojen lämmitys","Keskimäär. ilmaston veden lähtö 55 °C","Yleistä","SCOP","","3.58","3.58","3.58","3.58","3.58","3.58"]
["","","","Kausittainen tilojen lämmityksen tehokk.luokka","","A++","A++","A++","A++","A++","A++"]
["","Keskimäär. ilmaston veden lähtö 35°C","Yleistä","SCOP","","4.79","4.79","4.82","4.82","4.82","4.82"]
["","","","Kausittainen tilojen lämmityksen tehokk.luokka","","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["Energiatehokkuusalue","","","","","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F"]
["Huomautukset","","","","","(1) - Teho standardin EN14511 mukaisesti, koskee lämmitettyä vettä alueella dT = 3~8°C, Ta 7°C","(1) - Teho standardin EN14511 mukaisesti, koskee lämmitettyä vettä alueella dT = 3~8°C, Ta 7°C","(1) - Teho standardin EN14511 mukaisesti, koskee lämmitettyä vettä alueella dT = 3~8°C, Ta 7°C","(1) - Teho standardin EN14511 mukaisesti, koskee lämmitettyä vettä alueella dT = 3~8°C, Ta 7°C","(1) - Teho standardin EN14511 mukaisesti, koskee lämmitettyä vettä alueella dT = 3~8°C, Ta 7°C","(1) - Teho standardin EN14511 mukaisesti, koskee lämmitettyä vettä alueella dT = 3~8°C, Ta 7°C"]
["","","","","","(2) - Olosuhteet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Olosuhteet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Olosuhteet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Olosuhteet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Olosuhteet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Olosuhteet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - Jäähdytys: EW 12°C; LW 7°C; ympäristön lämpötila: 35°CDB","(3) - Jäähdytys: EW 12°C; LW 7°C; ympäristön lämpötila: 35°CDB","(3) - Jäähdytys: EW 12°C; LW 7°C; ympäristön lämpötila: 35°CDB","(3) - Jäähdytys: EW 12°C; LW 7°C; ympäristön lämpötila: 35°CDB","(3) - Jäähdytys: EW 12°C; LW 7°C; ympäristön lämpötila: 35°CDB","(3) - Jäähdytys: EW 12°C; LW 7°C; ympäristön lämpötila: 35°CDB"]
["","","","","","(4) - Jäähdytys: EW 23°C; LW 18°C; ympäristön lämpötila: 35°CDB","(4) - Jäähdytys: EW 23°C; LW 18°C; ympäristön lämpötila: 35°CDB","(4) - Jäähdytys: EW 23°C; LW 18°C; ympäristön lämpötila: 35°CDB","(4) - Jäähdytys: EW 23°C; LW 18°C; ympäristön lämpötila: 35°CDB","(4) - Jäähdytys: EW 23°C; LW 18°C; ympäristön lämpötila: 35°CDB","(4) - Jäähdytys: EW 23°C; LW 18°C; ympäristön lämpötila: 35°CDB"]
["","","","","","(5) - Ottoteho on sisä- ja ulkoyksiköiden yhteisteho kiertopumppu mukaan lukien; standardi EN14511","(5) - Ottoteho on sisä- ja ulkoyksiköiden yhteisteho kiertopumppu mukaan lukien; standardi EN14511","(5) - Ottoteho on sisä- ja ulkoyksiköiden yhteisteho kiertopumppu mukaan lukien; standardi EN14511","(5) - Ottoteho on sisä- ja ulkoyksiköiden yhteisteho kiertopumppu mukaan lukien; standardi EN14511","(5) - Ottoteho on sisä- ja ulkoyksiköiden yhteisteho kiertopumppu mukaan lukien; standardi EN14511","(5) - Ottoteho on sisä- ja ulkoyksiköiden yhteisteho kiertopumppu mukaan lukien; standardi EN14511"]
["","","","","","(6) - Testattu Ta DB/WB 7°C/6°C. EN 16147 mukainen.","(6) - Testattu Ta DB/WB 7°C/6°C. EN 16147 mukainen.","(6) - Testattu Ta DB/WB 7°C/6°C. EN 16147 mukainen.","(6) - Testattu Ta DB/WB 7°C/6°C. EN 16147 mukainen.","(6) - Testattu Ta DB/WB 7°C/6°C. EN 16147 mukainen.","(6) - Testattu Ta DB/WB 7°C/6°C. EN 16147 mukainen."]
["","","","","","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C), pumpun täysi nopeus","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C), pumpun täysi nopeus","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C), pumpun täysi nopeus","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C), pumpun täysi nopeus","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C), pumpun täysi nopeus","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C), pumpun täysi nopeus"]