{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":31,"n_cols":11,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ELSXB-E / ERRA08-12EV3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ELSXB12P50EF / ERRA08EAV3","ELSXB12P30EF / ERRA08EAV3","ELSXB12P50EF / ERRA10EAV3","ELSXB12P30EF / ERRA10EAV3","ELSXB12P50EF / ERRA12EAV3","ELSXB12P30EF / ERRA12EAV3"]
["Lämmitysteho","Min.","","","kW","3.45","3.45","3.45","3.45","3.45","3.45"]
["","Nimell.","","","kW","6.17","6.17","6.17","6.17","6.17","6.17"]
["","Maks.","","","kW","7.95","7.95","9.25","9.25","9.97","9.97"]
["Jäähdytysteho","Nimell.","","","kW","6.81, 6.47","6.81, 6.47","7.97, 6.47","7.97, 6.47","8.62, 6.47","8.62, 6.47"]
["Ottoteho","Lämmitys","","Min.","kW","0.72","0.72","0.72","0.72","0.72","0.72"]
["","","","Nimell.","kW","1.25","1.25","1.25","1.25","1.25","1.25"]
["","","","Maks.","kW","1.69","1.69","2.04","2.04","2.28","2.28"]
["","Jäähdytys","","Nimell.","kW","2.15, 1.16","2.15, 1.16","2.66, 1.16","2.66, 1.16","2.96, 1.16","2.96, 1.16"]
["","Kuuma käyttövesi 10°C...50 °C","","Nim.","kWh","4.82","3.57","4.82","3.57","4.82","3.57"]
["Lämpenemisaika 10°C...50 °C","hr","","","","3 h 45 min","2 h 29 min","3 h 45 min","2 h 29 min","3 h 45 min","2 h 29 min"]
["COP","","","","","4.92","4.92","4.92","4.92","4.92","4.92"]
["EER","","","","","3.17, 5.56","3.17, 5.56","3.00, 5.56","3.00, 5.56","2.91, 5.56","2.91, 5.56"]
["Lämminvesivaraaja","Yleistä","","Ilmoitettu kuormitusprofiili","","XL","L","XL","L","XL","L"]
["","Keskimääräinen ilmasto","","Vedenlämmityksen energiatehokkuusluokka","","A+","A+","A+","A+","A+","A+"]
["Tilojen lämmitys","Keskimäär. ilmaston veden lähtö 55 °C","Yleistä","SCOP","","3.37","3.37","3.38","3.38","3.47","3.47"]
["","","","Kausittainen tilojen lämmityksen tehokk.luokka","","A++","A++","A++","A++","A++","A++"]
["","Keskimäär. ilmaston veden lähtö 35°C","Yleistä","SCOP","","4.79","4.79","4.82","4.82","4.82","4.82"]
["","","","Kausittainen tilojen lämmityksen tehokk.luokka","","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["Huomautukset","","","","","(1) - Teho standardin EN14511 mukaisesti, koskee lämmitettyä vettä alueella dT = 3~8°C, Ta 7°C","(1) - Teho standardin EN14511 mukaisesti, koskee lämmitettyä vettä alueella dT = 3~8°C, Ta 7°C","(1) - Teho standardin EN14511 mukaisesti, koskee lämmitettyä vettä alueella dT = 3~8°C, Ta 7°C","(1) - Teho standardin EN14511 mukaisesti, koskee lämmitettyä vettä alueella dT = 3~8°C, Ta 7°C","(1) - Teho standardin EN14511 mukaisesti, koskee lämmitettyä vettä alueella dT = 3~8°C, Ta 7°C","(1) - Teho standardin EN14511 mukaisesti, koskee lämmitettyä vettä alueella dT = 3~8°C, Ta 7°C"]
["","","","","","(2) - Olosuhteet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Olosuhteet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Olosuhteet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Olosuhteet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Olosuhteet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Olosuhteet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - Jäähdytys: EW 12°C; LW 7°C; ympäristön lämpötila: 35°CDB","(3) - Jäähdytys: EW 12°C; LW 7°C; ympäristön lämpötila: 35°CDB","(3) - Jäähdytys: EW 12°C; LW 7°C; ympäristön lämpötila: 35°CDB","(3) - Jäähdytys: EW 12°C; LW 7°C; ympäristön lämpötila: 35°CDB","(3) - Jäähdytys: EW 12°C; LW 7°C; ympäristön lämpötila: 35°CDB","(3) - Jäähdytys: EW 12°C; LW 7°C; ympäristön lämpötila: 35°CDB"]
["","","","","","(4) - Jäähdytys: EW 23°C; LW 18°C; ympäristön lämpötila: 35°CDB","(4) - Jäähdytys: EW 23°C; LW 18°C; ympäristön lämpötila: 35°CDB","(4) - Jäähdytys: EW 23°C; LW 18°C; ympäristön lämpötila: 35°CDB","(4) - Jäähdytys: EW 23°C; LW 18°C; ympäristön lämpötila: 35°CDB","(4) - Jäähdytys: EW 23°C; LW 18°C; ympäristön lämpötila: 35°CDB","(4) - Jäähdytys: EW 23°C; LW 18°C; ympäristön lämpötila: 35°CDB"]
["","","","","","(5) - Ottoteho on sisä- ja ulkoyksiköiden yhteisteho kiertopumppu mukaan lukien; standardi EN14511","(5) - Ottoteho on sisä- ja ulkoyksiköiden yhteisteho kiertopumppu mukaan lukien; standardi EN14511","(5) - Ottoteho on sisä- ja ulkoyksiköiden yhteisteho kiertopumppu mukaan lukien; standardi EN14511","(5) - Ottoteho on sisä- ja ulkoyksiköiden yhteisteho kiertopumppu mukaan lukien; standardi EN14511","(5) - Ottoteho on sisä- ja ulkoyksiköiden yhteisteho kiertopumppu mukaan lukien; standardi EN14511","(5) - Ottoteho on sisä- ja ulkoyksiköiden yhteisteho kiertopumppu mukaan lukien; standardi EN14511"]
["","","","","","(6) - Testattu Ta DB/WB 7°C/6°C. EN 16147 mukainen.","(6) - Testattu Ta DB/WB 7°C/6°C. EN 16147 mukainen.","(6) - Testattu Ta DB/WB 7°C/6°C. EN 16147 mukainen.","(6) - Testattu Ta DB/WB 7°C/6°C. EN 16147 mukainen.","(6) - Testattu Ta DB/WB 7°C/6°C. EN 16147 mukainen.","(6) - Testattu Ta DB/WB 7°C/6°C. EN 16147 mukainen."]
["","","","","","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C), pumpun täysi nopeus","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C), pumpun täysi nopeus","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C), pumpun täysi nopeus","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C), pumpun täysi nopeus","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C), pumpun täysi nopeus","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C), pumpun täysi nopeus"]