{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":26,"n_cols":11,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ELVH-E9W / ERRA08-12EW1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ELVH12S18EJ9W / ERRA08EAW1","ELVH12S23EJ9W / ERRA08EAW1","ELVH12S18EJ9W / ERRA10EAW1","ELVH12S23EJ9W / ERRA10EAW1","ELVH12S18EJ9W / ERRA12EAW1","ELVH12S23EJ9W / ERRA12EAW1"]
["Lämmitysteho","Min.","","","kW","3.45","3.45","3.45","3.45","3.45","3.45"]
["","Nimell.","","","kW","6.17","6.17","6.17","6.17","6.17","6.17"]
["","Maks.","","","kW","7.95","7.95","9.25","9.25","9.97","9.97"]
["Ottoteho","Lämmitys","","Min.","kW","0.70","0.70","0.70","0.70","0.70","0.70"]
["","","","Nimell.","kW","1.21","1.21","1.21","1.21","1.21","1.21"]
["","","","Maks.","kW","1.63","1.63","1.98","1.98","2.21","2.21"]
["","Kuuma käyttövesi 10°C...50 °C","","Nim.","kWh","2.54","3.09","2.54","3.09","2.54","3.09"]
["Lämpenemisaika 10°C...50 °C","hr","","","","1 h 51 min","2 h 10 min","1 h 51 min","2 h 10 min","1 h 51 min","2 h 10 min"]
["COP","","","","","5.10","5.10","5.10","5.10","5.10","5.10"]
["Lämminvesivaraaja","Yleistä","","Ilmoitettu kuormitusprofiili","","L","L","L","L","L","L"]
["","Keskimääräinen ilmasto","","Vedenlämmityksen energiatehokkuusluokka","","A+","A+","A+","A+","A+","A+"]
["Tilojen lämmitys","Keskimäär. ilmaston veden lähtö 55 °C","Yleistä","SCOP","","3.42","3.42","3.43","3.43","3.53","3.53"]
["","","","Kausittainen tilojen lämmityksen tehokk.luokka","","A++","A++","A++","A++","A++","A++"]
["","Keskimäär. ilmaston veden lähtö 35°C","Yleistä","SCOP","","4.81","4.81","4.84","4.84","4.84","4.84"]
["","","","Kausittainen tilojen lämmityksen tehokk.luokka","","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["Huomautukset","","","","","(1) - Teho standardin EN14511 mukaisesti, koskee lämmitettyä vettä alueella dT = 3~8°C, Ta 7°C","(1) - Teho standardin EN14511 mukaisesti, koskee lämmitettyä vettä alueella dT = 3~8°C, Ta 7°C","(1) - Teho standardin EN14511 mukaisesti, koskee lämmitettyä vettä alueella dT = 3~8°C, Ta 7°C","(1) - Teho standardin EN14511 mukaisesti, koskee lämmitettyä vettä alueella dT = 3~8°C, Ta 7°C","(1) - Teho standardin EN14511 mukaisesti, koskee lämmitettyä vettä alueella dT = 3~8°C, Ta 7°C","(1) - Teho standardin EN14511 mukaisesti, koskee lämmitettyä vettä alueella dT = 3~8°C, Ta 7°C"]
["","","","","","(2) - Olosuhteet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Olosuhteet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Olosuhteet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Olosuhteet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Olosuhteet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Olosuhteet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - Ottoteho on sisä- ja ulkoyksiköiden yhteisteho kiertopumppu mukaan lukien; standardi EN14511","(3) - Ottoteho on sisä- ja ulkoyksiköiden yhteisteho kiertopumppu mukaan lukien; standardi EN14511","(3) - Ottoteho on sisä- ja ulkoyksiköiden yhteisteho kiertopumppu mukaan lukien; standardi EN14511","(3) - Ottoteho on sisä- ja ulkoyksiköiden yhteisteho kiertopumppu mukaan lukien; standardi EN14511","(3) - Ottoteho on sisä- ja ulkoyksiköiden yhteisteho kiertopumppu mukaan lukien; standardi EN14511","(3) - Ottoteho on sisä- ja ulkoyksiköiden yhteisteho kiertopumppu mukaan lukien; standardi EN14511"]
["","","","","","(4) - Testattu Ta DB/WB 7°C/6°C. EN 16147 mukainen.","(4) - Testattu Ta DB/WB 7°C/6°C. EN 16147 mukainen.","(4) - Testattu Ta DB/WB 7°C/6°C. EN 16147 mukainen.","(4) - Testattu Ta DB/WB 7°C/6°C. EN 16147 mukainen.","(4) - Testattu Ta DB/WB 7°C/6°C. EN 16147 mukainen.","(4) - Testattu Ta DB/WB 7°C/6°C. EN 16147 mukainen."]
["","","","","","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C), pumpun täysi nopeus","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C), pumpun täysi nopeus","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C), pumpun täysi nopeus","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C), pumpun täysi nopeus","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C), pumpun täysi nopeus","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C), pumpun täysi nopeus"]