{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":31,"n_cols":7,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ELVX-E6V"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ELVX12S18EJ6V","ELVX12S23EJ6V"]
["Kotelo","Väri","","","","Valkoinen + Musta","Valkoinen + Musta"]
["","Materiaali","","","","Pinnoitettu metallilevy","Pinnoitettu metallilevy"]
["Mitat","Yksikkö","","Korkeus","mm","1,655","1,855"]
["","","","Leveys","mm","595","595"]
["","","","Syvyys","mm","634","634"]
["Paino","Yksikkö","","","kg","120","129"]
["PED","Luokka","","","","Luokka II","Luokka II"]
["Äänen tehotaso","Nimell.","","","dBA","44.0","44.0"]
["Äänenpaineen taso","Nimell.","","","dBA","30.0","30.0"]
["Toimintalämpötila-alue","Lämmitys","Vesi","Min.","°C","15","15"]
["","","","Maks.","°C","65","65"]
["","Jäähdytys","Ympäristö","Min.","°CDB","10","10"]
["","","Vesi","Min.","°C","5","5"]
["","","","Maks.","°C","22","22"]
["Virransyöttö","Nimi","","","","Katso huomautus 6","Katso huomautus 6"]
["Sähkölämmitin","Syöttöjännite","","Nimi","","6V3","6V3"]
["","","","Vaihe","","1~ / 3~","1~ / 3~"]
["","","","Jännite","V","230","230"]
["Sähkövastus","Suositeltu sulakekoko","","","A","20.000","20.000"]
["Huomautukset","","","","","(1) - Toiminta-alue ulottuu pieniin virtaamiin toimintatilasta riippuen – katso ESP-käyrä.","(1) - Toiminta-alue ulottuu pieniin virtaamiin toimintatilasta riippuen – katso ESP-käyrä."]
["","","","","","(2) - Perustuu dT-arvoon 45 K","(2) - Perustuu dT-arvoon 45 K"]
["","","","","","(3) - Sisältäen putkisto + PHE + varalämmitin / ilman paisuntasäiliötä","(3) - Sisältäen putkisto + PHE + varalämmitin / ilman paisuntasäiliötä"]
["","","","","","(4) - Mitattu lämmitysjärjestelmän 10 kPa painehäviöllä käyttöolosuhteissa, joissa lähtevään veden lämpötila on 47 - 55 °C huoneessa, jonka lämpötila on 20 °C. DB/WB 7°C/6°.","(4) - Mitattu lämmitysjärjestelmän 10 kPa painehäviöllä käyttöolosuhteissa, joissa lähtevään veden lämpötila on 47 - 55 °C huoneessa, jonka lämpötila on 20 °C. DB/WB 7°C/6°."]
["","","","","","(5) - Lisätietoja on toimintalämpötila-alueen piirroksessa","(5) - Lisätietoja on toimintalämpötila-alueen piirroksessa"]
["","","","","","(6) - 4-napainen 20 A käyrä 400 V laukaisuluokka C (ks. kytkentäkaavio)","(6) - 4-napainen 20 A käyrä 400 V laukaisuluokka C (ks. kytkentäkaavio)"]