{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":52,"n_cols":8,"rows_kept":52,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EPGA011-016DV7"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EPGA11DAV37","EPGA14DAV37","EPGA16DAV37"]
["Äänenpaineen taso","Lämmitys","","Nimell.","dBA","48.0 (2)","49.0 (2)"]
["","Jäähdytys","","Nimell.","dBA","55.0 (3)","55.0 (3)"]
["Äänen tehotaso","Lämmitys","","Nimell.","dBA","64.0 (1)","64.0 (1)"]
["","Jäähdytys","","Nimell.","dBA","68.0 (1)","68.0 (1)"]
["Kylmäaine","GWP","","","","675.0","675.0"]
["","Täytösmäärä","","","kg","3.50","3.50"]
["","Tyyppi","","","","R-32","R-32"]
["Mitat","Yksikkö","","Leveys","mm","1,160","1,160"]
["","","","Syvyys","mm","380","380"]
["","","","Korkeus","mm","1,440","1,440"]
["Paino","Yksikkö","","","kg","143","143"]
["Toimintalämpötila-alue","Jäähdytys","","Maks.","°CDB","43","43"]
["","","","Min.","°CDB","10","10"]
["","Kuuma käyttövesi","","Min.","°CDB","-28","-28"]
["","","","Maks.","°CDB","35","35"]
["Piping connections","Korkeusero","IU - OU","Maks.","m","10.0","10.0"]
["Power supply","Phase","","","","1N~","1N~"]
["","Nimi","","","","V3","V3"]
["","Taajuus","","","Hz","50","50"]
["","Jännite","","","V","230","230"]
["Virta","Suositeltu sulakekoko","","","A","32","32"]
["Huomautukset","","","","","(1) - Jäähdytys Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); lämmitys Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35℃ (DT = 5°C)","(1) - Jäähdytys Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); lämmitys Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35℃ (DT = 5°C)","(1) - Jäähdytys Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); lämmitys Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35℃ (DT = 5°C)"]
["","","","","","(2) - Äänenpaineen taso mitataan mikrofonilla tietyn etäisyyden päässä yksiköstä. Arvo on suhteellinen ja määräytyy etäisyyden ja ympäristön akustiikan mukaan. Lisätietoja on äänen kuvaajapiirroksessa. Olosuhteet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C).","(2) - Äänenpaineen taso mitataan mikrofonilla tietyn etäisyyden päässä yksiköstä. Arvo on suhteellinen ja määräytyy etäisyyden ja ympäristön akustiikan mukaan. Lisätietoja on äänen kuvaajapiirroksessa. Olosuhteet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C).","(2) - Äänenpaineen taso mitataan mikrofonilla tietyn etäisyyden päässä yksiköstä. Arvo on suhteellinen ja määräytyy etäisyyden ja ympäristön akustiikan mukaan. Lisätietoja on äänen kuvaajapiirroksessa. Olosuhteet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)."]
["","","","","","(3) - Äänenpaineen taso mitataan mikrofonilla tietyn etäisyyden päässä yksiköstä. Arvo on suhteellinen ja määräytyy etäisyyden ja ympäristön akustiikan mukaan. Lisätietoja on äänen kuvaajapiirroksessa. Olosuhteet: Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C).","(3) - Äänenpaineen taso mitataan mikrofonilla tietyn etäisyyden päässä yksiköstä. Arvo on suhteellinen ja määräytyy etäisyyden ja ympäristön akustiikan mukaan. Lisätietoja on äänen kuvaajapiirroksessa. Olosuhteet: Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C).","(3) - Äänenpaineen taso mitataan mikrofonilla tietyn etäisyyden päässä yksiköstä. Arvo on suhteellinen ja määräytyy etäisyyden ja ympäristön akustiikan mukaan. Lisätietoja on äänen kuvaajapiirroksessa. Olosuhteet: Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C)."]
["Mitat","Yksikkö","","Korkeus","mm","","","1440"]
["","","","Leveys","mm","","","1160"]
["","","","Syvyys","mm","","","380"]
["Paino","Yksikkö","","","kg","","","143"]
["Toimintalämpötila-alue","Jäähdytys","","Min.","°CDB","","","10"]
["","","","Maks.","°CDB","","","43"]
["","Kuuma käyttövesi","","Min.","°CDB","","","-28"]
["","","","Maks.","°CDB","","","35"]
["Äänen tehotaso","Lämmitys","","Nimell.","dBA","","","66"]
["","Jäähdytys","","Nimell.","dBA","","","68"]
["Äänenpaineen taso","Lämmitys","","Nimell.","dBA","","","52.0 (2)"]
["","Jäähdytys","","Nimell.","dBA","","","55"]
["Kylmäaine","Tyyppi","","","","","","R-32"]
["","GWP","","","","","","675"]
["","Täytösmäärä","","","tCO2Eq","","","2.36"]
["","Täytösmäärä","","","kg","","","3.5"]
["Putkistoliitännät","Korkeusero","IU - OU","Maks.","m","","","10.0"]
["Virransyöttö","Nimi","","","","","","V3"]
["","Vaihe","","","","","","1N~"]
["Syöttöjännite","Taajuus","","","Hz","","","50"]
["","Jännite","","","V","","","230"]
["Virta","Suositeltu sulakekoko","","","A","","","32"]