{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":36,"n_cols":8,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ERRA08-12EW1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ERRA08EAW1","ERRA10EAW1","ERRA12EAW1"]
["Mitat","Yksikkö","","Korkeus","mm","1,003","1,003","1,003"]
["","","","Leveys","mm","1270","1270","1270"]
["","","","Syvyys","mm","533","533","533"]
["Paino","Yksikkö","","","kg","107","107","107"]
["Puhallin","Ilmamäärä","Lämmitys","Suuri","m³/min","89.9","89.9","89.9"]
["","","Jäähdytys","Suuri","m³/min","80.1","80.1","80.1"]
["Toimintalämpötila-alue","Jäähdytys","","Min.","°CDB","10","10","10"]
["","","","Maks.","°CDB","43","43","43"]
["","Kuuma käyttövesi","","Min.","°CDB","-25","-25","-25"]
["","","","Maks.","°CDB","35","35","35"]
["Äänen tehotaso","Lämmitys","","Nimell.","dBA","56.0","56.0 (1)","56.0 (1)"]
["","Jäähdytys","","Nimell.","dBA","61.2","61.4 (2)","60.9 (2)"]
["Äänenpaineen taso","Lämmitys","","Nimell.","dBA","41.1","41.1 (3)","41.1 (3)"]
["","Jäähdytys","","Nimell.","dBA","47.1","47.1 (4)","47.2 (4)"]
["Kylmäaine","Tyyppi","","","","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675.0","675.0","675.0"]
["","Täytösmäärä","","","tCO2Eq","2.19","2.19","2.19"]
["","Täytösmäärä","","","kg","3.25","3.25","3.25"]
["Putkiliitännät","Neste","","Ulkohalkaisija","mm","6.35","6.35","6.35"]
["","Kaasu","","Ulkohalkaisija","mm","15.9","15.9","15.9"]
["Putkistoliitännät","Korkeusero","IU - OU","Maks.","m","30.0","30.0","30.0"]
["Virransyöttö","Nimi","","","","W1","W1","W1"]
["","Vaihe","","","","3~","3~","3~"]
["Syöttöjännite","Taajuus","","","Hz","50","50","50"]
["","Jännite","","","V","400","400","400"]
["Virta","Suositeltu sulakekoko","","","A","16","16","16"]
["Huomautukset","","","","","(1) - Jäähdytys Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); lämmitys Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35℃ (DT = 5°C)","(1) - Jäähdytys Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); lämmitys Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35℃ (DT = 5°C)","(1) - Jäähdytys Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); lämmitys Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35℃ (DT = 5°C)"]
["","","","","","(2) - Ehto 2: jäähdytys Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C); lämmitys Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )","(2) - Ehto 2: jäähdytys Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C); lämmitys Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )","(2) - Ehto 2: jäähdytys Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C); lämmitys Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )"]
["","","","","","(3) - Äänen painetaso on suhteellinen ja määräytyy etäisyyden ja akustiikan mukaan. Lisätietoja on äänitasopiirustuksissa.","(3) - Äänen painetaso on suhteellinen ja määräytyy etäisyyden ja akustiikan mukaan. Lisätietoja on äänitasopiirustuksissa.","(3) - Äänen painetaso on suhteellinen ja määräytyy etäisyyden ja akustiikan mukaan. Lisätietoja on äänitasopiirustuksissa."]
["","","","","","(4) - Äänenpaineen taso mitataan mikrofonilla tietyn etäisyyden päässä yksiköstä. Arvo on suhteellinen ja määräytyy etäisyyden ja ympäristön akustiikan mukaan. Lisätietoja on äänen kuvaajapiirroksessa. Olosuhteet: Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C).","(4) - Äänenpaineen taso mitataan mikrofonilla tietyn etäisyyden päässä yksiköstä. Arvo on suhteellinen ja määräytyy etäisyyden ja ympäristön akustiikan mukaan. Lisätietoja on äänen kuvaajapiirroksessa. Olosuhteet: Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C).","(4) - Äänenpaineen taso mitataan mikrofonilla tietyn etäisyyden päässä yksiköstä. Arvo on suhteellinen ja määräytyy etäisyyden ja ympäristön akustiikan mukaan. Lisätietoja on äänen kuvaajapiirroksessa. Olosuhteet: Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C)."]