{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":93,"n_cols":21,"rows_kept":93,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWYD-BZSS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWYD250BZSS","EWYD270BZSS","EWYD290BZSS","EWYD320BZSS","EWYD340BZSS","EWYD370BZSS","EWYD380BZSS","EWYD410BZSS","EWYD440BZSS","EWYD460BZSS","EWYD510BZSSB3","EWYD510BZSS","EWYD530BZSSB3","EWYD520BZSS","EWYD570BZSSB3","EWYD580BZSS"]
["Jäähdytysteho","Nimell.","","","kW","","","","","","","","","","","515","","533","","569"]
["Tehonsäätö","Menetelmä","","","","","","","","","","","","","","Muuttuva","","Muuttuva","","Muuttuva"]
["","Vähimmäisteho","","","%","","","","","","","","","","","9","","9","","9"]
["Ottoteho","Jäähdytys","","Nimell.","kW","","","","","","","","","","","183","","189","","217"]
["EER","","","","","2.77","2.7","2.65","2.75","2.69","2.68","2.63","2.66","2.62","2.79 (1)","2.81","2.76","2.81","2.74","2.62","2.67"]
["IPLV","","","","","4.58","4.62","4.62","4.75","4.64","4.71","4.67","4.73","4.69","4.85","4.89","4.89","4.85","4.85","4.77","4.78"]
["SEER","","","","","","","","","","","","","","","4.57","","4.57","","4.55"]
["Mitat","Yksikkö","","Syvyys","mm","","","","","","","","","","","6,659","","6,659","","6,659"]
["","","","Korkeus","mm","","","","","","","","","","","2,280","","2,280","","2,280"]
["","","","Leveys","mm","","","","","","","","","","","2,254","","2,254","","2,254"]
["Paino","Paino käyttökunnossa","","","kg","","","","","","","","","","","5,724","","5,964","","5,953"]
["","Yksikkö","","","kg","","","","","","","","","","","5,495","","5,735","","5,735"]
["Kotelo","Väri","","","","","","","","","","","","","","Norsunluunvalkoinen","","Norsunluunvalkoinen","","Norsunluunvalkoinen"]
["","Materiaali","","","","","","","","","","","","","","Maalattu galvanoitu teräslevy","","Maalattu galvanoitu teräslevy","","Maalattu galvanoitu teräslevy"]
["Lauhdutin","Tyyppi","","","","","","","","","","","","","","Tehokas rivoitettu putkityyppi","","Tehokas rivoitettu putkityyppi","","Tehokas rivoitettu putkityyppi"]
["Puhallin","Määrä","","","","","","","","","","","","","","12","","12","","12"]
["","Tyyppi","","","","","","","","","","","","","","Suorakäyttöpotkuri","","Suorakäyttöpotkuri","","Suorakäyttöpotkuri"]
["Puhallinmoottori","Käyttö","","","","","","","","","","","","","","Direct on line","","Direct on line","","Direct on line"]
["Kompressori","Määrä_","","","","","","","","","","","","","","3","","3","","3"]
["","Tyyppi","","","","","","","","","","","","","","Yksiruuvikompressori","","Yksiruuvikompressori","","Yksiruuvikompressori"]
["","Käynnistysmenetelmä_","","","","","","","","","","","","","","Taajuusmuuttajakäyttöinen","","Taajuusmuuttajakäyttöinen","","Taajuusmuuttajakäyttöinen"]
["Sound power level","Jäähdytys","","Nimell.","dBA","","","","","","","","","","","104","","104","","104"]
["Äänenpaineen taso","Jäähdytys","","Nimell.","dBA","","","","","","","","","","","83.7","","83.7","","83.7"]
["Kylmäaine","Tyyppi","","","","","","","","","","","","","","R-134a","","R-134a","","R-134a"]
["","GWP","","","","","","","","","","","","","","1,430.0","","1,430.0","","1,430.0"]
["","Täytösmäärä","","","kg","","","","","","","","","","","141","","141","","147"]
["","Piirit","","Määrä","","","","","","","","","","","","3","","3","","3"]
["Putkistoliitännät","Höyrystimen veden tulo/lähtö (ulkoh.)","","","","","","","","","","","","","","219.1","","219.1","","219.1"]
["Power supply","Vaihe","","","","","","","","","","","","","","3~","","3~","","3~"]
["","Taajuus","","","Hz","","","","","","","","","","","50","","50","","50"]
["","Jännite","","","V","","","","","","","","","","","400","","400","","400"]
["","Jännitealue","","Min.","%","","","","","","","","","","","-10","","-10","","-10"]
["","","","Maks.","%","","","","","","","","","","","10","","10","","10"]
["Yksikkö","Käynnistysvirta","","Maks","A","","","","","","","","","","","0","","0","","0"]
["","Virta käynnissä","Jäähdytys","Nim.","A","","","","","","","","","","","298","","310","","349"]
["","","","Maks","A","","","","","","","","","","","410","","447","","447"]
["","Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten","","","A","","","","","","","","","","","451","","492","","492"]
["Jäähdytysteho","Nimell.","","","kW","253","272","291","323","337","363","380","411","433","455 (1)","","502","","519","","580"]
["Tehonsäätö","Menetelmä","","","","Portaaton","Portaaton","Portaaton","Portaaton","Portaaton","Portaaton","Portaaton","Portaaton","Portaaton","Portaaton","","Portaaton","","Portaaton","","Portaaton"]
["","Vähimmäisteho","","","%","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","9.0","","9.0","","9.0","","9.0"]
["Ottoteho","Jäähdytys","","Nimell.","kW","91.3","101","110","117","125","135","144","154","165","163 (1)","","182","","189","","218"]
["Mitat","Yksikkö","","Syvyys","mm","3547","3547","3547","4428","4428","4428","4428","5329","5329","6659","","6659","","6659","","6659"]
["","","","Korkeus","mm","2335","2335","2335","2335","2335","2335","2335","2335","2335","2280","","2280","","2280","","2280"]
["","","","Leveys","mm","2254","2254","2254","2254","2254","2254","2254","2254","2254","2254","","2254","","2254","","2254"]
["Paino","Paino käyttökunnossa","","","kg","3550","3595","3640","4010","4010","4068","4138","4518","4518","5255","","5724","","5964","","5953"]
["","Yksikkö","","","kg","3410","3455","3500","3870","3870","3940","4010","4390","4390","5015","","5495","","5735","","5735"]
["Kotelo","Väri","","","","Norsunluunvalkoinen","Norsunluunvalkoinen","Norsunluunvalkoinen","Norsunluunvalkoinen","Norsunluunvalkoinen","Norsunluunvalkoinen","Norsunluunvalkoinen","Norsunluunvalkoinen","Norsunluunvalkoinen","Norsunluunvalkoinen","","Norsunluunvalkoinen","","Norsunluunvalkoinen","","Norsunluunvalkoinen"]
["","Materiaali","","","","Maalattu galvanoitu teräslevy","Maalattu galvanoitu teräslevy","Maalattu galvanoitu teräslevy","Maalattu galvanoitu teräslevy","Maalattu galvanoitu teräslevy","Maalattu galvanoitu teräslevy","Maalattu galvanoitu teräslevy","Maalattu galvanoitu teräslevy","Maalattu galvanoitu teräslevy","Maalattu galvanoitu teräslevy","","Maalattu galvanoitu teräslevy","","Maalattu galvanoitu teräslevy","","Maalattu galvanoitu teräslevy"]
["Lauhdutin","Tyyppi","","","","Tehokas rivoitettu rivoitettu putki ja integroitu lisäjäähdytin","Tehokas rivoitettu rivoitettu putki ja integroitu lisäjäähdytin","Tehokas rivoitettu rivoitettu putki ja integroitu lisäjäähdytin","Tehokas rivoitettu rivoitettu putki ja integroitu lisäjäähdytin","Tehokas rivoitettu rivoitettu putki ja integroitu lisäjäähdytin","Tehokas rivoitettu rivoitettu putki ja integroitu lisäjäähdytin","Tehokas rivoitettu rivoitettu putki ja integroitu lisäjäähdytin","Tehokas rivoitettu rivoitettu putki ja integroitu lisäjäähdytin","Tehokas rivoitettu rivoitettu putki ja integroitu lisäjäähdytin","Tehokas rivoitettu rivoitettu putki ja integroitu lisäjäähdytin","","Tehokas rivoitettu rivoitettu putki ja integroitu lisäjäähdytin","","Tehokas rivoitettu rivoitettu putki ja integroitu lisäjäähdytin","","Tehokas rivoitettu rivoitettu putki ja integroitu lisäjäähdytin"]
["Puhallin","Määrä","","","","6","6","6","8","8","8","8","10","10","12","","12","","12","","12"]
["","Tyyppi","","","","Suorakäyttöpotkuri","Suorakäyttöpotkuri","Suorakäyttöpotkuri","Suorakäyttöpotkuri","Suorakäyttöpotkuri","Suorakäyttöpotkuri","Suorakäyttöpotkuri","Suorakäyttöpotkuri","Suorakäyttöpotkuri","Suorakäyttöpotkuri","","Suorakäyttöpotkuri","","Suorakäyttöpotkuri","","Suorakäyttöpotkuri"]
["Puhallinmoottori","Käyttö","","","","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","","DOL","","DOL","","DOL"]
["Kompressori","Määrä_","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","3","","3","","3","","3"]
["","Tyyppi","","","","Yksiruuvikompressori","Yksiruuvikompressori","Yksiruuvikompressori","Yksiruuvikompressori","Yksiruuvikompressori","Yksiruuvikompressori","Yksiruuvikompressori","Yksiruuvikompressori","Yksiruuvikompressori","Yksiruuvikompressori","","Yksiruuvikompressori","","Yksiruuvikompressori","","Yksiruuvikompressori"]
["","Käynnistysmenetelmä_","","","","VFD-ohjattu","VFD-ohjattu","VFD-ohjattu","VFD-ohjattu","VFD-ohjattu","VFD-ohjattu","VFD-ohjattu","VFD-ohjattu","VFD-ohjattu","VFD-ohjattu","","VFD-ohjattu","","VFD-ohjattu","","VFD-ohjattu"]
["Toimintalämpötila-alue","Ilma","Jäähdytys","Min.","°CDB","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","","-10","","-10","","-10"]
["","","","Maks.","°CDB","45","45","45","45","45","45","45","45","45","45","","45","","45","","45"]
["","Vesipuoli","Höyrystin","Min.","°CDB","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","","-8","","-8","","-8"]
["","","","Maks.","°CDB","15","15","15","15","15","15","15","15","15","15","","15","","15","","15"]
["Äänen tehotaso","Jäähdytys","","Nimell.","dBA","101","101","101","101","101","101","101","102","102","104","","104","","104","","104"]
["Äänenpaineen taso","Jäähdytys","","Nimell.","dBA","82","82","82","82","82","82","82","83","83","84 (4)","","84","","84","","84"]
["Kylmäaine","Tyyppi","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","","R-134a","","R-134a","","R-134a"]
["","GWP","","","","1430","1430","1430","1430","1430","1430","1430","1430","1430","1430","","1430","","1430","","1430"]
["","Piirit","","Määrä","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","3","","3","","3","","3"]
["Putkikoot","Höyrystimen veden tulo/lähtö (ulkoh.)","","","","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","219.1mm","","219.1mm","","219.1mm","","219.1mm"]
["Virransyöttö","Vaihe","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","","3~","","3~","","3~"]
["Syöttöjännite","Taajuus","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","","50","","50","","50"]
["","Jännite","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","","400","","400","","400"]
["","Jännitealue","","Min.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","","-10","","-10","","-10"]
["","","","Maks.","%","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","","10","","10","","10"]
["Yks.","Käynnistysvirta","","Maks","A","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","300","","323","","323"]
["","Virta käynnissä","Jäähdytys","Nim.","A","150","163","178","192","205","220","232","249","265","267","","270","","281","","322"]
["Yksikkö","Virta käynnissä","","Maks","A","216","216","216","261","298","298","298","334","362","336","","398","","432","","432"]
["","Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten","","","A","238","238","238","287","328","328","328","367","370","370","","398","","432","","432"]
["Huomautukset","","","","","(1) - Jäähdytys: höyrystimen tulevan veden lämpötila 12℃; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7℃, ympäristön lämpötila 35℃; täyden kuorman toiminta.","(1) - Jäähdytys: höyrystimen tulevan veden lämpötila 12℃; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7℃, ympäristön lämpötila 35℃; täyden kuorman toiminta.","(1) - Jäähdytys: höyrystimen tulevan veden lämpötila 12℃; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7℃, ympäristön lämpötila 35℃; täyden kuorman toiminta.","(1) - Jäähdytys: höyrystimen tulevan veden lämpötila 12℃; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7℃, ympäristön lämpötila 35℃; täyden kuorman toiminta.","(1) - Jäähdytys: höyrystimen tulevan veden lämpötila 12℃; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7℃, ympäristön lämpötila 35℃; täyden kuorman toiminta.","(1) - Jäähdytys: höyrystimen tulevan veden lämpötila 12℃; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7℃, ympäristön lämpötila 35℃; täyden kuorman toiminta.","(1) - Jäähdytys: höyrystimen tulevan veden lämpötila 12℃; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7℃, ympäristön lämpötila 35℃; täyden kuorman toiminta.","(1) - Jäähdytys: höyrystimen tulevan veden lämpötila 12℃; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7℃, ympäristön lämpötila 35℃; täyden kuorman toiminta.","(1) - Jäähdytys: höyrystimen tulevan veden lämpötila 12℃; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7℃, ympäristön lämpötila 35℃; täyden kuorman toiminta.","(1) - Jäähdytys: höyrystimen tulevan veden lämpötila 12℃; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7℃, ympäristön lämpötila 35℃; täyden kuorman toiminta.","","(1) - Jäähdytys: höyrystimen tulevan veden lämpötila 12℃; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7℃, ympäristön lämpötila 35℃; täyden kuorman toiminta.","","(1) - Jäähdytys: höyrystimen tulevan veden lämpötila 12℃; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7℃, ympäristön lämpötila 35℃; täyden kuorman toiminta.","","(1) - Jäähdytys: höyrystimen tulevan veden lämpötila 12℃; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7℃, ympäristön lämpötila 35℃; täyden kuorman toiminta."]
["","","","","","(2) - Lämmitys: ilmalämmönvaihdin 7,0 - 90%°C; vesilämmönvaihdin 50,0/45°C, yksikön täydellä kuormituksella","(2) - Lämmitys: ilmalämmönvaihdin 7,0 - 90%°C; vesilämmönvaihdin 50,0/45°C, yksikön täydellä kuormituksella","(2) - Lämmitys: ilmalämmönvaihdin 7,0 - 90%°C; vesilämmönvaihdin 50,0/45°C, yksikön täydellä kuormituksella","(2) - Lämmitys: ilmalämmönvaihdin 7,0 - 90%°C; vesilämmönvaihdin 50,0/45°C, yksikön täydellä kuormituksella","(2) - Lämmitys: ilmalämmönvaihdin 7,0 - 90%°C; vesilämmönvaihdin 50,0/45°C, yksikön täydellä kuormituksella","(2) - Lämmitys: ilmalämmönvaihdin 7,0 - 90%°C; vesilämmönvaihdin 50,0/45°C, yksikön täydellä kuormituksella","(2) - Lämmitys: ilmalämmönvaihdin 7,0 - 90%°C; vesilämmönvaihdin 50,0/45°C, yksikön täydellä kuormituksella","(2) - Lämmitys: ilmalämmönvaihdin 7,0 - 90%°C; vesilämmönvaihdin 50,0/45°C, yksikön täydellä kuormituksella","(2) - Lämmitys: ilmalämmönvaihdin 7,0 - 90%°C; vesilämmönvaihdin 50,0/45°C, yksikön täydellä kuormituksella","(2) - Lämmitys: ilmalämmönvaihdin 7,0 - 90%°C; vesilämmönvaihdin 50,0/45°C, yksikön täydellä kuormituksella","","(2) - Lämmitys: ilmalämmönvaihdin 7,0 - 90%°C; vesilämmönvaihdin 50,0/45°C, yksikön täydellä kuormituksella","","(2) - Lämmitys: ilmalämmönvaihdin 7,0 - 90%°C; vesilämmönvaihdin 50,0/45°C, yksikön täydellä kuormituksella","","(2) - Lämmitys: ilmalämmönvaihdin 7,0 - 90%°C; vesilämmönvaihdin 50,0/45°C, yksikön täydellä kuormituksella"]
["","","","","","(3) - SCOP perustuu seuraaviin olosuhteisiin: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, keskimääräiset olosuhteet, ks. EN14825.","(3) - SCOP perustuu seuraaviin olosuhteisiin: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, keskimääräiset olosuhteet, ks. EN14825.","(3) - SCOP perustuu seuraaviin olosuhteisiin: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, keskimääräiset olosuhteet, ks. EN14825.","(3) - SCOP perustuu seuraaviin olosuhteisiin: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, keskimääräiset olosuhteet, ks. EN14825.","(3) - SCOP perustuu seuraaviin olosuhteisiin: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, keskimääräiset olosuhteet, ks. EN14825.","(3) - SCOP perustuu seuraaviin olosuhteisiin: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, keskimääräiset olosuhteet, ks. EN14825.","(3) - SCOP perustuu seuraaviin olosuhteisiin: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, keskimääräiset olosuhteet, ks. EN14825.","(3) - SCOP perustuu seuraaviin olosuhteisiin: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, keskimääräiset olosuhteet, ks. EN14825.","(3) - SCOP perustuu seuraaviin olosuhteisiin: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, keskimääräiset olosuhteet, ks. EN14825.","(3) - SCOP perustuu seuraaviin olosuhteisiin: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, keskimääräiset olosuhteet, ks. EN14825.","","(3) - SCOP perustuu seuraaviin olosuhteisiin: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, keskimääräiset olosuhteet, ks. EN14825.","","(3) - SCOP perustuu seuraaviin olosuhteisiin: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, keskimääräiset olosuhteet, ks. EN14825.","","(3) - SCOP perustuu seuraaviin olosuhteisiin: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, keskimääräiset olosuhteet, ks. EN14825."]
["","","","","","(4) - Äänenpainetasot mitataan höyrystimen tulevan veden lämpötilalla 12℃; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7℃, ympäristön lämpötila 35℃; täyden kuorman toiminta; standardi: ISO3744","(4) - Äänenpainetasot mitataan höyrystimen tulevan veden lämpötilalla 12℃; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7℃, ympäristön lämpötila 35℃; täyden kuorman toiminta; standardi: ISO3744","(4) - Äänenpainetasot mitataan höyrystimen tulevan veden lämpötilalla 12℃; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7℃, ympäristön lämpötila 35℃; täyden kuorman toiminta; standardi: ISO3744","(4) - Äänenpainetasot mitataan höyrystimen tulevan veden lämpötilalla 12℃; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7℃, ympäristön lämpötila 35℃; täyden kuorman toiminta; standardi: ISO3744","(4) - Äänenpainetasot mitataan höyrystimen tulevan veden lämpötilalla 12℃; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7℃, ympäristön lämpötila 35℃; täyden kuorman toiminta; standardi: ISO3744","(4) - Äänenpainetasot mitataan höyrystimen tulevan veden lämpötilalla 12℃; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7℃, ympäristön lämpötila 35℃; täyden kuorman toiminta; standardi: ISO3744","(4) - Äänenpainetasot mitataan höyrystimen tulevan veden lämpötilalla 12℃; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7℃, ympäristön lämpötila 35℃; täyden kuorman toiminta; standardi: ISO3744","(4) - Äänenpainetasot mitataan höyrystimen tulevan veden lämpötilalla 12℃; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7℃, ympäristön lämpötila 35℃; täyden kuorman toiminta; standardi: ISO3744","(4) - Äänenpainetasot mitataan höyrystimen tulevan veden lämpötilalla 12℃; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7℃, ympäristön lämpötila 35℃; täyden kuorman toiminta; standardi: ISO3744","(4) - Äänenpainetasot mitataan höyrystimen tulevan veden lämpötilalla 12℃; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7℃, ympäristön lämpötila 35℃; täyden kuorman toiminta; standardi: ISO3744","","(4) - Äänenpainetasot mitataan höyrystimen tulevan veden lämpötilalla 12℃; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7℃, ympäristön lämpötila 35℃; täyden kuorman toiminta; standardi: ISO3744","","(4) - Äänenpainetasot mitataan höyrystimen tulevan veden lämpötilalla 12℃; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7℃, ympäristön lämpötila 35℃; täyden kuorman toiminta; standardi: ISO3744","","(4) - Äänenpainetasot mitataan höyrystimen tulevan veden lämpötilalla 12℃; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7℃, ympäristön lämpötila 35℃; täyden kuorman toiminta; standardi: ISO3744"]
["","","","","","(5) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(5) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(5) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(5) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(5) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(5) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(5) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(5) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(5) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(5) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","","(5) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","","(5) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","","(5) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%."]
["","","","","","(6) - Enimmäiskäynnistysvirta: suurimman kompressorin käynnistysvirta + muiden kompressorien enimmäiskuormitusvirta + puhaltimien enimmäiskuormitusvirta. Invertteriohjatuissa yksiköissä ei ole käynnistyksen aikaista syöksyvirtaa.","(6) - Enimmäiskäynnistysvirta: suurimman kompressorin käynnistysvirta + muiden kompressorien enimmäiskuormitusvirta + puhaltimien enimmäiskuormitusvirta. Invertteriohjatuissa yksiköissä ei ole käynnistyksen aikaista syöksyvirtaa.","(6) - Enimmäiskäynnistysvirta: suurimman kompressorin käynnistysvirta + muiden kompressorien enimmäiskuormitusvirta + puhaltimien enimmäiskuormitusvirta. Invertteriohjatuissa yksiköissä ei ole käynnistyksen aikaista syöksyvirtaa.","(6) - Enimmäiskäynnistysvirta: suurimman kompressorin käynnistysvirta + muiden kompressorien enimmäiskuormitusvirta + puhaltimien enimmäiskuormitusvirta. Invertteriohjatuissa yksiköissä ei ole käynnistyksen aikaista syöksyvirtaa.","(6) - Enimmäiskäynnistysvirta: suurimman kompressorin käynnistysvirta + muiden kompressorien enimmäiskuormitusvirta + puhaltimien enimmäiskuormitusvirta. Invertteriohjatuissa yksiköissä ei ole käynnistyksen aikaista syöksyvirtaa.","(6) - Enimmäiskäynnistysvirta: suurimman kompressorin käynnistysvirta + muiden kompressorien enimmäiskuormitusvirta + puhaltimien enimmäiskuormitusvirta. Invertteriohjatuissa yksiköissä ei ole käynnistyksen aikaista syöksyvirtaa.","(6) - Enimmäiskäynnistysvirta: suurimman kompressorin käynnistysvirta + muiden kompressorien enimmäiskuormitusvirta + puhaltimien enimmäiskuormitusvirta. Invertteriohjatuissa yksiköissä ei ole käynnistyksen aikaista syöksyvirtaa.","(6) - Enimmäiskäynnistysvirta: suurimman kompressorin käynnistysvirta + muiden kompressorien enimmäiskuormitusvirta + puhaltimien enimmäiskuormitusvirta. Invertteriohjatuissa yksiköissä ei ole käynnistyksen aikaista syöksyvirtaa.","(6) - Enimmäiskäynnistysvirta: suurimman kompressorin käynnistysvirta + muiden kompressorien enimmäiskuormitusvirta + puhaltimien enimmäiskuormitusvirta. Invertteriohjatuissa yksiköissä ei ole käynnistyksen aikaista syöksyvirtaa.","(6) - Enimmäiskäynnistysvirta: suurimman kompressorin käynnistysvirta + muiden kompressorien enimmäiskuormitusvirta + puhaltimien enimmäiskuormitusvirta. Invertteriohjatuissa yksiköissä ei ole käynnistyksen aikaista syöksyvirtaa.","","(6) - Enimmäiskäynnistysvirta: suurimman kompressorin käynnistysvirta + muiden kompressorien enimmäiskuormitusvirta + puhaltimien enimmäiskuormitusvirta. Invertteriohjatuissa yksiköissä ei ole käynnistyksen aikaista syöksyvirtaa.","","(6) - Enimmäiskäynnistysvirta: suurimman kompressorin käynnistysvirta + muiden kompressorien enimmäiskuormitusvirta + puhaltimien enimmäiskuormitusvirta. Invertteriohjatuissa yksiköissä ei ole käynnistyksen aikaista syöksyvirtaa.","","(6) - Enimmäiskäynnistysvirta: suurimman kompressorin käynnistysvirta + muiden kompressorien enimmäiskuormitusvirta + puhaltimien enimmäiskuormitusvirta. Invertteriohjatuissa yksiköissä ei ole käynnistyksen aikaista syöksyvirtaa."]
["","","","","","(7) - Nimellisvirta jäähdytyksessä: höyrystimen tulevan veden lämpötila 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; ympäristön lämpötila 35°C. Kompressorin + puhaltimien virta.","(7) - Nimellisvirta jäähdytyksessä: höyrystimen tulevan veden lämpötila 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; ympäristön lämpötila 35°C. Kompressorin + puhaltimien virta.","(7) - Nimellisvirta jäähdytyksessä: höyrystimen tulevan veden lämpötila 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; ympäristön lämpötila 35°C. Kompressorin + puhaltimien virta.","(7) - Nimellisvirta jäähdytyksessä: höyrystimen tulevan veden lämpötila 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; ympäristön lämpötila 35°C. Kompressorin + puhaltimien virta.","(7) - Nimellisvirta jäähdytyksessä: höyrystimen tulevan veden lämpötila 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; ympäristön lämpötila 35°C. Kompressorin + puhaltimien virta.","(7) - Nimellisvirta jäähdytyksessä: höyrystimen tulevan veden lämpötila 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; ympäristön lämpötila 35°C. Kompressorin + puhaltimien virta.","(7) - Nimellisvirta jäähdytyksessä: höyrystimen tulevan veden lämpötila 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; ympäristön lämpötila 35°C. Kompressorin + puhaltimien virta.","(7) - Nimellisvirta jäähdytyksessä: höyrystimen tulevan veden lämpötila 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; ympäristön lämpötila 35°C. Kompressorin + puhaltimien virta.","(7) - Nimellisvirta jäähdytyksessä: höyrystimen tulevan veden lämpötila 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; ympäristön lämpötila 35°C. Kompressorin + puhaltimien virta.","(7) - Nimellisvirta jäähdytyksessä: höyrystimen tulevan veden lämpötila 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; ympäristön lämpötila 35°C. Kompressorin + puhaltimien virta.","","(7) - Nimellisvirta jäähdytyksessä: höyrystimen tulevan veden lämpötila 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; ympäristön lämpötila 35°C. Kompressorin + puhaltimien virta.","","(7) - Nimellisvirta jäähdytyksessä: höyrystimen tulevan veden lämpötila 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; ympäristön lämpötila 35°C. Kompressorin + puhaltimien virta.","","(7) - Nimellisvirta jäähdytyksessä: höyrystimen tulevan veden lämpötila 12°C; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7°C; ympäristön lämpötila 35°C. Kompressorin + puhaltimien virta."]
["","","","","","(8) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan ja puhaltimien ottamaan enimmäisvirtaan.","(8) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan ja puhaltimien ottamaan enimmäisvirtaan.","(8) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan ja puhaltimien ottamaan enimmäisvirtaan.","(8) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan ja puhaltimien ottamaan enimmäisvirtaan.","(8) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan ja puhaltimien ottamaan enimmäisvirtaan.","(8) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan ja puhaltimien ottamaan enimmäisvirtaan.","(8) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan ja puhaltimien ottamaan enimmäisvirtaan.","(8) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan ja puhaltimien ottamaan enimmäisvirtaan.","(8) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan ja puhaltimien ottamaan enimmäisvirtaan.","(8) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan ja puhaltimien ottamaan enimmäisvirtaan.","","(8) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan ja puhaltimien ottamaan enimmäisvirtaan.","","(8) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan ja puhaltimien ottamaan enimmäisvirtaan.","","(8) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan ja puhaltimien ottamaan enimmäisvirtaan."]
["","","","","","(9) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(9) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(9) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(9) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(9) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(9) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(9) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(9) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(9) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(9) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","","(9) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","","(9) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","","(9) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen."]
["","","","","","(10) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: (kompressorin täyden kuorman virta + puhaltimien virta) x 1,1.","(10) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: (kompressorin täyden kuorman virta + puhaltimien virta) x 1,1.","(10) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: (kompressorin täyden kuorman virta + puhaltimien virta) x 1,1.","(10) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: (kompressorin täyden kuorman virta + puhaltimien virta) x 1,1.","(10) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: (kompressorin täyden kuorman virta + puhaltimien virta) x 1,1.","(10) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: (kompressorin täyden kuorman virta + puhaltimien virta) x 1,1.","(10) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: (kompressorin täyden kuorman virta + puhaltimien virta) x 1,1.","(10) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: (kompressorin täyden kuorman virta + puhaltimien virta) x 1,1.","(10) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: (kompressorin täyden kuorman virta + puhaltimien virta) x 1,1.","(10) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: (kompressorin täyden kuorman virta + puhaltimien virta) x 1,1.","","(10) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: (kompressorin täyden kuorman virta + puhaltimien virta) x 1,1.","","(10) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: (kompressorin täyden kuorman virta + puhaltimien virta) x 1,1.","","(10) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: (kompressorin täyden kuorman virta + puhaltimien virta) x 1,1."]
["","","","","","(11) - Neste: Vesi","(11) - Neste: Vesi","(11) - Neste: Vesi","(11) - Neste: Vesi","(11) - Neste: Vesi","(11) - Neste: Vesi","(11) - Neste: Vesi","(11) - Neste: Vesi","(11) - Neste: Vesi","(11) - Neste: Vesi","","(11) - Neste: Vesi","","(11) - Neste: Vesi","","(11) - Neste: Vesi"]
["","","","","","(12) - Lisätietoja toiminta-alueesta on Chiller Selection -ohjelmistossa (CSS).","(12) - Lisätietoja toiminta-alueesta on Chiller Selection -ohjelmistossa (CSS).","(12) - Lisätietoja toiminta-alueesta on Chiller Selection -ohjelmistossa (CSS).","(12) - Lisätietoja toiminta-alueesta on Chiller Selection -ohjelmistossa (CSS).","(12) - Lisätietoja toiminta-alueesta on Chiller Selection -ohjelmistossa (CSS).","(12) - Lisätietoja toiminta-alueesta on Chiller Selection -ohjelmistossa (CSS).","(12) - Lisätietoja toiminta-alueesta on Chiller Selection -ohjelmistossa (CSS).","(12) - Lisätietoja toiminta-alueesta on Chiller Selection -ohjelmistossa (CSS).","(12) - Lisätietoja toiminta-alueesta on Chiller Selection -ohjelmistossa (CSS).","(12) - Lisätietoja toiminta-alueesta on Chiller Selection -ohjelmistossa (CSS).","","(12) - Lisätietoja toiminta-alueesta on Chiller Selection -ohjelmistossa (CSS).","","(12) - Lisätietoja toiminta-alueesta on Chiller Selection -ohjelmistossa (CSS).","","(12) - Lisätietoja toiminta-alueesta on Chiller Selection -ohjelmistossa (CSS)."]
["","","","","","(13) - Laitteisto sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja. Todellinen kylmäainemäärä riippuu yksikön lopullisesta rakenteesta, tarkat tiedot ovat yksikön tarroissa.","(13) - Laitteisto sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja. Todellinen kylmäainemäärä riippuu yksikön lopullisesta rakenteesta, tarkat tiedot ovat yksikön tarroissa.","(13) - Laitteisto sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja. Todellinen kylmäainemäärä riippuu yksikön lopullisesta rakenteesta, tarkat tiedot ovat yksikön tarroissa.","(13) - Laitteisto sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja. Todellinen kylmäainemäärä riippuu yksikön lopullisesta rakenteesta, tarkat tiedot ovat yksikön tarroissa.","(13) - Laitteisto sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja. Todellinen kylmäainemäärä riippuu yksikön lopullisesta rakenteesta, tarkat tiedot ovat yksikön tarroissa.","(13) - Laitteisto sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja. Todellinen kylmäainemäärä riippuu yksikön lopullisesta rakenteesta, tarkat tiedot ovat yksikön tarroissa.","(13) - Laitteisto sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja. Todellinen kylmäainemäärä riippuu yksikön lopullisesta rakenteesta, tarkat tiedot ovat yksikön tarroissa.","(13) - Laitteisto sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja. Todellinen kylmäainemäärä riippuu yksikön lopullisesta rakenteesta, tarkat tiedot ovat yksikön tarroissa.","(13) - Laitteisto sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja. Todellinen kylmäainemäärä riippuu yksikön lopullisesta rakenteesta, tarkat tiedot ovat yksikön tarroissa.","(13) - Laitteisto sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja. Todellinen kylmäainemäärä riippuu yksikön lopullisesta rakenteesta, tarkat tiedot ovat yksikön tarroissa.","","(13) - Laitteisto sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja. Todellinen kylmäainemäärä riippuu yksikön lopullisesta rakenteesta, tarkat tiedot ovat yksikön tarroissa.","","(13) - Laitteisto sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja. Todellinen kylmäainemäärä riippuu yksikön lopullisesta rakenteesta, tarkat tiedot ovat yksikön tarroissa.","","(13) - Laitteisto sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja. Todellinen kylmäainemäärä riippuu yksikön lopullisesta rakenteesta, tarkat tiedot ovat yksikön tarroissa."]