{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":70,"n_cols":21,"rows_kept":70,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWYT-B-SR"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWYT085B-SRA1","EWYT105B-SRA1","EWYT135B-SRA1","EWYT175B-SRA1","EWYT205B-SRA2","EWYT215B-SRA1","EWYT235B-SRA2","EWYT255B-SRA2","EWYT300B-SRA2","EWYT340B-SRA2","EWYT390B-SRA2","EWYT430B-SRA2","EWYT490B-SRA2","EWYT540B-SRA2","EWYT590B-SRA2","EWYT630B-SRA2"]
["Äänenpaineen taso","Jäähdytys","","Nimell.","dBA","60","64","65","67","66","68","67","67","68","68","69","69.3","69.4","69.5","70","70.1"]
["Kompressori","Tyyppi","","","","Scroll-kompressori","Scroll-kompressori","Scroll-kompressori","Scroll-kompressori","Scroll-kompressori","Scroll-kompressori","Scroll-kompressori","Scroll-kompressori","Scroll-kompressori","Scroll-kompressori","Scroll-kompressori","Scroll-kompressori","Scroll-kompressori","Scroll-kompressori","Scroll-kompressori","Scroll-kompressori"]
["","Käynnistysmenetelmä_","","","","Suoraan kytketty","Suoraan kytketty","Suoraan kytketty","Suoraan kytketty","Suoraan kytketty","Suoraan kytketty","Suoraan kytketty","","Suoraan kytketty","Suoraan kytketty","Suoraan kytketty","Suoraan kytketty","Suoraan kytketty","Suoraan kytketty","Suoraan kytketty","Suoraan kytketty"]
["","Määrä_","","","","2","2","2","2","4","2","4","4","4","4","4","4","5","6","6","6"]
["Air heat exchanger","Tyyppi","","","","Tehokas rivoitettu putkityyppi","Tehokas rivoitettu putkityyppi","Tehokas rivoitettu putkityyppi","Tehokas rivoitettu putkityyppi","Tehokas rivoitettu putkityyppi","Tehokas rivoitettu putkityyppi","Tehokas rivoitettu putkityyppi","Tehokas rivoitettu putkityyppi","Tehokas rivoitettu putkityyppi","Tehokas rivoitettu putkityyppi","Tehokas rivoitettu putkityyppi","Tehokas rivoitettu putkityyppi","Tehokas rivoitettu putkityyppi","Tehokas rivoitettu putkityyppi","Tehokas rivoitettu putkityyppi","Tehokas rivoitettu putkityyppi"]
["Paino","Paino käyttökunnossa","","","kg","992","1,102","1,202","1,357","1,541","1,541","1,841","1,869","2,274","2,430","3,360","3,370","3,367","3,557","4,462","4,468"]
["","Unit","","","kg","985","1,095","1,195","1,350","1,530","1,530","1,830","1,855","2,260","2,410","3,340","3,350","3,340","3,530","4,427","4,427"]
["EER","","","","","2.56","2.58","2.61","2.53","2.54","2.55","2.59","2.55","2.59","2.64","2.61","2.5","2.46","2.41","2.5","2.51"]
["Kylmäaine","Tyyppi","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","Piirit","","Määrä","","","","","","","","","2"]
["","Täytösmäärä","","","kg","13.3","14.7","19.3","24.5","29","34","36.2","43","40.3","47.2","50.4","79","58.5","68.8","77.6","82"]
["Jäähdytysteho","Nimell.","","","kW","74","96","119","150","186","189","209","226","265","311","344","368","424","470","519","557"]
["Höyrystin","Vesitilavuus","","","l","","","","","","","","14"]
["","Tyyppi","","","","","","","","","","","Levylämmönvaihdin"]
["Ottoteho","Jäähdytys","","Nimell.","kW","","","","","","","","88.8"]
["","Lämmitys","","Nimell.","kW","","","","","","","","86.29"]
["Äänen tehotaso","Jäähdytys","","Nimell.","dBA","78","82","84","85","84","87","86","86","87","88","89","89.3","89.4","89.5","90.4","90.5"]
["COP","","","","","","","","","","","","2.912"]
["Mitat","Yksikkö","","Leveys","mm","1,195","1,195","1,195","1,195","1,195","1,195","1,195","1,195","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282"]
["","","","Syvyys","mm","2,225","2,825","3,425","3,425","4,350","4,025","4,950","4,950","3,225","3,225","4,125","4,125","4,125","4,125","5,025","5,025"]
["","","","Korkeus","mm","1,800","1,800","1,800","1,800","1,800","1,800","1,800","1,800","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514"]
["Tehonsäätö","Vähimmäisteho","","","%","50","38","50","38","19","50","17","25","22","19","17","25","22","19","18","17"]
["","Menetelmä","","","","Vaihe","Vaihe","Vaihe","Vaihe","Vaihe","Vaihe","Vaihe","Vaihe","Vaihe","Vaihe","Vaihe","Vaihe","Vaihe","Vaihe","Vaihe","Vaihe"]
["Puhallin","Ilmamäärä","","Nimell.","l/s","","","","","","","","18,078"]
["","Nopeus","","","r/min","","","","","","","","1,200"]
["Lämmitysteho","Nimell.","","","kW","","","","","","","","251.28"]
["Kompressori","Käynnistysmenetelmä_","","","","","","","","","","","Suoraan kytketty"]
["Power supply","Vaihe","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Jännitealue","","Maks.","%","10","10","10","10","10","10","10","","10","10","10","10","10","10","10","10"]
["","","","Min.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Taajuus","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Jännite","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Yksikkö","Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten","","","A","75.0","94.0","111.0","144.0","183.0","179.0","201.0","","255.0","293.0","334.0","367.0","417.0","468.0","509.0","542.0"]
["","Käynnistysvirta","","Maks","A","211.0","327.0","343.0","464.0","408.0","495.0","425.0","","564.0","598.0","636.0","666.0","712.0","757.0","795.0","825.0"]
["","Virta käynnissä","Jäähdytys","Nim.","A","55.0","67.0","77.0","101.0","128.0","126.0","136.0","","173.0","196.0","224.0","251.0","292.0","330.0","353.0","373.0"]
["","","","Maks","A","68.0","85.0","101.0","131.0","166.0","163.0","183.0","","232.0","266.0","304.0","334.0","379.0","425.0","463.0","493.0"]
["Huomautukset","","","","","(1) - Kaikki suoritusarvot (jäähdytysteho, tehontarve jäähdytyksessä ja EER) perustuvat seuraaviin ehtoihin: 12,0/7,0°C; ympäristön lämpötila 35,0°C, yksikkö täydellä kuormituksella; käyttöneste: Vesi; likaantumiskerroin = 0. EN14511:2018","(1) - Kaikki suoritusarvot (jäähdytysteho, tehontarve jäähdytyksessä ja EER) perustuvat seuraaviin ehtoihin: 12,0/7,0°C; ympäristön lämpötila 35,0°C, yksikkö täydellä kuormituksella; käyttöneste: Vesi; likaantumiskerroin = 0. EN14511:2018","(1) - Kaikki suoritusarvot (jäähdytysteho, tehontarve jäähdytyksessä ja EER) perustuvat seuraaviin ehtoihin: 12,0/7,0°C; ympäristön lämpötila 35,0°C, yksikkö täydellä kuormituksella; käyttöneste: Vesi; likaantumiskerroin = 0. EN14511:2018","(1) - Kaikki suoritusarvot (jäähdytysteho, tehontarve jäähdytyksessä ja EER) perustuvat seuraaviin ehtoihin: 12,0/7,0°C; ympäristön lämpötila 35,0°C, yksikkö täydellä kuormituksella; käyttöneste: Vesi; likaantumiskerroin = 0. EN14511:2018","(1) - Kaikki suoritusarvot (jäähdytysteho, tehontarve jäähdytyksessä ja EER) perustuvat seuraaviin ehtoihin: 12,0/7,0°C; ympäristön lämpötila 35,0°C, yksikkö täydellä kuormituksella; käyttöneste: Vesi; likaantumiskerroin = 0. EN14511:2018","(1) - Kaikki suoritusarvot (jäähdytysteho, tehontarve jäähdytyksessä ja EER) perustuvat seuraaviin ehtoihin: 12,0/7,0°C; ympäristön lämpötila 35,0°C, yksikkö täydellä kuormituksella; käyttöneste: Vesi; likaantumiskerroin = 0. EN14511:2018","(1) - Kaikki suoritusarvot (jäähdytysteho, tehontarve jäähdytyksessä ja EER) perustuvat seuraaviin ehtoihin: 12,0/7,0°C; ympäristön lämpötila 35,0°C, yksikkö täydellä kuormituksella; käyttöneste: Vesi; likaantumiskerroin = 0. EN14511:2018","(1) - Kaikki suoritusarvot (jäähdytysteho, tehontarve jäähdytyksessä ja EER) perustuvat seuraaviin ehtoihin: 12,0/7,0°C; ympäristön lämpötila 35,0°C, yksikkö täydellä kuormituksella; käyttöneste: Vesi; likaantumiskerroin = 0. EN14511:2018","(1) - Kaikki suoritusarvot (jäähdytysteho, tehontarve jäähdytyksessä ja EER) perustuvat seuraaviin ehtoihin: 12,0/7,0°C; ympäristön lämpötila 35,0°C, yksikkö täydellä kuormituksella; käyttöneste: Vesi; likaantumiskerroin = 0. EN14511:2018","(1) - Kaikki suoritusarvot (jäähdytysteho, tehontarve jäähdytyksessä ja EER) perustuvat seuraaviin ehtoihin: 12,0/7,0°C; ympäristön lämpötila 35,0°C, yksikkö täydellä kuormituksella; käyttöneste: Vesi; likaantumiskerroin = 0. EN14511:2018","(1) - Kaikki suoritusarvot (jäähdytysteho, tehontarve jäähdytyksessä ja EER) perustuvat seuraaviin ehtoihin: 12,0/7,0°C; ympäristön lämpötila 35,0°C, yksikkö täydellä kuormituksella; käyttöneste: Vesi; likaantumiskerroin = 0. EN14511:2018","(1) - Kaikki suoritusarvot (jäähdytysteho, tehontarve jäähdytyksessä ja EER) perustuvat seuraaviin ehtoihin: 12,0/7,0°C; ympäristön lämpötila 35,0°C, yksikkö täydellä kuormituksella; käyttöneste: Vesi; likaantumiskerroin = 0. EN14511:2018","(1) - Kaikki suoritusarvot (jäähdytysteho, tehontarve jäähdytyksessä ja EER) perustuvat seuraaviin ehtoihin: 12,0/7,0°C; ympäristön lämpötila 35,0°C, yksikkö täydellä kuormituksella; käyttöneste: Vesi; likaantumiskerroin = 0. EN14511:2018","(1) - Kaikki suoritusarvot (jäähdytysteho, tehontarve jäähdytyksessä ja EER) perustuvat seuraaviin ehtoihin: 12,0/7,0°C; ympäristön lämpötila 35,0°C, yksikkö täydellä kuormituksella; käyttöneste: Vesi; likaantumiskerroin = 0. EN14511:2018","(1) - Kaikki suoritusarvot (jäähdytysteho, tehontarve jäähdytyksessä ja EER) perustuvat seuraaviin ehtoihin: 12,0/7,0°C; ympäristön lämpötila 35,0°C, yksikkö täydellä kuormituksella; käyttöneste: Vesi; likaantumiskerroin = 0. EN14511:2018","(1) - Kaikki suoritusarvot (jäähdytysteho, tehontarve jäähdytyksessä ja EER) perustuvat seuraaviin ehtoihin: 12,0/7,0°C; ympäristön lämpötila 35,0°C, yksikkö täydellä kuormituksella; käyttöneste: Vesi; likaantumiskerroin = 0. EN14511:2018"]
["","","","","","(2) - Kaikki suoritusarvot (lämmitysteho, tehontarve lämmityksessä ja COP) perustuvat seuraaviin olosuhteisiin: 40,0/45,0 °C; ympäristön lämpötila 7,0 °C, yksikkö täydellä kuormituksella; käyttöneste: Vesi; likaantumiskerroin = 0. EN14511:2018","(2) - Kaikki suoritusarvot (lämmitysteho, tehontarve lämmityksessä ja COP) perustuvat seuraaviin olosuhteisiin: 40,0/45,0 °C; ympäristön lämpötila 7,0 °C, yksikkö täydellä kuormituksella; käyttöneste: Vesi; likaantumiskerroin = 0. EN14511:2018","(2) - Kaikki suoritusarvot (lämmitysteho, tehontarve lämmityksessä ja COP) perustuvat seuraaviin olosuhteisiin: 40,0/45,0 °C; ympäristön lämpötila 7,0 °C, yksikkö täydellä kuormituksella; käyttöneste: Vesi; likaantumiskerroin = 0. EN14511:2018","(2) - Kaikki suoritusarvot (lämmitysteho, tehontarve lämmityksessä ja COP) perustuvat seuraaviin olosuhteisiin: 40,0/45,0 °C; ympäristön lämpötila 7,0 °C, yksikkö täydellä kuormituksella; käyttöneste: Vesi; likaantumiskerroin = 0. EN14511:2018","(2) - Kaikki suoritusarvot (lämmitysteho, tehontarve lämmityksessä ja COP) perustuvat seuraaviin olosuhteisiin: 40,0/45,0 °C; ympäristön lämpötila 7,0 °C, yksikkö täydellä kuormituksella; käyttöneste: Vesi; likaantumiskerroin = 0. EN14511:2018","(2) - Kaikki suoritusarvot (lämmitysteho, tehontarve lämmityksessä ja COP) perustuvat seuraaviin olosuhteisiin: 40,0/45,0 °C; ympäristön lämpötila 7,0 °C, yksikkö täydellä kuormituksella; käyttöneste: Vesi; likaantumiskerroin = 0. EN14511:2018","(2) - Kaikki suoritusarvot (lämmitysteho, tehontarve lämmityksessä ja COP) perustuvat seuraaviin olosuhteisiin: 40,0/45,0 °C; ympäristön lämpötila 7,0 °C, yksikkö täydellä kuormituksella; käyttöneste: Vesi; likaantumiskerroin = 0. EN14511:2018","(2) - Kaikki suoritusarvot (lämmitysteho, tehontarve lämmityksessä ja COP) perustuvat seuraaviin olosuhteisiin: 40,0/45,0 °C; ympäristön lämpötila 7,0 °C, yksikkö täydellä kuormituksella; käyttöneste: Vesi; likaantumiskerroin = 0. EN14511:2018","(2) - Kaikki suoritusarvot (lämmitysteho, tehontarve lämmityksessä ja COP) perustuvat seuraaviin olosuhteisiin: 40,0/45,0 °C; ympäristön lämpötila 7,0 °C, yksikkö täydellä kuormituksella; käyttöneste: Vesi; likaantumiskerroin = 0. EN14511:2018","(2) - Kaikki suoritusarvot (lämmitysteho, tehontarve lämmityksessä ja COP) perustuvat seuraaviin olosuhteisiin: 40,0/45,0 °C; ympäristön lämpötila 7,0 °C, yksikkö täydellä kuormituksella; käyttöneste: Vesi; likaantumiskerroin = 0. EN14511:2018","(2) - Kaikki suoritusarvot (lämmitysteho, tehontarve lämmityksessä ja COP) perustuvat seuraaviin olosuhteisiin: 40,0/45,0 °C; ympäristön lämpötila 7,0 °C, yksikkö täydellä kuormituksella; käyttöneste: Vesi; likaantumiskerroin = 0. EN14511:2018","(2) - Kaikki suoritusarvot (lämmitysteho, tehontarve lämmityksessä ja COP) perustuvat seuraaviin olosuhteisiin: 40,0/45,0 °C; ympäristön lämpötila 7,0 °C, yksikkö täydellä kuormituksella; käyttöneste: Vesi; likaantumiskerroin = 0. EN14511:2018","(2) - Kaikki suoritusarvot (lämmitysteho, tehontarve lämmityksessä ja COP) perustuvat seuraaviin olosuhteisiin: 40,0/45,0 °C; ympäristön lämpötila 7,0 °C, yksikkö täydellä kuormituksella; käyttöneste: Vesi; likaantumiskerroin = 0. EN14511:2018","(2) - Kaikki suoritusarvot (lämmitysteho, tehontarve lämmityksessä ja COP) perustuvat seuraaviin olosuhteisiin: 40,0/45,0 °C; ympäristön lämpötila 7,0 °C, yksikkö täydellä kuormituksella; käyttöneste: Vesi; likaantumiskerroin = 0. EN14511:2018","(2) - Kaikki suoritusarvot (lämmitysteho, tehontarve lämmityksessä ja COP) perustuvat seuraaviin olosuhteisiin: 40,0/45,0 °C; ympäristön lämpötila 7,0 °C, yksikkö täydellä kuormituksella; käyttöneste: Vesi; likaantumiskerroin = 0. EN14511:2018","(2) - Kaikki suoritusarvot (lämmitysteho, tehontarve lämmityksessä ja COP) perustuvat seuraaviin olosuhteisiin: 40,0/45,0 °C; ympäristön lämpötila 7,0 °C, yksikkö täydellä kuormituksella; käyttöneste: Vesi; likaantumiskerroin = 0. EN14511:2018"]
["","","","","","(3) - SCOP perustuu seuraaviin olosuhteisiin: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, keskimääräiset olosuhteet, ks. EN14825. Standardin EN14825 mukainen matalan lämpötilan mukavuus, keskimääräinen ilmasto, SEER- ja µs-arvot, soveltuva Ecodesign-säännös: (EU) nro 2016/2281;","(3) - SCOP perustuu seuraaviin olosuhteisiin: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, keskimääräiset olosuhteet, ks. EN14825. Standardin EN14825 mukainen matalan lämpötilan mukavuus, keskimääräinen ilmasto, SEER- ja µs-arvot, soveltuva Ecodesign-säännös: (EU) nro 2016/2281;","(3) - SCOP perustuu seuraaviin olosuhteisiin: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, keskimääräiset olosuhteet, ks. EN14825. Standardin EN14825 mukainen matalan lämpötilan mukavuus, keskimääräinen ilmasto, SEER- ja µs-arvot, soveltuva Ecodesign-säännös: (EU) nro 2016/2281;","(3) - SCOP perustuu seuraaviin olosuhteisiin: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, keskimääräiset olosuhteet, ks. EN14825. Standardin EN14825 mukainen matalan lämpötilan mukavuus, keskimääräinen ilmasto, SEER- ja µs-arvot, soveltuva Ecodesign-säännös: (EU) nro 2016/2281;","(3) - SCOP perustuu seuraaviin olosuhteisiin: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, keskimääräiset olosuhteet, ks. EN14825. Standardin EN14825 mukainen matalan lämpötilan mukavuus, keskimääräinen ilmasto, SEER- ja µs-arvot, soveltuva Ecodesign-säännös: (EU) nro 2016/2281;","(3) - SCOP perustuu seuraaviin olosuhteisiin: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, keskimääräiset olosuhteet, ks. EN14825. Standardin EN14825 mukainen matalan lämpötilan mukavuus, keskimääräinen ilmasto, SEER- ja µs-arvot, soveltuva Ecodesign-säännös: (EU) nro 2016/2281;","(3) - SCOP perustuu seuraaviin olosuhteisiin: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, keskimääräiset olosuhteet, ks. EN14825. Standardin EN14825 mukainen matalan lämpötilan mukavuus, keskimääräinen ilmasto, SEER- ja µs-arvot, soveltuva Ecodesign-säännös: (EU) nro 2016/2281;","(3) - SCOP perustuu seuraaviin olosuhteisiin: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, keskimääräiset olosuhteet, ks. EN14825. Standardin EN14825 mukainen matalan lämpötilan mukavuus, keskimääräinen ilmasto, SEER- ja µs-arvot, soveltuva Ecodesign-säännös: (EU) nro 2016/2281;","(3) - SCOP perustuu seuraaviin olosuhteisiin: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, keskimääräiset olosuhteet, ks. EN14825. Standardin EN14825 mukainen matalan lämpötilan mukavuus, keskimääräinen ilmasto, SEER- ja µs-arvot, soveltuva Ecodesign-säännös: (EU) nro 2016/2281;","(3) - SCOP perustuu seuraaviin olosuhteisiin: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, keskimääräiset olosuhteet, ks. EN14825. Standardin EN14825 mukainen matalan lämpötilan mukavuus, keskimääräinen ilmasto, SEER- ja µs-arvot, soveltuva Ecodesign-säännös: (EU) nro 2016/2281;","(3) - SCOP perustuu seuraaviin olosuhteisiin: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, keskimääräiset olosuhteet, ks. EN14825. Standardin EN14825 mukainen matalan lämpötilan mukavuus, keskimääräinen ilmasto, SEER- ja µs-arvot, soveltuva Ecodesign-säännös: (EU) nro 2016/2281;","(3) - SCOP perustuu seuraaviin olosuhteisiin: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, keskimääräiset olosuhteet, ks. EN14825. Standardin EN14825 mukainen matalan lämpötilan mukavuus, keskimääräinen ilmasto, SEER- ja µs-arvot, soveltuva Ecodesign-säännös: (EU) nro 2016/2281;","(3) - SCOP perustuu seuraaviin olosuhteisiin: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, keskimääräiset olosuhteet, ks. EN14825. Standardin EN14825 mukainen matalan lämpötilan mukavuus, keskimääräinen ilmasto, SEER- ja µs-arvot, soveltuva Ecodesign-säännös: (EU) nro 2016/2281;","(3) - SCOP perustuu seuraaviin olosuhteisiin: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, keskimääräiset olosuhteet, ks. EN14825. Standardin EN14825 mukainen matalan lämpötilan mukavuus, keskimääräinen ilmasto, SEER- ja µs-arvot, soveltuva Ecodesign-säännös: (EU) nro 2016/2281;","(3) - SCOP perustuu seuraaviin olosuhteisiin: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, keskimääräiset olosuhteet, ks. EN14825. Standardin EN14825 mukainen matalan lämpötilan mukavuus, keskimääräinen ilmasto, SEER- ja µs-arvot, soveltuva Ecodesign-säännös: (EU) nro 2016/2281;","(3) - SCOP perustuu seuraaviin olosuhteisiin: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, keskimääräiset olosuhteet, ks. EN14825. Standardin EN14825 mukainen matalan lämpötilan mukavuus, keskimääräinen ilmasto, SEER- ja µs-arvot, soveltuva Ecodesign-säännös: (EU) nro 2016/2281;"]
["","","","","","(4) - PHE: Levylämmönvaihdin; S&T: Yhden kierron vaippa ja  putki; MCH: Mikrokanava; DPT: Suorakäyttöpotkuri-tyyppinen; DOL: Direct On Line - VFD: Invertteri","(4) - PHE: Levylämmönvaihdin; S&T: Yhden kierron vaippa ja  putki; MCH: Mikrokanava; DPT: Suorakäyttöpotkuri-tyyppinen; DOL: Direct On Line - VFD: Invertteri","(4) - PHE: Levylämmönvaihdin; S&T: Yhden kierron vaippa ja  putki; MCH: Mikrokanava; DPT: Suorakäyttöpotkuri-tyyppinen; DOL: Direct On Line - VFD: Invertteri","(4) - PHE: Levylämmönvaihdin; S&T: Yhden kierron vaippa ja  putki; MCH: Mikrokanava; DPT: Suorakäyttöpotkuri-tyyppinen; DOL: Direct On Line - VFD: Invertteri","(4) - PHE: Levylämmönvaihdin; S&T: Yhden kierron vaippa ja  putki; MCH: Mikrokanava; DPT: Suorakäyttöpotkuri-tyyppinen; DOL: Direct On Line - VFD: Invertteri","(4) - PHE: Levylämmönvaihdin; S&T: Yhden kierron vaippa ja  putki; MCH: Mikrokanava; DPT: Suorakäyttöpotkuri-tyyppinen; DOL: Direct On Line - VFD: Invertteri","(4) - PHE: Levylämmönvaihdin; S&T: Yhden kierron vaippa ja  putki; MCH: Mikrokanava; DPT: Suorakäyttöpotkuri-tyyppinen; DOL: Direct On Line - VFD: Invertteri","(4) - PHE: Levylämmönvaihdin; S&T: Yhden kierron vaippa ja  putki; MCH: Mikrokanava; DPT: Suorakäyttöpotkuri-tyyppinen; DOL: Direct On Line - VFD: Invertteri","(4) - PHE: Levylämmönvaihdin; S&T: Yhden kierron vaippa ja  putki; MCH: Mikrokanava; DPT: Suorakäyttöpotkuri-tyyppinen; DOL: Direct On Line - VFD: Invertteri","(4) - PHE: Levylämmönvaihdin; S&T: Yhden kierron vaippa ja  putki; MCH: Mikrokanava; DPT: Suorakäyttöpotkuri-tyyppinen; DOL: Direct On Line - VFD: Invertteri","(4) - PHE: Levylämmönvaihdin; S&T: Yhden kierron vaippa ja  putki; MCH: Mikrokanava; DPT: Suorakäyttöpotkuri-tyyppinen; DOL: Direct On Line - VFD: Invertteri","(4) - PHE: Levylämmönvaihdin; S&T: Yhden kierron vaippa ja  putki; MCH: Mikrokanava; DPT: Suorakäyttöpotkuri-tyyppinen; DOL: Direct On Line - VFD: Invertteri","(4) - PHE: Levylämmönvaihdin; S&T: Yhden kierron vaippa ja  putki; MCH: Mikrokanava; DPT: Suorakäyttöpotkuri-tyyppinen; DOL: Direct On Line - VFD: Invertteri","(4) - PHE: Levylämmönvaihdin; S&T: Yhden kierron vaippa ja  putki; MCH: Mikrokanava; DPT: Suorakäyttöpotkuri-tyyppinen; DOL: Direct On Line - VFD: Invertteri","(4) - PHE: Levylämmönvaihdin; S&T: Yhden kierron vaippa ja  putki; MCH: Mikrokanava; DPT: Suorakäyttöpotkuri-tyyppinen; DOL: Direct On Line - VFD: Invertteri","(4) - PHE: Levylämmönvaihdin; S&T: Yhden kierron vaippa ja  putki; MCH: Mikrokanava; DPT: Suorakäyttöpotkuri-tyyppinen; DOL: Direct On Line - VFD: Invertteri"]
["","","","","","(5) - Ääniteho (haiht.) 12/7 °C, ympäristön 35 °C täydellä kuormituksella) mitataan ISO9614 mukaisesti Eurovent 8/1 Eurovent-sertifioiduille yksiköille  Sertifiointi koskee ainoastaan yleistä äänitehoa, äänenpaine lasketaan äänitehotasosta ja sitä käytetään vain tietoja varten, eikä sitä pidetä sitovana","(5) - Ääniteho (haiht.) 12/7 °C, ympäristön 35 °C täydellä kuormituksella) mitataan ISO9614 mukaisesti Eurovent 8/1 Eurovent-sertifioiduille yksiköille  Sertifiointi koskee ainoastaan yleistä äänitehoa, äänenpaine lasketaan äänitehotasosta ja sitä käytetään vain tietoja varten, eikä sitä pidetä sitovana","(5) - Ääniteho (haiht.) 12/7 °C, ympäristön 35 °C täydellä kuormituksella) mitataan ISO9614 mukaisesti Eurovent 8/1 Eurovent-sertifioiduille yksiköille  Sertifiointi koskee ainoastaan yleistä äänitehoa, äänenpaine lasketaan äänitehotasosta ja sitä käytetään vain tietoja varten, eikä sitä pidetä sitovana","(5) - Ääniteho (haiht.) 12/7 °C, ympäristön 35 °C täydellä kuormituksella) mitataan ISO9614 mukaisesti Eurovent 8/1 Eurovent-sertifioiduille yksiköille  Sertifiointi koskee ainoastaan yleistä äänitehoa, äänenpaine lasketaan äänitehotasosta ja sitä käytetään vain tietoja varten, eikä sitä pidetä sitovana","(5) - Ääniteho (haiht.) 12/7 °C, ympäristön 35 °C täydellä kuormituksella) mitataan ISO9614 mukaisesti Eurovent 8/1 Eurovent-sertifioiduille yksiköille  Sertifiointi koskee ainoastaan yleistä äänitehoa, äänenpaine lasketaan äänitehotasosta ja sitä käytetään vain tietoja varten, eikä sitä pidetä sitovana","(5) - Ääniteho (haiht.) 12/7 °C, ympäristön 35 °C täydellä kuormituksella) mitataan ISO9614 mukaisesti Eurovent 8/1 Eurovent-sertifioiduille yksiköille  Sertifiointi koskee ainoastaan yleistä äänitehoa, äänenpaine lasketaan äänitehotasosta ja sitä käytetään vain tietoja varten, eikä sitä pidetä sitovana","(5) - Ääniteho (haiht.) 12/7 °C, ympäristön 35 °C täydellä kuormituksella) mitataan ISO9614 mukaisesti Eurovent 8/1 Eurovent-sertifioiduille yksiköille  Sertifiointi koskee ainoastaan yleistä äänitehoa, äänenpaine lasketaan äänitehotasosta ja sitä käytetään vain tietoja varten, eikä sitä pidetä sitovana","(5) - Ääniteho (haiht.) 12/7 °C, ympäristön 35 °C täydellä kuormituksella) mitataan ISO9614 mukaisesti Eurovent 8/1 Eurovent-sertifioiduille yksiköille  Sertifiointi koskee ainoastaan yleistä äänitehoa, äänenpaine lasketaan äänitehotasosta ja sitä käytetään vain tietoja varten, eikä sitä pidetä sitovana","(5) - Ääniteho (haiht.) 12/7 °C, ympäristön 35 °C täydellä kuormituksella) mitataan ISO9614 mukaisesti Eurovent 8/1 Eurovent-sertifioiduille yksiköille  Sertifiointi koskee ainoastaan yleistä äänitehoa, äänenpaine lasketaan äänitehotasosta ja sitä käytetään vain tietoja varten, eikä sitä pidetä sitovana","(5) - Ääniteho (haiht.) 12/7 °C, ympäristön 35 °C täydellä kuormituksella) mitataan ISO9614 mukaisesti Eurovent 8/1 Eurovent-sertifioiduille yksiköille  Sertifiointi koskee ainoastaan yleistä äänitehoa, äänenpaine lasketaan äänitehotasosta ja sitä käytetään vain tietoja varten, eikä sitä pidetä sitovana","(5) - Ääniteho (haiht.) 12/7 °C, ympäristön 35 °C täydellä kuormituksella) mitataan ISO9614 mukaisesti Eurovent 8/1 Eurovent-sertifioiduille yksiköille  Sertifiointi koskee ainoastaan yleistä äänitehoa, äänenpaine lasketaan äänitehotasosta ja sitä käytetään vain tietoja varten, eikä sitä pidetä sitovana","(5) - Ääniteho (haiht.) 12/7 °C, ympäristön 35 °C täydellä kuormituksella) mitataan ISO9614 mukaisesti Eurovent 8/1 Eurovent-sertifioiduille yksiköille  Sertifiointi koskee ainoastaan yleistä äänitehoa, äänenpaine lasketaan äänitehotasosta ja sitä käytetään vain tietoja varten, eikä sitä pidetä sitovana","(5) - Ääniteho (haiht.) 12/7 °C, ympäristön 35 °C täydellä kuormituksella) mitataan ISO9614 mukaisesti Eurovent 8/1 Eurovent-sertifioiduille yksiköille  Sertifiointi koskee ainoastaan yleistä äänitehoa, äänenpaine lasketaan äänitehotasosta ja sitä käytetään vain tietoja varten, eikä sitä pidetä sitovana","(5) - Ääniteho (haiht.) 12/7 °C, ympäristön 35 °C täydellä kuormituksella) mitataan ISO9614 mukaisesti Eurovent 8/1 Eurovent-sertifioiduille yksiköille  Sertifiointi koskee ainoastaan yleistä äänitehoa, äänenpaine lasketaan äänitehotasosta ja sitä käytetään vain tietoja varten, eikä sitä pidetä sitovana","(5) - Ääniteho (haiht.) 12/7 °C, ympäristön 35 °C täydellä kuormituksella) mitataan ISO9614 mukaisesti Eurovent 8/1 Eurovent-sertifioiduille yksiköille  Sertifiointi koskee ainoastaan yleistä äänitehoa, äänenpaine lasketaan äänitehotasosta ja sitä käytetään vain tietoja varten, eikä sitä pidetä sitovana","(5) - Ääniteho (haiht.) 12/7 °C, ympäristön 35 °C täydellä kuormituksella) mitataan ISO9614 mukaisesti Eurovent 8/1 Eurovent-sertifioiduille yksiköille  Sertifiointi koskee ainoastaan yleistä äänitehoa, äänenpaine lasketaan äänitehotasosta ja sitä käytetään vain tietoja varten, eikä sitä pidetä sitovana"]
["","","","","","(6) - Annettu vähimmäisteho liittyy yksikön toimintaan Eurovent-vakio-olosuhteissa","(6) - Annettu vähimmäisteho liittyy yksikön toimintaan Eurovent-vakio-olosuhteissa","(6) - Annettu vähimmäisteho liittyy yksikön toimintaan Eurovent-vakio-olosuhteissa","(6) - Annettu vähimmäisteho liittyy yksikön toimintaan Eurovent-vakio-olosuhteissa","(6) - Annettu vähimmäisteho liittyy yksikön toimintaan Eurovent-vakio-olosuhteissa","(6) - Annettu vähimmäisteho liittyy yksikön toimintaan Eurovent-vakio-olosuhteissa","(6) - Annettu vähimmäisteho liittyy yksikön toimintaan Eurovent-vakio-olosuhteissa","(6) - Annettu vähimmäisteho liittyy yksikön toimintaan Eurovent-vakio-olosuhteissa","(6) - Annettu vähimmäisteho liittyy yksikön toimintaan Eurovent-vakio-olosuhteissa","(6) - Annettu vähimmäisteho liittyy yksikön toimintaan Eurovent-vakio-olosuhteissa","(6) - Annettu vähimmäisteho liittyy yksikön toimintaan Eurovent-vakio-olosuhteissa","(6) - Annettu vähimmäisteho liittyy yksikön toimintaan Eurovent-vakio-olosuhteissa","(6) - Annettu vähimmäisteho liittyy yksikön toimintaan Eurovent-vakio-olosuhteissa","(6) - Annettu vähimmäisteho liittyy yksikön toimintaan Eurovent-vakio-olosuhteissa","(6) - Annettu vähimmäisteho liittyy yksikön toimintaan Eurovent-vakio-olosuhteissa","(6) - Annettu vähimmäisteho liittyy yksikön toimintaan Eurovent-vakio-olosuhteissa"]
["","","","","","(7) - Mitat ja painot ovat viitteellisiä eivätkä sitovia. Ennen asennuksen suunnittelua katso viralliset piirrokset, jotka on saatavana pyynnöstä tehtaalta.","(7) - Mitat ja painot ovat viitteellisiä eivätkä sitovia. Ennen asennuksen suunnittelua katso viralliset piirrokset, jotka on saatavana pyynnöstä tehtaalta.","(7) - Mitat ja painot ovat viitteellisiä eivätkä sitovia. Ennen asennuksen suunnittelua katso viralliset piirrokset, jotka on saatavana pyynnöstä tehtaalta.","(7) - Mitat ja painot ovat viitteellisiä eivätkä sitovia. Ennen asennuksen suunnittelua katso viralliset piirrokset, jotka on saatavana pyynnöstä tehtaalta.","(7) - Mitat ja painot ovat viitteellisiä eivätkä sitovia. Ennen asennuksen suunnittelua katso viralliset piirrokset, jotka on saatavana pyynnöstä tehtaalta.","(7) - Mitat ja painot ovat viitteellisiä eivätkä sitovia. Ennen asennuksen suunnittelua katso viralliset piirrokset, jotka on saatavana pyynnöstä tehtaalta.","(7) - Mitat ja painot ovat viitteellisiä eivätkä sitovia. Ennen asennuksen suunnittelua katso viralliset piirrokset, jotka on saatavana pyynnöstä tehtaalta.","(7) - Mitat ja painot ovat viitteellisiä eivätkä sitovia. Ennen asennuksen suunnittelua katso viralliset piirrokset, jotka on saatavana pyynnöstä tehtaalta.","(7) - Mitat ja painot ovat viitteellisiä eivätkä sitovia. Ennen asennuksen suunnittelua katso viralliset piirrokset, jotka on saatavana pyynnöstä tehtaalta.","(7) - Mitat ja painot ovat viitteellisiä eivätkä sitovia. Ennen asennuksen suunnittelua katso viralliset piirrokset, jotka on saatavana pyynnöstä tehtaalta.","(7) - Mitat ja painot ovat viitteellisiä eivätkä sitovia. Ennen asennuksen suunnittelua katso viralliset piirrokset, jotka on saatavana pyynnöstä tehtaalta.","(7) - Mitat ja painot ovat viitteellisiä eivätkä sitovia. Ennen asennuksen suunnittelua katso viralliset piirrokset, jotka on saatavana pyynnöstä tehtaalta.","(7) - Mitat ja painot ovat viitteellisiä eivätkä sitovia. Ennen asennuksen suunnittelua katso viralliset piirrokset, jotka on saatavana pyynnöstä tehtaalta.","(7) - Mitat ja painot ovat viitteellisiä eivätkä sitovia. Ennen asennuksen suunnittelua katso viralliset piirrokset, jotka on saatavana pyynnöstä tehtaalta.","(7) - Mitat ja painot ovat viitteellisiä eivätkä sitovia. Ennen asennuksen suunnittelua katso viralliset piirrokset, jotka on saatavana pyynnöstä tehtaalta.","(7) - Mitat ja painot ovat viitteellisiä eivätkä sitovia. Ennen asennuksen suunnittelua katso viralliset piirrokset, jotka on saatavana pyynnöstä tehtaalta."]
["","","","","","(8) - Tiedot viittaavat vakiovarusteltuun yksikköön ilman lisävarusteita.","(8) - Tiedot viittaavat vakiovarusteltuun yksikköön ilman lisävarusteita.","(8) - Tiedot viittaavat vakiovarusteltuun yksikköön ilman lisävarusteita.","(8) - Tiedot viittaavat vakiovarusteltuun yksikköön ilman lisävarusteita.","(8) - Tiedot viittaavat vakiovarusteltuun yksikköön ilman lisävarusteita.","(8) - Tiedot viittaavat vakiovarusteltuun yksikköön ilman lisävarusteita.","(8) - Tiedot viittaavat vakiovarusteltuun yksikköön ilman lisävarusteita.","(8) - Tiedot viittaavat vakiovarusteltuun yksikköön ilman lisävarusteita.","(8) - Tiedot viittaavat vakiovarusteltuun yksikköön ilman lisävarusteita.","(8) - Tiedot viittaavat vakiovarusteltuun yksikköön ilman lisävarusteita.","(8) - Tiedot viittaavat vakiovarusteltuun yksikköön ilman lisävarusteita.","(8) - Tiedot viittaavat vakiovarusteltuun yksikköön ilman lisävarusteita.","(8) - Tiedot viittaavat vakiovarusteltuun yksikköön ilman lisävarusteita.","(8) - Tiedot viittaavat vakiovarusteltuun yksikköön ilman lisävarusteita.","(8) - Tiedot viittaavat vakiovarusteltuun yksikköön ilman lisävarusteita.","(8) - Tiedot viittaavat vakiovarusteltuun yksikköön ilman lisävarusteita."]
["","","","","","(9) - Painehäviöiden arvot viittaavat vain vesi-kylmäaine-lämmönvaihtimen painehäviöihin.","(9) - Painehäviöiden arvot viittaavat vain vesi-kylmäaine-lämmönvaihtimen painehäviöihin.","(9) - Painehäviöiden arvot viittaavat vain vesi-kylmäaine-lämmönvaihtimen painehäviöihin.","(9) - Painehäviöiden arvot viittaavat vain vesi-kylmäaine-lämmönvaihtimen painehäviöihin.","(9) - Painehäviöiden arvot viittaavat vain vesi-kylmäaine-lämmönvaihtimen painehäviöihin.","(9) - Painehäviöiden arvot viittaavat vain vesi-kylmäaine-lämmönvaihtimen painehäviöihin.","(9) - Painehäviöiden arvot viittaavat vain vesi-kylmäaine-lämmönvaihtimen painehäviöihin.","(9) - Painehäviöiden arvot viittaavat vain vesi-kylmäaine-lämmönvaihtimen painehäviöihin.","(9) - Painehäviöiden arvot viittaavat vain vesi-kylmäaine-lämmönvaihtimen painehäviöihin.","(9) - Painehäviöiden arvot viittaavat vain vesi-kylmäaine-lämmönvaihtimen painehäviöihin.","(9) - Painehäviöiden arvot viittaavat vain vesi-kylmäaine-lämmönvaihtimen painehäviöihin.","(9) - Painehäviöiden arvot viittaavat vain vesi-kylmäaine-lämmönvaihtimen painehäviöihin.","(9) - Painehäviöiden arvot viittaavat vain vesi-kylmäaine-lämmönvaihtimen painehäviöihin.","(9) - Painehäviöiden arvot viittaavat vain vesi-kylmäaine-lämmönvaihtimen painehäviöihin.","(9) - Painehäviöiden arvot viittaavat vain vesi-kylmäaine-lämmönvaihtimen painehäviöihin.","(9) - Painehäviöiden arvot viittaavat vain vesi-kylmäaine-lämmönvaihtimen painehäviöihin."]
["","","","","","(10) - Neste: Vesi","(10) - Neste: Vesi","(10) - Neste: Vesi","(10) - Neste: Vesi","(10) - Neste: Vesi","(10) - Neste: Vesi","(10) - Neste: Vesi","(10) - Neste: Vesi","(10) - Neste: Vesi","(10) - Neste: Vesi","(10) - Neste: Vesi","(10) - Neste: Vesi","(10) - Neste: Vesi","(10) - Neste: Vesi","(10) - Neste: Vesi","(10) - Neste: Vesi"]
["","","","","","(11) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(11) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(11) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(11) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(11) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(11) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(11) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(11) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(11) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(11) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(11) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(11) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(11) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(11) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(11) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%.","(11) - Sallittu jännitetoleranssi ± 10 %. Vaiheiden välinen jännitteen vaihtelu enintään ± 3%."]
["","","","","","(12) - Enimmäiskäynnistysvirta: Invertteriohjatuissa yksiköissä ei ole käynnistyksen aikaista syöksyvirtaa.","(12) - Enimmäiskäynnistysvirta: Invertteriohjatuissa yksiköissä ei ole käynnistyksen aikaista syöksyvirtaa.","(12) - Enimmäiskäynnistysvirta: Invertteriohjatuissa yksiköissä ei ole käynnistyksen aikaista syöksyvirtaa.","(12) - Enimmäiskäynnistysvirta: Invertteriohjatuissa yksiköissä ei ole käynnistyksen aikaista syöksyvirtaa.","(12) - Enimmäiskäynnistysvirta: Invertteriohjatuissa yksiköissä ei ole käynnistyksen aikaista syöksyvirtaa.","(12) - Enimmäiskäynnistysvirta: Invertteriohjatuissa yksiköissä ei ole käynnistyksen aikaista syöksyvirtaa.","(12) - Enimmäiskäynnistysvirta: Invertteriohjatuissa yksiköissä ei ole käynnistyksen aikaista syöksyvirtaa.","(12) - Enimmäiskäynnistysvirta: Invertteriohjatuissa yksiköissä ei ole käynnistyksen aikaista syöksyvirtaa.","(12) - Enimmäiskäynnistysvirta: Invertteriohjatuissa yksiköissä ei ole käynnistyksen aikaista syöksyvirtaa.","(12) - Enimmäiskäynnistysvirta: Invertteriohjatuissa yksiköissä ei ole käynnistyksen aikaista syöksyvirtaa.","(12) - Enimmäiskäynnistysvirta: Invertteriohjatuissa yksiköissä ei ole käynnistyksen aikaista syöksyvirtaa.","(12) - Enimmäiskäynnistysvirta: Invertteriohjatuissa yksiköissä ei ole käynnistyksen aikaista syöksyvirtaa.","(12) - Enimmäiskäynnistysvirta: Invertteriohjatuissa yksiköissä ei ole käynnistyksen aikaista syöksyvirtaa.","(12) - Enimmäiskäynnistysvirta: Invertteriohjatuissa yksiköissä ei ole käynnistyksen aikaista syöksyvirtaa.","(12) - Enimmäiskäynnistysvirta: Invertteriohjatuissa yksiköissä ei ole käynnistyksen aikaista syöksyvirtaa.","(12) - Enimmäiskäynnistysvirta: Invertteriohjatuissa yksiköissä ei ole käynnistyksen aikaista syöksyvirtaa."]
["","","","","","(13) - Jäähdytystilan nimellisvirta perustuu seuraaviin olosuhteisiin: Vesipuolen lämmönvaihdin 12/7 °C; ympäristö 35°C; kompressorien + puhaltimien virta","(13) - Jäähdytystilan nimellisvirta perustuu seuraaviin olosuhteisiin: Vesipuolen lämmönvaihdin 12/7 °C; ympäristö 35°C; kompressorien + puhaltimien virta","(13) - Jäähdytystilan nimellisvirta perustuu seuraaviin olosuhteisiin: Vesipuolen lämmönvaihdin 12/7 °C; ympäristö 35°C; kompressorien + puhaltimien virta","(13) - Jäähdytystilan nimellisvirta perustuu seuraaviin olosuhteisiin: Vesipuolen lämmönvaihdin 12/7 °C; ympäristö 35°C; kompressorien + puhaltimien virta","(13) - Jäähdytystilan nimellisvirta perustuu seuraaviin olosuhteisiin: Vesipuolen lämmönvaihdin 12/7 °C; ympäristö 35°C; kompressorien + puhaltimien virta","(13) - Jäähdytystilan nimellisvirta perustuu seuraaviin olosuhteisiin: Vesipuolen lämmönvaihdin 12/7 °C; ympäristö 35°C; kompressorien + puhaltimien virta","(13) - Jäähdytystilan nimellisvirta perustuu seuraaviin olosuhteisiin: Vesipuolen lämmönvaihdin 12/7 °C; ympäristö 35°C; kompressorien + puhaltimien virta","(13) - Jäähdytystilan nimellisvirta perustuu seuraaviin olosuhteisiin: Vesipuolen lämmönvaihdin 12/7 °C; ympäristö 35°C; kompressorien + puhaltimien virta","(13) - Jäähdytystilan nimellisvirta perustuu seuraaviin olosuhteisiin: Vesipuolen lämmönvaihdin 12/7 °C; ympäristö 35°C; kompressorien + puhaltimien virta","(13) - Jäähdytystilan nimellisvirta perustuu seuraaviin olosuhteisiin: Vesipuolen lämmönvaihdin 12/7 °C; ympäristö 35°C; kompressorien + puhaltimien virta","(13) - Jäähdytystilan nimellisvirta perustuu seuraaviin olosuhteisiin: Vesipuolen lämmönvaihdin 12/7 °C; ympäristö 35°C; kompressorien + puhaltimien virta","(13) - Jäähdytystilan nimellisvirta perustuu seuraaviin olosuhteisiin: Vesipuolen lämmönvaihdin 12/7 °C; ympäristö 35°C; kompressorien + puhaltimien virta","(13) - Jäähdytystilan nimellisvirta perustuu seuraaviin olosuhteisiin: Vesipuolen lämmönvaihdin 12/7 °C; ympäristö 35°C; kompressorien + puhaltimien virta","(13) - Jäähdytystilan nimellisvirta perustuu seuraaviin olosuhteisiin: Vesipuolen lämmönvaihdin 12/7 °C; ympäristö 35°C; kompressorien + puhaltimien virta","(13) - Jäähdytystilan nimellisvirta perustuu seuraaviin olosuhteisiin: Vesipuolen lämmönvaihdin 12/7 °C; ympäristö 35°C; kompressorien + puhaltimien virta","(13) - Jäähdytystilan nimellisvirta perustuu seuraaviin olosuhteisiin: Vesipuolen lämmönvaihdin 12/7 °C; ympäristö 35°C; kompressorien + puhaltimien virta"]
["","","","","","(14) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan ja puhaltimien ottamaan enimmäisvirtaan.","(14) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan ja puhaltimien ottamaan enimmäisvirtaan.","(14) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan ja puhaltimien ottamaan enimmäisvirtaan.","(14) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan ja puhaltimien ottamaan enimmäisvirtaan.","(14) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan ja puhaltimien ottamaan enimmäisvirtaan.","(14) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan ja puhaltimien ottamaan enimmäisvirtaan.","(14) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan ja puhaltimien ottamaan enimmäisvirtaan.","(14) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan ja puhaltimien ottamaan enimmäisvirtaan.","(14) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan ja puhaltimien ottamaan enimmäisvirtaan.","(14) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan ja puhaltimien ottamaan enimmäisvirtaan.","(14) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan ja puhaltimien ottamaan enimmäisvirtaan.","(14) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan ja puhaltimien ottamaan enimmäisvirtaan.","(14) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan ja puhaltimien ottamaan enimmäisvirtaan.","(14) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan ja puhaltimien ottamaan enimmäisvirtaan.","(14) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan ja puhaltimien ottamaan enimmäisvirtaan.","(14) - Enimmäiskäynnistysvirta perustuu kompressorin toimintatilassaan ottamaan enimmäisvirtaan ja puhaltimien ottamaan enimmäisvirtaan."]
["","","","","","(15) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(15) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(15) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(15) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(15) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(15) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(15) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(15) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(15) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(15) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(15) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(15) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(15) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(15) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(15) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen.","(15) - Yksikön enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten perustuu pienimpään sallittuun jännitteeseen."]
["","","","","","(16) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: (kompressorin täyden kuorman virta + puhaltimien virta) x 1,1.","(16) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: (kompressorin täyden kuorman virta + puhaltimien virta) x 1,1.","(16) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: (kompressorin täyden kuorman virta + puhaltimien virta) x 1,1.","(16) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: (kompressorin täyden kuorman virta + puhaltimien virta) x 1,1.","(16) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: (kompressorin täyden kuorman virta + puhaltimien virta) x 1,1.","(16) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: (kompressorin täyden kuorman virta + puhaltimien virta) x 1,1.","(16) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: (kompressorin täyden kuorman virta + puhaltimien virta) x 1,1.","(16) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: (kompressorin täyden kuorman virta + puhaltimien virta) x 1,1.","(16) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: (kompressorin täyden kuorman virta + puhaltimien virta) x 1,1.","(16) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: (kompressorin täyden kuorman virta + puhaltimien virta) x 1,1.","(16) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: (kompressorin täyden kuorman virta + puhaltimien virta) x 1,1.","(16) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: (kompressorin täyden kuorman virta + puhaltimien virta) x 1,1.","(16) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: (kompressorin täyden kuorman virta + puhaltimien virta) x 1,1.","(16) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: (kompressorin täyden kuorman virta + puhaltimien virta) x 1,1.","(16) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: (kompressorin täyden kuorman virta + puhaltimien virta) x 1,1.","(16) - Enimmäisvirta kaapelien kokomääritystä varten: (kompressorin täyden kuorman virta + puhaltimien virta) x 1,1."]
["","","","","","(17) - Katso Hydronic-sarjan sähköiset tiedot käsikirjan kohdasta \"Options technical data\"","(17) - Katso Hydronic-sarjan sähköiset tiedot käsikirjan kohdasta \"Options technical data\"","(17) - Katso Hydronic-sarjan sähköiset tiedot käsikirjan kohdasta \"Options technical data\"","(17) - Katso Hydronic-sarjan sähköiset tiedot käsikirjan kohdasta \"Options technical data\"","(17) - Katso Hydronic-sarjan sähköiset tiedot käsikirjan kohdasta \"Options technical data\"","(17) - Katso Hydronic-sarjan sähköiset tiedot käsikirjan kohdasta \"Options technical data\"","(17) - Katso Hydronic-sarjan sähköiset tiedot käsikirjan kohdasta \"Options technical data\"","(17) - Katso Hydronic-sarjan sähköiset tiedot käsikirjan kohdasta \"Options technical data\"","(17) - Katso Hydronic-sarjan sähköiset tiedot käsikirjan kohdasta \"Options technical data\"","(17) - Katso Hydronic-sarjan sähköiset tiedot käsikirjan kohdasta \"Options technical data\"","(17) - Katso Hydronic-sarjan sähköiset tiedot käsikirjan kohdasta \"Options technical data\"","(17) - Katso Hydronic-sarjan sähköiset tiedot käsikirjan kohdasta \"Options technical data\"","(17) - Katso Hydronic-sarjan sähköiset tiedot käsikirjan kohdasta \"Options technical data\"","(17) - Katso Hydronic-sarjan sähköiset tiedot käsikirjan kohdasta \"Options technical data\"","(17) - Katso Hydronic-sarjan sähköiset tiedot käsikirjan kohdasta \"Options technical data\"","(17) - Katso Hydronic-sarjan sähköiset tiedot käsikirjan kohdasta \"Options technical data\""]
["","","","","","(18) - Kaikki tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta Katso yksikön tyyppikilven tiedot.","(18) - Kaikki tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta Katso yksikön tyyppikilven tiedot.","(18) - Kaikki tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta Katso yksikön tyyppikilven tiedot.","(18) - Kaikki tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta Katso yksikön tyyppikilven tiedot.","(18) - Kaikki tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta Katso yksikön tyyppikilven tiedot.","(18) - Kaikki tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta Katso yksikön tyyppikilven tiedot.","(18) - Kaikki tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta Katso yksikön tyyppikilven tiedot.","(18) - Kaikki tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta Katso yksikön tyyppikilven tiedot.","(18) - Kaikki tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta Katso yksikön tyyppikilven tiedot.","(18) - Kaikki tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta Katso yksikön tyyppikilven tiedot.","(18) - Kaikki tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta Katso yksikön tyyppikilven tiedot.","(18) - Kaikki tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta Katso yksikön tyyppikilven tiedot.","(18) - Kaikki tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta Katso yksikön tyyppikilven tiedot.","(18) - Kaikki tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta Katso yksikön tyyppikilven tiedot.","(18) - Kaikki tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta Katso yksikön tyyppikilven tiedot.","(18) - Kaikki tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta Katso yksikön tyyppikilven tiedot."]
["Kylmäaine","Piirit","","Määrä","","1","1","1","1","2","1","2","","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["Puhallinmoottori","Käyttö","","","","VFD-ohjattu","VFD-ohjattu","VFD-ohjattu","VFD-ohjattu","VFD-ohjattu","VFD-ohjattu","VFD-ohjattu","","VFD-ohjattu","VFD-ohjattu","VFD-ohjattu","VFD-ohjattu","VFD-ohjattu","VFD-ohjattu","VFD-ohjattu","VFD-ohjattu"]
["IPLV","","","","","4.36","4.24","4.3","4.38","4.29","4.29","4.28","","4.29","4.69","4.58","4.61","4.78","4.89","4.82","4.91"]
["Putkiliitännät","Höyrystimen veden tulo/lähtö (ulkoh.)","","","","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9"]
["SEER","","","","","3.82","3.93","3.87","3.96","3.92","3.82","3.83","","4.18","4.37","4.21","4.19","4.49","4.49","4.46","4.52"]
["Ottoteho","Jäähdytys","","Nimell.","kW","28.7","37.4","45.5","59.5","73.2","74.3","80.7","","102","117","131","147","172","195","207","221"]
["Kotelo","Materiaali","","","","Maalattu galvanoitu teräslevy","Maalattu galvanoitu teräslevy","Maalattu galvanoitu teräslevy","Maalattu galvanoitu teräslevy","Maalattu galvanoitu teräslevy","Maalattu galvanoitu teräslevy","Maalattu galvanoitu teräslevy","","Maalattu galvanoitu teräslevy","Maalattu galvanoitu teräslevy","Maalattu galvanoitu teräslevy","Maalattu galvanoitu teräslevy","Maalattu galvanoitu teräslevy","Maalattu galvanoitu teräslevy","Maalattu galvanoitu teräslevy","Maalattu galvanoitu teräslevy"]
["","Väri","","","","Norsunluunvalkoinen","Norsunluunvalkoinen","Norsunluunvalkoinen","Norsunluunvalkoinen","Norsunluunvalkoinen","Norsunluunvalkoinen","Norsunluunvalkoinen","","Norsunluunvalkoinen","Norsunluunvalkoinen","Norsunluunvalkoinen","Norsunluunvalkoinen","Norsunluunvalkoinen","Norsunluunvalkoinen","Norsunluunvalkoinen","Norsunluunvalkoinen"]
["Puhallin","Tyyppi","","","","Suorakäyttöpotkuri","Suorakäyttöpotkuri","Suorakäyttöpotkuri","Suorakäyttöpotkuri","Suorakäyttöpotkuri","Suorakäyttöpotkuri","Suorakäyttöpotkuri","","Suorakäyttöpotkuri","Suorakäyttöpotkuri","Suorakäyttöpotkuri","Suorakäyttöpotkuri","Suorakäyttöpotkuri","Suorakäyttöpotkuri","Suorakäyttöpotkuri","Suorakäyttöpotkuri"]
["","Määrä","","","","4","6","8","8","10","10","12","","5","6","8","8","8","8","10","10"]