{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":25,"n_cols":12,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FBA-A(9) / RZQSG-L(8)Y1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / RZQSG100L8Y1B","FBA100A2VEB / RZQSG100L8Y1B","FBA50A2VEB9 / FBA50A2VEB9 / RZQSG100L8Y1B","FBA125A2VEB / RZQSG125L8Y1B","FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / RZQSG125L8Y1B","FBA50A2VEB9 / FBA50A2VEB9 / FBA50A2VEB9 / RZQSG125L8Y1B","FBA60A2VEB9 / FBA60A2VEB9 / RZQSG125L8Y1B","FBA140A2VEB / RZQSG140L7Y1B"]
["Jäähdytysteho","Nimell.","","kW","9.5","9.5","9.5","12.0","12.0","12.0","12.0","13.4"]
["Tilan jäähdytys","SEER","","","5.75","5.96","5.10","5.47","4.80","4.80","4.80","5.23"]
["","Vuotuinen energiankulutus","","kWh/a","578","558","651","768","874","875","875","1,537"]
["","Teho","Pdesign","kW","9.50","9.50","9.50","12.00","12.00","12.00","12.00","13.40"]
["","Energiatehokkuusluokka","","","A+","A+","A","A","A","A","B"]
["Tilojen lämmitys (Keskimääräinen ilmasto)","Teho","Pdesign","kW","7.60","7.60","7.60","7.60","7.60","7.60","7.60","11.57"]
["","SCOP/A","","","3.80","4.15","3.80","4.01","3.80","3.80","3.80","3.81"]
["","Energiatehokkuusluokka","","","A","A+","A","A+","A","A","A"]
["","Vuotuinen energiankulutus","","kWh/a","2,800","2,564","2,800","2,653","2,800","2,800","2,800","4,255"]
["Nimellinen tehokkuus","Annual energy consumption","","kWh","1,448","1,418","1,552","1,858","1,974","","2,120"]
["","EER","","","3.28","3.35","3.06","3.23","3.04","2.94","2.83","2.28"]
["","COP","","","3.33","3.67","3.30","3.63","3.35","","3.26","3.40"]
["","Energiamerkintädirektiivi","Jäähdytys","","A","A","B","A","B","","C"]
["","","Lämmitys","","C","A","C","A","C","","C"]
["Lämmitysteho","Nimell.","","kW","10.8","10.8","10.8","13.5","13.5","","13.5","15.5"]
["Huomautukset","","","","(1) - Nimelliset jäähdytystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila: 35°CDB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5 m, korkeusero: 0 m.","(1) - Nimelliset jäähdytystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila: 35°CDB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5 m, korkeusero: 0 m.","(1) - Nimelliset jäähdytystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila: 35°CDB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5 m, korkeusero: 0 m.","(1) - Nimelliset jäähdytystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila: 35°CDB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5 m, korkeusero: 0 m.","(1) - Nimelliset jäähdytystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila: 35°CDB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5 m, korkeusero: 0 m.","(1) - Nimelliset jäähdytystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila: 35°CDB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5 m, korkeusero: 0 m.","(1) - Nimelliset jäähdytystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila: 35°CDB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5 m, korkeusero: 0 m.","(1) - Nimelliset jäähdytystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila: 35°CDB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5 m, korkeusero: 0 m."]
["","","","","(2) - Nimelliset lämmitystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 20°CDB, ulkolämpötila: 7°CDB, 6°CWB, jäähdytysputkisto: 5m, korkeusero: 0 m.","(2) - Nimelliset lämmitystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 20°CDB, ulkolämpötila: 7°CDB, 6°CWB, jäähdytysputkisto: 5m, korkeusero: 0 m.","(2) - Nimelliset lämmitystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 20°CDB, ulkolämpötila: 7°CDB, 6°CWB, jäähdytysputkisto: 5m, korkeusero: 0 m.","(2) - Nimelliset lämmitystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 20°CDB, ulkolämpötila: 7°CDB, 6°CWB, jäähdytysputkisto: 5m, korkeusero: 0 m.","(2) - Nimelliset lämmitystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 20°CDB, ulkolämpötila: 7°CDB, 6°CWB, jäähdytysputkisto: 5m, korkeusero: 0 m.","(2) - Nimelliset lämmitystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 20°CDB, ulkolämpötila: 7°CDB, 6°CWB, jäähdytysputkisto: 5m, korkeusero: 0 m.","(2) - Nimelliset lämmitystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 20°CDB, ulkolämpötila: 7°CDB, 6°CWB, jäähdytysputkisto: 5m, korkeusero: 0 m.","(2) - Nimelliset lämmitystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 20°CDB, ulkolämpötila: 7°CDB, 6°CWB, jäähdytysputkisto: 5m, korkeusero: 0 m."]
["","","","","(3) - Katso toimintalämpötila-alue eri piirustuksesta","(3) - Katso toimintalämpötila-alue eri piirustuksesta","(3) - Katso toimintalämpötila-alue eri piirustuksesta","(3) - Katso toimintalämpötila-alue eri piirustuksesta","(3) - Katso toimintalämpötila-alue eri piirustuksesta","(3) - Katso toimintalämpötila-alue eri piirustuksesta","(3) - Katso toimintalämpötila-alue eri piirustuksesta","(3) - Katso toimintalämpötila-alue eri piirustuksesta"]
["","","","","(4) - Katso sähköiset tiedot eri piirustuksista","(4) - Katso sähköiset tiedot eri piirustuksista","(4) - Katso sähköiset tiedot eri piirustuksista","(4) - Katso sähköiset tiedot eri piirustuksista","(4) - Katso sähköiset tiedot eri piirustuksista","(4) - Katso sähköiset tiedot eri piirustuksista","(4) - Katso sähköiset tiedot eri piirustuksista","(4) - Katso sähköiset tiedot eri piirustuksista"]