{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":27,"n_cols":10,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAG-A / RZASG-MY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / RZASG100M7Y1B","FCAG50AVEB / FCAG50AVEB / RZASG100M7Y1B","FCAG125AVEB / RZASG125M7Y1B","FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / RZASG125M7Y1B","FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / RZASG140M7Y1B","FCAG140AVEB / RZASG140M7Y1B"]
["Jäähdytysteho","Nimell.","","kW","","","12.1 (1)","12.1 (1)","13.4 (1)","13.4 (1)"]
["Tilan jäähdytys","SEER","","","","","5.76","9.47","11.6","6.53"]
["","Vuotuinen energiankulutus","","kWh/a","","","1,261","767","694","1,231"]
["","Teho","Pdesign","kW","","","12.1","12.1","13.4","13.4"]
["Tilojen lämmitys (Keskimääräinen ilmasto)","Teho","Pdesign","kW","","","6.00","6.00","7.80","7.80"]
["","SCOP/A","","","","","4.05","4.65","5.49","4.31"]
["","Vuotuinen energiankulutus","","kWh/a","","","2,074","1,807","1,989","2,534"]
["Lämmitysteho","Nimell.","","kW","","","13.5 (2)","13.5 (2)","15.5 (2)","15.5 (2)"]
["Huomautukset","","","","(1) - Nim. jäähdytystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila: 35°CDB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5 m, korkeusero: 0 m.","(1) - Nim. jäähdytystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila: 35°CDB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5 m, korkeusero: 0 m.","(1) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19.0°CWB; ulkolämpötila 35°CDB; putkiston ekvivalenttipituus: 5m; korkeusero: 0m","(1) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19.0°CWB; ulkolämpötila 35°CDB; putkiston ekvivalenttipituus: 5m; korkeusero: 0m","(1) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19.0°CWB; ulkolämpötila 35°CDB; putkiston ekvivalenttipituus: 5m; korkeusero: 0m","(1) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19.0°CWB; ulkolämpötila 35°CDB; putkiston ekvivalenttipituus: 5m; korkeusero: 0m"]
["","","","","(2) - Nimelliset lämmitystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 20°CDB, ulkolämpötila: 7°CDB, 6°CWB, jäähdytysputkisto: 5m, korkeusero: 0 m.","(2) - Nimelliset lämmitystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 20°CDB, ulkolämpötila: 7°CDB, 6°CWB, jäähdytysputkisto: 5m, korkeusero: 0 m.","(2) - Nimelliset lämmitystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 20°CDB, ulkolämpötila: 7°CDB, 6°CWB, jäähdytysputkisto: 5m, korkeusero: 0 m.","(2) - Nimelliset lämmitystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 20°CDB, ulkolämpötila: 7°CDB, 6°CWB, jäähdytysputkisto: 5m, korkeusero: 0 m.","(2) - Nimelliset lämmitystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 20°CDB, ulkolämpötila: 7°CDB, 6°CWB, jäähdytysputkisto: 5m, korkeusero: 0 m.","(2) - Nimelliset lämmitystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 20°CDB, ulkolämpötila: 7°CDB, 6°CWB, jäähdytysputkisto: 5m, korkeusero: 0 m."]
["Ulkoyksikkö","","","","RZASG100M7Y1B","RZASG100M7Y1B"]
["Jäähdytysteho","Nimell.","","kW","9.50","9.50"]
["Lämmitysteho","Nimell.","","kW","10.8","10.8"]
["Tilan jäähdytys","Energiatehokkuusluokka","","","A++","A++"]
["","Teho","Pdesign","kW","9.50","9.50"]
["","SEER","","","7.22","6.80"]
["","Vuotuinen energiankulutus","","kWh/a","461","489"]
["Tilojen lämmitys (Keskimääräinen ilmasto)","Energiatehokkuusluokka","","","A+","A"]
["","Teho","Pdesign","kW","6.00","6.00"]
["","SCOP/A","","","4.07","3.90"]
["","Vuotuinen energiankulutus","","kWh/a","2064","2154"]