{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":60,"n_cols":8,"rows_kept":60,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAHG-F"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAHG100FVEB","FCAHG125FVEB","FCAHG140FVEB","FCAHG71FVEB"]
["Äänenpaineen taso","Lämmitys","Suuri","dBA","44","45","45"]
["","","Keski","dBA","39","40","41"]
["","","Pieni","dBA","33","35","37"]
["","Jäähdytys","Medium","dBA","39","40","41"]
["","","Pieni","dBA","33","35","37"]
["","","Suuri","dBA","44","45","45"]
["Vakiovarusteet","Asennus- ja käyttöohje","","","Asennus- ja käyttöohje","Asennus- ja käyttöohje","Asennus- ja käyttöohje","Asennus- ja käyttöohje"]
["","Asennusohje","","","Asennusohje","Asennusohje","Asennusohje","Asennusohje"]
["Kylmäaine","GWP","","","675","675","675","675"]
["Putkistoliitännät","Neste","Ulkohalkaisija","mm","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Kaasu","Ulkohalkaisija","mm","15.9","15.9","15.9"]
["","Drain","","","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)"]
["Säleikkö 4","Mitat","Syvyys","mm","950","950","950","950"]
["","","Leveys","mm","950","950","950","950"]
["","","Korkeus","mm","50","50","50","50"]
["","Malli","","","BYCQ140D7W1 - valkoinen harmaalla säleiköllä","BYCQ140D7W1 - valkoinen harmaalla säleiköllä","BYCQ140D7W1 - valkoinen harmaalla säleiköllä","BYCQ140D7W1 - valkoinen harmaalla säleiköllä"]
["","Väri","","","Puhdas valkoinen (RAL 9010)","Puhdas valkoinen (RAL 9010)","Puhdas valkoinen (RAL 9010)","Puhdas valkoinen (RAL 9010)"]
["","Paino","","kg","5.4","5.4","5.4","5.4"]
["Sound power level","Jäähdytys","","dBA","61","61","61"]
["","Lämmitys","","dBA","61","61","61"]
["Mitat","Yksikkö","Leveys","mm","840","840","840","840"]
["","","Syvyys","mm","840","840","840","840"]
["","","Korkeus","mm","288","288","288","288"]
["Kotelo","Materiaali","","","Galvanoitu teräslevy","Galvanoitu teräslevy","Galvanoitu teräslevy","Galvanoitu teräslevy"]
["Paino","Unit","","kg","26.0","26.0","26.0","25.0"]
["Säleikkö","Paino","","kg","10","10","10"]
["","Model","","","BYCQ140D7GFW1 - automaattisesti puhdistuva paneeli hienolla verkkosuodattimella","BYCQ140D7GFW1 - automaattisesti puhdistuva paneeli hienolla verkkosuodattimella","BYCQ140D7GFW1 - automaattisesti puhdistuva paneeli hienolla verkkosuodattimella"]
["","Mitat","Korkeus","mm","130","130","130"]
["","","Syvyys","mm","950","950","950"]
["","","Leveys","mm","950","950","950"]
["","Väri","","","Valkoinen (RAL 9010)","Valkoinen (RAL 9010)","Valkoinen (RAL 9010)"]
["Power supply","Phase","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Taajuus","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Nimi","","","VE","VE","VE","VE"]
["","Jännite","","V","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Huomautukset","","","","(1) - Mallissa BYCQ140D7W1W on valkoiset eristeet. Huomaa, että lian muodostuminen näkyy valkoisilla pinnoilla paremmin. Siten BYCQ140D7W1W-koristepaneelia ei suositella käytettäväksi likaisissa olosuhteissa.","(1) - Mallissa BYCQ140D7W1W on valkoiset eristeet. Huomaa, että lian muodostuminen näkyy valkoisilla pinnoilla paremmin. Siten BYCQ140D7W1W-koristepaneelia ei suositella käytettäväksi likaisissa olosuhteissa.","(1) - Mallissa BYCQ140D7W1W on valkoiset eristeet. Huomaa, että lian muodostuminen näkyy valkoisilla pinnoilla paremmin. Siten BYCQ140D7W1W-koristepaneelia ei suositella käytettäväksi likaisissa olosuhteissa.","(1) - Mallissa BYCQ140D7W1W on valkoiset eristeet. Huomaa, että lian muodostuminen näkyy valkoisilla pinnoilla paremmin. Siten BYCQ140D7W1W-koristepaneelia ei suositella käytettäväksi likaisissa olosuhteissa."]
["","","","","(2) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja","(2) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja","(2) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja","(2) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja"]
["","","","","(3) - Äänitehotaso on absoluuttinen arvo, joka ilmaisee äänilähteen synnyttämän tehon.","(3) - Äänitehotaso on absoluuttinen arvo, joka ilmaisee äänilähteen synnyttämän tehon.","(3) - Äänitehotaso on absoluuttinen arvo, joka ilmaisee äänilähteen synnyttämän tehon.","(3) - Äänitehotaso on absoluuttinen arvo, joka ilmaisee äänilähteen synnyttämän tehon."]
["Äänenpaineen taso","Lämmitys","Suuri","dBA","","","","36"]
["","","Keski","dBA","","","","33"]
["","","Pieni","dBA","","","","29"]
["","Jäähdytys","Medium","dBA","","","","33"]
["","","Pieni","dBA","","","","29"]
["","","Suuri","dBA","","","","36"]
["Putkistoliitännät","Kaasu","Ulkohalkaisija","mm","","","","15.9"]
["","Drain","","","","","","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)"]
["Sound power level","Jäähdytys","","dBA","","","","53"]
["","Lämmitys","","dBA","","","","53"]
["Säleikkö","Paino","","kg","","","","10"]
["","Model","","","","","","BYCQ140D7GFW1 - automaattisesti puhdistuva paneeli hienolla verkkosuodattimella"]
["","Mitat","Korkeus","mm","","","","130"]
["","","Syvyys","mm","","","","950"]
["","","Leveys","mm","","","","950"]
["","Väri","","","","","","Valkoinen (RAL 9010)"]