{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":56,"n_cols":8,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAHG-G"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAHG71GVEB (Archived)","FCAHG100GVEB (Archived)","FCAHG125GVEB (Archived)","FCAHG140GVEB (Archived)"]
["Äänenpaineen taso","Lämmitys","Suuri","dBA","36","44","45","45"]
["","","Keski","dBA","33","39","40","41"]
["","","Pieni","dBA","29","33","35","37"]
["","Jäähdytys","Medium","dBA","33","39","40","41"]
["","","Pieni","dBA","29","33","35","37"]
["","","Suuri","dBA","36","44","45","45"]
["Vakiovarusteet","Käyttöopas","","","1","1","1","1"]
["","Asennusohje","","","1","1","1","1"]
["","Tyhjennysletku","","","1","1","1","1"]
["","Tyhjennysletkun kiristin","","","1","1","1","1"]
["","Koukkukiinnikkeen aluslevy","","","8","8","8","8"]
["","Ruuvit","","","4","4","4","4"]
["","Asennusopas","","","1","1","1","1"]
["","Asennuseriste","","","2","2","2","2"]
["","Tiivistysläpät","","","4","4","4","4"]
["","Tyhjennyksen tiivistysläppä","","","1","1","1","1"]
["","Siteet","","","1","1","1","1"]
["Control systems","Wired remote control","","","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7"]
["","Infrared remote control","","","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F"]
["Jäähdytysteho","Yhteisteho","Nimell.","kW","","","12.10","13.40"]
["Piping connections","Liquid","Ulkohalkaisija","mm","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Gas","Ulkohalkaisija","mm","15.90","15.90","15.90","15.90"]
["","Tyhjennys","","","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)"]
["Säleikkö 4","Mitat","Syvyys","mm","50","50","50","50"]
["","","Leveys","mm","950","950","950","950"]
["","","Korkeus","mm","950","950","950","950"]
["","Malli","","","BYCQ140D7GFW1","BYCQ140D7GFW1","BYCQ140D7GFW1","BYCQ140D7GFW1"]
["","Väri","","","RAIKAS VALKOINEN","RAIKAS VALKOINEN","RAIKAS VALKOINEN","RAIKAS VALKOINEN"]
["","Paino","","kg","10.3","10.3","10.3","10.3"]
["Äänen tehotaso","Jäähdytys","","dBA","53","61","61","61"]
["","Lämmitys","","dBA","53","61","61","61"]
["Mitat","Yksikkö","Leveys","mm","840","840","840","840"]
["","","Syvyys","mm","840","840","840","840"]
["","","Korkeus","mm","288","288","288","288"]
["Casing","Material","","","Galvanoitu teräslevy","Galvanoitu teräslevy","Galvanoitu teräslevy","Galvanoitu teräslevy"]
["Paino","Yksikkö","","kg","25","25","25","25"]
["Säleikkö","Paino","","kg","5.4","5.4","5.4","5.4"]
["","Model","","","BYCQ140D7W1 - Valkoinen, harmaat ilmanohjaimet","BYCQ140D7W1 - Valkoinen, harmaat ilmanohjaimet","BYCQ140D7W1 - Valkoinen, harmaat ilmanohjaimet","BYCQ140D7W1 - Valkoinen, harmaat ilmanohjaimet"]
["","Mitat","Korkeus","mm","50","50","50","50"]
["","","Syvyys","mm","950","950","950","950"]
["","","Leveys","mm","950","950","950","950"]
["","Väri","","","RAIKAS VALKOINEN","RAIKAS VALKOINEN","RAIKAS VALKOINEN","RAIKAS VALKOINEN"]
["Lämmitysteho","Yhteisteho","Nim.","kW","","","13.5","15.5"]
["Power supply","Phase","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Taajuus","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Jännite","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Huomautukset","","","","(1) - Äänitehotaso on absoluuttinen arvo, joka ilmaisee äänilähteen synnyttämän tehon.","(1) - Äänitehotaso on absoluuttinen arvo, joka ilmaisee äänilähteen synnyttämän tehon.","(1) - Äänitehotaso on absoluuttinen arvo, joka ilmaisee äänilähteen synnyttämän tehon.","(1) - Äänitehotaso on absoluuttinen arvo, joka ilmaisee äänilähteen synnyttämän tehon."]
["","","","","(2) - Mallissa BYCQ140D7W1W on valkoiset eristeet. Huomaa, että lian muodostuminen näkyy valkoisilla pinnoilla paremmin. Siten BYCQ140D7W1W-koristepaneelia ei suositella käytettäväksi likaisissa olosuhteissa.","(2) - Mallissa BYCQ140D7W1W on valkoiset eristeet. Huomaa, että lian muodostuminen näkyy valkoisilla pinnoilla paremmin. Siten BYCQ140D7W1W-koristepaneelia ei suositella käytettäväksi likaisissa olosuhteissa.","(2) - Mallissa BYCQ140D7W1W on valkoiset eristeet. Huomaa, että lian muodostuminen näkyy valkoisilla pinnoilla paremmin. Siten BYCQ140D7W1W-koristepaneelia ei suositella käytettäväksi likaisissa olosuhteissa.","(2) - Mallissa BYCQ140D7W1W on valkoiset eristeet. Huomaa, että lian muodostuminen näkyy valkoisilla pinnoilla paremmin. Siten BYCQ140D7W1W-koristepaneelia ei suositella käytettäväksi likaisissa olosuhteissa."]
["","","","","(3) - BYCQ140D7W1: puhtaanvalkoinen vakiosäleiköllä ja harmailla puhallusilmanohjaimilla; BYCQ140D7W1W: puhtaanvalkoinen vakiosäleiköllä ja valkoisilla puhallusilmanohjaimilla; BYCQ140D7GW1: puhtaanvalkoinen automaattisesti puhdistuvalla säleiköllä.","(3) - BYCQ140D7W1: puhtaanvalkoinen vakiosäleiköllä ja harmailla puhallusilmanohjaimilla; BYCQ140D7W1W: puhtaanvalkoinen vakiosäleiköllä ja valkoisilla puhallusilmanohjaimilla; BYCQ140D7GW1: puhtaanvalkoinen automaattisesti puhdistuvalla säleiköllä.","(3) - BYCQ140D7W1: puhtaanvalkoinen vakiosäleiköllä ja harmailla puhallusilmanohjaimilla; BYCQ140D7W1W: puhtaanvalkoinen vakiosäleiköllä ja valkoisilla puhallusilmanohjaimilla; BYCQ140D7GW1: puhtaanvalkoinen automaattisesti puhdistuvalla säleiköllä.","(3) - BYCQ140D7W1: puhtaanvalkoinen vakiosäleiköllä ja harmailla puhallusilmanohjaimilla; BYCQ140D7W1W: puhtaanvalkoinen vakiosäleiköllä ja valkoisilla puhallusilmanohjaimilla; BYCQ140D7GW1: puhtaanvalkoinen automaattisesti puhdistuvalla säleiköllä."]
["","","","","(4) - Tämä vaihtoehto on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan hienopöly ympäristöissä(vaatetusliike). Älä käytä tätä vaihtoehtoa kosteissa ja/tai rasvaisissa ympäristöissä.","(4) - Tämä vaihtoehto on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan hienopöly ympäristöissä(vaatetusliike). Älä käytä tätä vaihtoehtoa kosteissa ja/tai rasvaisissa ympäristöissä.","(4) - Tämä vaihtoehto on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan hienopöly ympäristöissä(vaatetusliike). Älä käytä tätä vaihtoehtoa kosteissa ja/tai rasvaisissa ympäristöissä.","(4) - Tämä vaihtoehto on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan hienopöly ympäristöissä(vaatetusliike). Älä käytä tätä vaihtoehtoa kosteissa ja/tai rasvaisissa ympäristöissä."]