{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":29,"n_cols":22,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCQG-F / RZQSG-LV1/LY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / RZQSG71L2V1B","FCQG71FVEB / RZQSG71L2V1B","FCQG100FVEB / RZQSG100L7Y1B","FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / RZQSG100L7V1B","FCQG100FVEB / RZQSG100L7V1B","FCQG100FVEB / RZQSG100L7Y1B9","FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / RZQSG100L7V1B","FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / RZQSG100L7Y1B9","FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / RZQSG100L7Y1B9","FCQG125FVEB / RZQSG125L7V1B","FCQG125FVEB / RZQSG125L7Y1B9","FCQG125FVEB / RZQSG125L7Y1B","FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / RZQSG125L7V1B","FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / RZQSG125L7Y1B9","FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / RZQSG125L7V1B","FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / RZQSG125L7Y1B9","FCQG60FVEB / FCQG60FVEB / RZQSG125L7V1B","FCQG60FVEB / FCQG60FVEB / RZQSG125L7Y1B9"]
["Jäähdytysteho","Nimell.","","kW","","6.8","9.5 (3)","","9.5","9.5","","","","12.0","12.0","12.0 (3)"]
["Tilan jäähdytys","SEER","","","4.30","5.11","5.11 (6)","4.30","5.11","5.11","4.30","4.30","4.30","5.11","5.11","5.11 (6)","4.00","4.00","4.30","4.30","4.30","4.30"]
["","Vuotuinen energiankulutus","","kWh/a","554","466","","773.256","650.685","650.685","773.256","773.256","773.256","821.918","821.918","","1,050","1,050","976.744","976.744","976.744","976.744"]
["","Teho","Pdesign","kW","6.80","6.80","","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","12.00","12.00","","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00"]
["","Energiatehokkuusluokka","","","C","A","","C","A","A","C","C","C","A","A","","D","D","C","C","C","C"]
["Tilojen lämmitys (Keskimääräinen ilmasto)","Teho","Pdesign","kW","6.00","6.33","","6.81","7.60","7.60","6.81","6.81","6.81","8.03","8.03","","8.03","8.03","8.03","8.03","8.03","8.03"]
["","SCOP/A","","","3.40","3.81","3.80 (6)","3.40","3.80","3.80","3.40","3.40","3.40","3.81","3.81","3.81 (6)","3.40","3.40","3.40","3.40","3.40","3.40"]
["","Energiatehokkuusluokka","","","A","A","","A","A","A","A","A","A","A","A","","A","A","A","A","A","A"]
["","Vuotuinen energiankulutus","","kWh/a","2,472","2,327","","2,802","2,799","2,799","2,802","2,802","2,802","2,949","2,949","","3,305","3,305","3,305","3,305","3,306.471","3,306.471"]
["Nimellinen tehokkuus","Annual energy consumption","","kWh","","971","1,440","","1,440","1,440","","","","1,870","1,870","1,870"]
["","EER","","","","3.21","3.30","","3.30","3.30","","","","3.21","3.21","3.21"]
["","COP","","","","3.61","3.54","","3.54","3.54","","","","3.41","3.41","3.41"]
["","Energiamerkintädirektiivi","Jäähdytys","","","A","A","","A","A","","","","A","A","A"]
["","","Lämmitys","","","A","A","","B","B","","","","B","B","B"]
["Lämmitysteho","Nimell.","","kW","","7.5","10.8 (4)","","10.8","10.8","","","","13.5","13.5","13.5 (4)"]
["Huomautukset","","","","","(1) - EER/COP Eurovent 2012 -standardin mukaan, käytettäväksi ainoastaan EU:n ulkopuolella","(1) - Vuotuinen energiankulutus: perustuu keskimääräiseen 500 käyttötuntiin vuodessa täydellä kuormalla (nimellisolosuhteissa).","","(1) - EER/COP Eurovent 2012 -standardin mukaan, käytettäväksi ainoastaan EU:n ulkopuolella","(1) - EER/COP Eurovent 2012 -standardin mukaan, käytettäväksi ainoastaan EU:n ulkopuolella","","","","(1) - EER/COP Eurovent 2012 -standardin mukaan, käytettäväksi ainoastaan EU:n ulkopuolella","(1) - EER/COP Eurovent 2012 -standardin mukaan, käytettäväksi ainoastaan EU:n ulkopuolella","(1) - Vuotuinen energiankulutus: perustuu keskimääräiseen 500 käyttötuntiin vuodessa täydellä kuormalla (nimellisolosuhteissa)."]
["","","","","","(2) - Nimellinen tehokkuus: jäähdytys 35°/27° nimelliskuormalla, lämmitys 7°/20° nimelliskuormalla","(2) - Energiamerkintä: asteikko ulottuu arvosta A (energiatehokkain) arvoon G (tehottomin).","","(2) - Nimellinen tehokkuus: jäähdytys 35°/27° nimelliskuormalla, lämmitys 7°/20° nimelliskuormalla","(2) - Nimellinen tehokkuus: jäähdytys 35°/27° nimelliskuormalla, lämmitys 7°/20° nimelliskuormalla","","","","(2) - Nimellinen tehokkuus: jäähdytys 35°/27° nimelliskuormalla, lämmitys 7°/20° nimelliskuormalla","(2) - Nimellinen tehokkuus: jäähdytys 35°/27° nimelliskuormalla, lämmitys 7°/20° nimelliskuormalla","(2) - Energiamerkintä: asteikko ulottuu arvosta A (energiatehokkain) arvoon G (tehottomin)."]
["","","","","","","(3) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila 35°CDB; putkiston ekvivalenttipituus: 5m; korkeusero: 0m","","","","","","","","","(3) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila 35°CDB; putkiston ekvivalenttipituus: 5m; korkeusero: 0m"]
["","","","","","","(4) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7°CDB, 6°CWB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5m; korkeusero: 0m","","","","","","","","","(4) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7°CDB, 6°CWB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5m; korkeusero: 0m"]
["","","","","","","(5) - Vuotuinen energiankulutus ilmoitettu energiamerkintää koskevan direktiivin 2002/31/EY mukaisesti","","","","","","","","","(5) - Vuotuinen energiankulutus ilmoitettu energiamerkintää koskevan direktiivin 2002/31/EY mukaisesti"]
["","","","","","","(6) - SEER ja SCOP ovat EN 14825:n mukaiset","","","","","","","","","(6) - SEER ja SCOP ovat EN 14825:n mukaiset"]
["","","","","","","(7) - Nimellinen tehokkuus: jäähdytys 35°/27° nimelliskuormalla, lämmitys 7°/20° nimelliskuormalla","","","","","","","","","(7) - Nimellinen tehokkuus: jäähdytys 35°/27° nimelliskuormalla, lämmitys 7°/20° nimelliskuormalla"]
["","","","","(1) - EER/COP Eurovent 2012 -standardin mukaan, käytettäväksi ainoastaan EU:n ulkopuolella","","","(1) - EER/COP Eurovent 2012 -standardin mukaan, käytettäväksi ainoastaan EU:n ulkopuolella","","","(1) - EER/COP Eurovent 2012 -standardin mukaan, käytettäväksi ainoastaan EU:n ulkopuolella","(1) - EER/COP Eurovent 2012 -standardin mukaan, käytettäväksi ainoastaan EU:n ulkopuolella","(1) - EER/COP Eurovent 2012 -standardin mukaan, käytettäväksi ainoastaan EU:n ulkopuolella","","","","(1) - EER/COP Eurovent 2012 -standardin mukaan, käytettäväksi ainoastaan EU:n ulkopuolella","(1) - EER/COP Eurovent 2012 -standardin mukaan, käytettäväksi ainoastaan EU:n ulkopuolella","(1) - EER/COP Eurovent 2012 -standardin mukaan, käytettäväksi ainoastaan EU:n ulkopuolella","(1) - EER/COP Eurovent 2012 -standardin mukaan, käytettäväksi ainoastaan EU:n ulkopuolella","(1) - EER/COP Eurovent 2012 -standardin mukaan, käytettäväksi ainoastaan EU:n ulkopuolella","(1) - EER/COP Eurovent 2012 -standardin mukaan, käytettäväksi ainoastaan EU:n ulkopuolella"]