{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":28,"n_cols":7,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDQ-C / RZQSG-LV1/LY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDQ125C7VEB / RZQSG125L7V1B","FDQ125C7VEB / RZQSG125L7Y1B9","FDQ125C7VEB / RZQSG125L7Y1B"]
["Jäähdytysteho","Nimell.","","kW","12.0","12.0","12.0 (3)"]
["Tilan jäähdytys","SEER","","","4.35","4.35","4.35 (6)"]
["","Vuotuinen energiankulutus","","kWh/a","965.517","965.517"]
["","Teho","Pdesign","kW","12.00","12.00"]
["","Energiatehokkuusluokka","","","C","C"]
["Tilojen lämmitys (Keskimääräinen ilmasto)","Teho","Pdesign","kW","7.60","7.60"]
["","SCOP/A","","","3.81","3.81","3.81 (6)"]
["","Energiatehokkuusluokka","","","A","A"]
["","Vuotuinen energiankulutus","","kWh/a","2,791","2,791"]
["Nimellinen tehokkuus","Annual energy consumption","","kWh","1,870","1,600","1,870"]
["","EER","","","3.21","3.21","3.21"]
["","COP","","","3.51","3.51","3.51"]
["","Energiamerkintädirektiivi","Jäähdytys","","A","A","A"]
["","","Lämmitys","","B","B","B"]
["Lämmitysteho","Nimell.","","kW","13.5","13.5","13.5 (4)"]
["Huomautukset","","","","(1) - EER/COP Eurovent 2012 -standardin mukaan, käytettäväksi ainoastaan EU:n ulkopuolella","(1) - EER/COP Eurovent 2012 -standardin mukaan, käytettäväksi ainoastaan EU:n ulkopuolella","(1) - Vuotuinen energiankulutus: perustuu keskimääräiseen 500 käyttötuntiin vuodessa täydellä kuormalla (nimellisolosuhteissa)."]
["","","","","(2) - Nimellinen tehokkuus: jäähdytys 35°/27° nimelliskuormalla, lämmitys 7°/20° nimelliskuormalla","(2) - Nimellinen tehokkuus: jäähdytys 35°/27° nimelliskuormalla, lämmitys 7°/20° nimelliskuormalla","(2) - Energiamerkintä: asteikko ulottuu arvosta A (energiatehokkain) arvoon G (tehottomin)."]
["","","","","","","(3) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila 35°CDB; putkiston ekvivalenttipituus: 5m; korkeusero: 0m"]
["","","","","","","(4) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7°CDB, 6°CWB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5m; korkeusero: 0m"]
["","","","","","","(5) - Vuotuinen energiankulutus ilmoitettu energiamerkintää koskevan direktiivin 2002/31/EY mukaisesti"]
["","","","","","","(6) - SEER ja SCOP ovat EN 14825:n mukaiset"]
["","","","","","","(7) - Nimellinen tehokkuus: jäähdytys 35°/27° nimelliskuormalla, lämmitys 7°/20° nimelliskuormalla"]