{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":45,"n_cols":6,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDQ-C"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDQ125C5VEB","FDQ125C7VEB"]
["Äänenpaineen taso","Lämmitys","Suuri","dBA","40","40"]
["","","Pieni","dBA","33","33"]
["","Jäähdytys","Pieni","dBA","33","33"]
["","","Suuri","dBA","40","40"]
["Ohjausjärjestelmät","Langallinen kaukosäädin","","","BRC1D52, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C","BRC1D52, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D528"]
["","Infrared remote control","","","BRC4C65","BRC4C65"]
["Jäähdytysteho","Kokonaisteho","Nimell.","kW","12.5 (1)","12.5"]
["Putkiliitännät","Liquid","OD","mm","9.52","9.52"]
["","Kaasu","Ulkohalkaisija","mm","15.9","15.9"]
["","Drain","","","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)"]
["Ottoteho","Jäähdytys","Nimell.","kW","0.35"]
["","Lämmitys","Nimell.","kW","0.35"]
["Tarvittava alakaton asennustila >","mm","","","350","350"]
["Äänen tehotaso","Jäähdytys","","dBA","66","66"]
["Mitat","Yksikkö","Leveys","mm","1,400","1,400"]
["","","Depth","mm","700","700"]
["","","Korkeus","mm","300","300"]
["Kotelo","Material","","","","Galvanoitu teräs"]
["","Väri","","","Maalaamaton (galvanoitu)","Not painted"]
["Paino","Yksikkö","","kg","45","45"]
["Puhallin","Ulkoinen staattinen paine","Suuri","Pa","200","200"]
["","","Nim.","Pa","50","50"]
["Nostokorkeus","mm","","","625","625"]
["Säleikkö","Paino","","kg","6.5","6.5"]
["","Model","","","BYBS125DJW1","BYBS125DJW1"]
["","Mitat","Korkeus","mm","55","55"]
["","","Syvyys","mm","500","500"]
["","","Leveys","mm","1,500","1,500"]
["","Väri","","","Valkoinen (10Y9/0,5)","Valkoinen (10Y9/0,5)"]
["Lämmitysteho","Yhteisteho","Nom.","kW","14.0 (2)","14.0"]
["Power supply","Vaihe","","","1~","1~"]
["","Taajuus","","Hz","50/60","50/60"]
["","Nimi","","","VE","VE"]
["","Jännite","","V","220-240/220","220-240/220"]
["Huomautukset","","","","(1) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19.0°CWB; ulkolämpötila 35°CDB; putkiston ekvivalenttipituus: 7,5 m; korkeusero: 0 m","(1) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7°CDB, 6°CWB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 7,5 m; korkeusero: 0m"]
["","","","","(2) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7°CDB, 6°CWB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 7,5 m; korkeusero: 0m","(2) - Teholuvut ovat nettoarvoja sisältäen vähennyksen jäähdytyksessä (lisäyksen lämmityksessä) sisäpuhaltimen moottorin lämmölle."]
["","","","","(3) - Teholuvut ovat nettoarvoja sisältäen vähennyksen jäähdytyksessä (lisäyksen lämmityksessä) sisäpuhaltimen moottorin lämmölle.","(3) - Äänenpaineen arvot ilmoitetaan yksikölle, joka on asennettu takaosan imulla."]
["","","","","(4) - Äänenpaineen arvot ilmoitetaan yksikölle, joka on asennettu takaosan imulla.","(4) - PED-yksikön luokka: poistettu PED:in laajuudesta johtuen artiklasta 1, kohta 3.6, 97/23/EU"]
["","","","","(5) - PED-yksikön luokka: poistettu PED:in laajuudesta johtuen artiklasta 1, kohta 3.6, 97/23/EU","(5) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila 35°CDB; putkiston ekvivalenttipituus: 7,5m (vaakasuora); korkeusero: 0m"]