{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":24,"n_cols":7,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDXS-F / RXS-K"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDXS25F2VEB / RXS25K3V1B","FDXS35F2VEB / RXS35K2V1B","FDXS50F2VEB / RXS50K2V1B"]
["Jäähdytysteho","Min.","","kW","1.3","1.4","1.7"]
["","Maks.","","kW","3.0","3.8","5.3"]
["","Nimell.","","kW","2.4 (2)","3.4 (2)","5.0 (2)"]
["Piping connections","Liquid","Ulkohalkaisija","mm","6.35","6.35","6.35"]
["","Gas","Ulkohalkaisija","mm","9.5","9.5","12.7"]
["","Tyhjennys","OD","mm","VP20 (ulkohalk. 26, Sisähalk. 20)","VP20 (ulkohalk. 26, Sisähalk. 20)","VP20 (ulkohalk. 26, Sisähalk. 20)"]
["Nimellinen tehokkuus","Annual energy consumption","","kWh","323","530","825"]
["","EER","","","3.72 (1)","3.21 (1)","3.03 (1)"]
["","COP","","","3.90 (1)","3.39 (1)","3.10 (1)"]
["","Energiamerkintädirektiivi","Jäähdytys","","A","A","B"]
["","","Lämmitys","","A","C","D"]
["Lämmitysteho","Nimell.","","kW","3.2 (3)","4.0 (3)","5.8 (3)"]
["","Min.","","kW","1.3","1.4","1.7"]
["","Maks.","","kW","4.5","5.0","6.0"]
["Huomautukset","","","","(1) - EER/COP Eurovent 2012 -standardin mukaan, käytettäväksi ainoastaan EU:n ulkopuolella","(1) - EER/COP Eurovent 2012 -standardin mukaan, käytettäväksi ainoastaan EU:n ulkopuolella","(1) - EER/COP Eurovent 2012 -standardin mukaan, käytettäväksi ainoastaan EU:n ulkopuolella"]
["","","","","(2) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19.0°CWB; ulkolämpötila 35°CDB, 24°CWB; putkiston ekvivalenttipituus: 5m","(2) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19.0°CWB; ulkolämpötila 35°CDB, 24°CWB; putkiston ekvivalenttipituus: 5m","(2) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19.0°CWB; ulkolämpötila 35°CDB, 24°CWB; putkiston ekvivalenttipituus: 5m"]
["","","","","(3) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7°CDB, 6°CWB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5m","(3) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7°CDB, 6°CWB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5m","(3) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7°CDB, 6°CWB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5m"]
["","","","","(4) - Nimellinen tehokkuus: jäähdytys 35°/27° nimelliskuormalla, lämmitys 7°/20° nimelliskuormalla","(4) - Nimellinen tehokkuus: jäähdytys 35°/27° nimelliskuormalla, lämmitys 7°/20° nimelliskuormalla","(4) - Nimellinen tehokkuus: jäähdytys 35°/27° nimelliskuormalla, lämmitys 7°/20° nimelliskuormalla"]