{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FFA-A9 / RZAG-MY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FFA35A2VEB9 / FFA35A2VEB9 / FFA35A2VEB9 / RZAG71M7Y1B","FFA35A2VEB9 / FFA35A2VEB9 / RZAG71M7Y1B","FFA50A2VEB9 / FFA50A2VEB9 / RZAG71M7Y1B","FFA50A2VEB9 / FFA50A2VEB9 / RZAG100M7Y1B","FFA35A2VEB9 / FFA35A2VEB9 / FFA35A2VEB9 / FFA35A2VEB9 / RZAG100M7Y1B","FFA35A2VEB9 / FFA35A2VEB9 / FFA35A2VEB9 / RZAG100M7Y1B","FFA50A2VEB9 / FFA50A2VEB9 / FFA50A2VEB9 / RZAG100M7Y1B"]
["Jäähdytysteho","Nimell.","","kW","6.80 (1)","6.80 (1)","6.80 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)"]
["Tilan jäähdytys","SEER","","","7.17","7.11","7.31","7.03","8.23","7.66","7.56"]
["","Vuotuinen energiankulutus","","kWh/a","332","335","326","473","404","434","440"]
["","Teho","Pdesign","kW","6.80","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","9.50"]
["","Energiatehokkuusluokka","","","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++"]
["Tilojen lämmitys (Keskimääräinen ilmasto)","Teho","Pdesign","kW","4.70","4.70","4.70","7.80","7.80","7.80","7.80"]
["","SCOP/A","","","4.03","4.22","4.18","4.17","4.34","4.08","4.44"]
["","Energiatehokkuusluokka","","","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+"]
["","Vuotuinen energiankulutus","","kWh/a","1,633","1,559","1,574","2,619","2,516","2,677","2,460"]
["Lämmitysteho","Nimell.","","kW","7.50 (2)","7.50 (2)","7.50 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)"]
["Huomautukset","","","","(1) - Jäähdytys: T2: sisälämpötila 26,6°CDB, 19,4°CWB, ulkolämpötila 48°CDB [Btu/hr/W]","(1) - Nimelliset jäähdytystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila: 35°CDB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5 m, korkeusero: 0 m.","(1) - Jäähdytys: T2: sisälämpötila 26,6°CDB, 19,4°CWB, ulkolämpötila 48°CDB [Btu/hr/W]","(1) - Nimelliset jäähdytystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila: 35°CDB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5 m, korkeusero: 0 m.","(1) - Jäähdytys: T2: sisälämpötila 26,6°CDB, 19,4°CWB, ulkolämpötila 48°CDB [Btu/hr/W]","(1) - Nimelliset jäähdytystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila: 35°CDB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5 m, korkeusero: 0 m.","(1) - Jäähdytys: T2: sisälämpötila 26,6°CDB, 19,4°CWB, ulkolämpötila 48°CDB [Btu/hr/W]"]
["","","","","(2) - Nimelliset lämmitystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 20°CDB, ulkolämpötila: 7°CDB, 6°CWB, jäähdytysputkisto: 5m, korkeusero: 0 m.","(2) - Nimelliset lämmitystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 20°CDB, ulkolämpötila: 7°CDB, 6°CWB, jäähdytysputkisto: 5m, korkeusero: 0 m.","(2) - Nimelliset lämmitystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 20°CDB, ulkolämpötila: 7°CDB, 6°CWB, jäähdytysputkisto: 5m, korkeusero: 0 m.","(2) - Nimelliset lämmitystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 20°CDB, ulkolämpötila: 7°CDB, 6°CWB, jäähdytysputkisto: 5m, korkeusero: 0 m.","(2) - Nimelliset lämmitystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 20°CDB, ulkolämpötila: 7°CDB, 6°CWB, jäähdytysputkisto: 5m, korkeusero: 0 m.","(2) - Nimelliset lämmitystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 20°CDB, ulkolämpötila: 7°CDB, 6°CWB, jäähdytysputkisto: 5m, korkeusero: 0 m.","(2) - Nimelliset lämmitystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 20°CDB, ulkolämpötila: 7°CDB, 6°CWB, jäähdytysputkisto: 5m, korkeusero: 0 m."]
["","","","","","(3) - Katso toimintalämpötila-alue eri piirustuksesta","","(3) - Katso toimintalämpötila-alue eri piirustuksesta","","(3) - Katso toimintalämpötila-alue eri piirustuksesta"]
["","","","","","(4) - Katso sähköiset tiedot eri piirustuksista","","(4) - Katso sähköiset tiedot eri piirustuksista","","(4) - Katso sähköiset tiedot eri piirustuksista"]