{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":25,"n_cols":6,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FHA-A(9) / RXS-L3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FHA35AVEB9 / RXS35L3V1B","FHA35AVEB99 / RXS35L3V1B"]
["Jäähdytysteho","Nimell.","","kW","3.40","3.40"]
["Tilan jäähdytys","Vuotuinen energiankulutus","","kWh/a","","193"]
["","Teho","Pdesign","kW","","3.40"]
["Tilojen lämmitys (Keskimääräinen ilmasto)","Teho","Pdesign","kW","","3.10"]
["","Vuotuinen energiankulutus","","kWh/a","","981"]
["Nimellinen tehokkuus","Annual energy consumption","","kWh","459","459"]
["","EER","","","3.70","3.70"]
["","COP","","","4.08","4.08"]
["","Energiamerkintädirektiivi","Jäähdytys","","A","A"]
["","","Lämmitys","","A","A"]
["Lämmitysteho","Nimell.","","kW","4.00","4.00"]
["Huomautukset","","","","(1) - Code du travail -käyttökohteet ovat muita kuin julkisia rakennuksia (kuten toimistot).","(1) - Nimelliset jäähdytystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila: 35°CDB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5 m, korkeusero: 0 m."]
["","","","","(2) - Nimelliset lämmitystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 20°CDB, ulkolämpötila: 7°CDB, 6°CWB, jäähdytysputkisto: 5m, korkeusero: 0 m.","(2) - Nimelliset lämmitystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 20°CDB, ulkolämpötila: 7°CDB, 6°CWB, jäähdytysputkisto: 5m, korkeusero: 0 m."]
["","","","","(3) - Katso toimintalämpötila-alue eri piirustuksesta","(3) - Katso toimintalämpötila-alue eri piirustuksesta"]
["","","","","(4) - Katso sähköiset tiedot eri piirustuksista","(4) - Katso sähköiset tiedot eri piirustuksista"]
["Tilan jäähdytys","SEER","","","","6.18"]
["","Energiatehokkuusluokka","","","","A++"]
["Tilojen lämmitys (Keskimääräinen ilmasto)","SCOP/A","","","","4.43"]
["","Energiatehokkuusluokka","","","","A+"]