{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":25,"n_cols":6,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FHA-A / RXS-L"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FHA50AVEB / RXS50L2V1B","FHA60AVEB / RXS60L2V1B"]
["Jäähdytysteho","Nimell.","","kW","5.00","5.70"]
["Tilan jäähdytys","SEER","","","5.87","6.02"]
["","Vuotuinen energiankulutus","","kWh/a","298","332"]
["","Teho","Pdesign","kW","5.00","5.70"]
["","Energiatehokkuusluokka","","","A+","A+"]
["Tilojen lämmitys (Keskimääräinen ilmasto)","Teho","Pdesign","kW","4.35","4.71"]
["","SCOP/A","","","3.86","3.87"]
["","Energiatehokkuusluokka","","","A","A"]
["","Vuotuinen energiankulutus","","kWh/a","1,578","1,705"]
["Nimellinen tehokkuus","EER","","","3.27","3.31"]
["","Annual energy consumption","","kWh","765","861"]
["","COP","","","3.35","3.32"]
["","Energiamerkintädirektiivi","Jäähdytys","","A","A"]
["","","Lämmitys","","C","C"]
["Lämmitysteho","Nimell.","","kW","6.00","7.20"]
["Huomautukset","","","","(1) - Nimelliset jäähdytystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila: 35°CDB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5 m, korkeusero: 0 m.","(1) - Nimelliset jäähdytystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila: 35°CDB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5 m, korkeusero: 0 m."]
["","","","","(2) - Nimelliset lämmitystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 20°CDB, ulkolämpötila: 7°CDB, 6°CWB, jäähdytysputkisto: 5m, korkeusero: 0 m.","(2) - Nimelliset lämmitystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 20°CDB, ulkolämpötila: 7°CDB, 6°CWB, jäähdytysputkisto: 5m, korkeusero: 0 m."]
["","","","","(3) - Katso toimintalämpötila-alue eri piirustuksesta","(3) - Katso toimintalämpötila-alue eri piirustuksesta"]
["","","","","(4) - Katso sähköiset tiedot eri piirustuksista","(4) - Katso sähköiset tiedot eri piirustuksista"]