{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":21,"n_cols":6,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FHQ-C / RQ-BV3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FHQ71CAVEB / RQ71B8V3B","FHQ100CAVEB / RQ100B8V3B"]
["Jäähdytysteho","Nimell.","","kW","7.1 (3)","9.8 (3)"]
["Putkiliitännät","Neste","Ulkohalkaisija","mm","9.52","9.52"]
["","Kaasu","Ulkohalkaisija","mm","15.9","15.9"]
["","Drain","OD","mm","26","26"]
["Nimellinen tehokkuus","EER","","","2.63","2.61"]
["","Vuotuinen energiankulutus","","kWh","1,350","1,875"]
["","COP","","","2.81","2.71"]
["","Energiamerkintädirektiivi","Jäähdytys","","D","D"]
["","","Lämmitys","","D","E"]
["Lämmitysteho","Nimell.","","kW","8.0 (4)","11.2 (4)"]
["Huomautukset","","","","(1) - Energiamerkintä: asteikko ulottuu arvosta A (energiatehokkain) arvoon G (tehottomin).","(1) - Energiamerkintä: asteikko ulottuu arvosta A (energiatehokkain) arvoon G (tehottomin)."]
["","","","","(2) - Vuotuinen energiankulutus: perustuu keskimääräiseen 500 käyttötuntiin vuodessa täydellä kuormalla (nimellisolosuhteissa).","(2) - Vuotuinen energiankulutus: perustuu keskimääräiseen 500 käyttötuntiin vuodessa täydellä kuormalla (nimellisolosuhteissa)."]
["","","","","(3) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila 35°CDB; putkiston ekvivalenttipituus: 7,5m (vaakasuora); korkeusero: 0m","(3) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila 35°CDB; putkiston ekvivalenttipituus: 7,5m (vaakasuora); korkeusero: 0m"]
["","","","","(4) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7°CDB, 6°CWB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 7,5 m; korkeusero: 0m","(4) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7°CDB, 6°CWB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 7,5 m; korkeusero: 0m"]
["","","","","(5) - Nimellinen tehokkuus: jäähdytys 35°/27° nimelliskuormalla, lämmitys 7°/20° nimelliskuormalla","(5) - Nimellinen tehokkuus: jäähdytys 35°/27° nimelliskuormalla, lämmitys 7°/20° nimelliskuormalla"]