{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":11,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FHQ-C"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FHQ35CAVEB","FHQ50CAVEB","FHQ60CAVEB","FHQ71CAVEB","FHQ100CAVEB","FHQ125CAVEB","FHQ140CAVEB"]
["Äänenpaineen taso","Lämmitys","Suuri","dBA","36","37","37","38","42","44","46"]
["","","Nimell.","dBA","34","35","35","36","38","41","42"]
["","","Pieni","dBA","31","32","33","34","34","37","38"]
["","Jäähdytys","Pieni","dBA","31","32","33","34","34","37","38"]
["","","Suuri","dBA","36","37","37","38","42","44","46"]
["","","Nimell.","dBA","34","35","35","36","38","41","42"]
["Vakiovarusteet","Asennusohje","","","Asennusohje","Asennusohje","Asennusohje","Asennusohje","Asennusohje","Asennusohje","Asennusohje"]
["","Käyttöopas","","","Käyttöopas","Käyttöopas","Käyttöopas","Käyttöopas","Käyttöopas","Käyttöopas","Käyttöopas"]
["","Vaatimustenmukaisuusvakuutus","","","Vaatimustenmukaisuusvakuutus","Vaatimustenmukaisuusvakuutus","Vaatimustenmukaisuusvakuutus","Vaatimustenmukaisuusvakuutus","Vaatimustenmukaisuusvakuutus","Vaatimustenmukaisuusvakuutus","Vaatimustenmukaisuusvakuutus"]
["","Tyhjennysletku","","","Tyhjennysletku","Tyhjennysletku","Tyhjennysletku","Tyhjennysletku","Tyhjennysletku","Tyhjennysletku","Tyhjennysletku"]
["","Metalliside","","","Metalliside","Metalliside","Metalliside","Metalliside","Metalliside","Metalliside","Metalliside"]
["","Koukkukiinnikkeen aluslevy","","","Koukkukiinnikkeen aluslevy","Koukkukiinnikkeen aluslevy","Koukkukiinnikkeen aluslevy","Koukkukiinnikkeen aluslevy","Koukkukiinnikkeen aluslevy","Koukkukiinnikkeen aluslevy","Koukkukiinnikkeen aluslevy"]
["","Siteet","","","Siteet","Siteet","Siteet","Siteet","Siteet","Siteet","Siteet"]
["","Asennuskuvio","","","Asennuskuvio","Asennuskuvio","Asennuskuvio","Asennuskuvio","Asennuskuvio","Asennuskuvio","Asennuskuvio"]
["","Liitoksen eristysmateriaali","","","Liitoksen eristysmateriaali","Liitoksen eristysmateriaali","Liitoksen eristysmateriaali","Liitoksen eristysmateriaali","Liitoksen eristysmateriaali","Liitoksen eristysmateriaali","Liitoksen eristysmateriaali"]
["","Tiivistysmateriaali","","","Tiivistysmateriaali","Tiivistysmateriaali","Tiivistysmateriaali","Tiivistysmateriaali","Tiivistysmateriaali","Tiivistysmateriaali","Tiivistysmateriaali"]
["","Hartsiholkki","","","Hartsiholkki","Hartsiholkki","Hartsiholkki","Hartsiholkki","Hartsiholkki","Hartsiholkki","Hartsiholkki"]
["","Johdotuskiinnitin","","","Johdotuskiinnitin","Johdotuskiinnitin","Johdotuskiinnitin","Johdotuskiinnitin","Johdotuskiinnitin","Johdotuskiinnitin","Johdotuskiinnitin"]
["","Johdotuskiinnittimen ruuvi","","","Johdotuskiinnittimen ruuvi","Johdotuskiinnittimen ruuvi","Johdotuskiinnittimen ruuvi","Johdotuskiinnittimen ruuvi","Johdotuskiinnittimen ruuvi","Johdotuskiinnittimen ruuvi","Johdotuskiinnittimen ruuvi"]
["Ohjausjärjestelmät","Wired remote control","","","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B"]
["","Infrared remote control","","","BRC7G53","BRC7G53","BRC7G53","BRC7G53","BRC7G53","BRC7G53","BRC7G53"]
["Putkistoliitännät","Neste","Ulkohalkaisija","mm","6.35","6.35","6.35","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Kaasu","Ulkohalkaisija","mm","9.5","12.7","12.7","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Tyhjennys","","","VP20","VP20","VP20","VP20","VP20","VP20","VP20"]
["Sound power level","Jäähdytys","","dBA","53","54","54","55","60","62","64"]
["","Lämmitys","","dBA","53","54","54","55","60","62","64"]
["Mitat","Yksikkö","Leveys","mm","960","960","1,270","1,270","1,590","1,590","1,590"]
["","","Syvyys","mm","690","690","690","690","690","690","690"]
["","","Korkeus","mm","235","235","235","235","235","235","235"]
["Kotelo","Materiaali","","","Hartsi, teräslevy","Hartsi, teräslevy","Hartsi, teräslevy","Hartsi, teräslevy","Hartsi, teräslevy","Hartsi, teräslevy","Hartsi, teräslevy"]
["","Väri","","","Raikas valkoinen","Raikas valkoinen","Raikas valkoinen","Raikas valkoinen","Raikas valkoinen","Raikas valkoinen","Raikas valkoinen"]
["Paino","Yksikkö","","kg","24","25","31","32","38","38","38"]
["Power supply","Vaihe","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Taajuus","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Nimi","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Jännite","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]