{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":20,"n_cols":7,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXA-BB / RXA-A8"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXA20B2V1BB / RXA20A5V1B8","FTXA25B2V1BB / RXA25A5V1B8","FTXA35B2V1BB / RXA35A5V1B8"]
["Jäähdytysteho","Min.","","kW","1.30","1.30","1.40"]
["","Nimell.","","kW","2.00","2.50","3.40"]
["","Maks.","","kW","2.60","3.20","4.00"]
["Lämmitysteho","Min.","","kW","1.30","1.30","1.40"]
["","Nimell.","","kW","2.50","2.80","4.00"]
["","Maks.","","kW","3.50","4.70","5.20"]
["Nimellinen tehokkuus","Vuotuinen energiankulutus","","kWh","213","280","389"]
["","COP","","","5.00","5.00","4.04"]
["","EER","","","4.70","4.46","4.37"]
["","Energiamerkintädirektiivi","Jäähdytys","","A","A","A"]
["","","Lämmitys","","A","A","A"]
["Huomautukset","","","","(1) - Nimelliset jäähdytystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila: 35°CDB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5 m, korkeusero: 0 m.","(1) - Nimelliset jäähdytystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila: 35°CDB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5 m, korkeusero: 0 m.","(1) - Nimelliset jäähdytystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila: 35°CDB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5 m, korkeusero: 0 m."]
["","","","","(2) - Nimelliset lämmitystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 20°CDB, ulkolämpötila: 7°CDB, 6°CWB, jäähdytysputkisto: 5m, korkeusero: 0 m.","(2) - Nimelliset lämmitystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 20°CDB, ulkolämpötila: 7°CDB, 6°CWB, jäähdytysputkisto: 5m, korkeusero: 0 m.","(2) - Nimelliset lämmitystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 20°CDB, ulkolämpötila: 7°CDB, 6°CWB, jäähdytysputkisto: 5m, korkeusero: 0 m."]
["","","","","(3) - Katso toimintalämpötila-alue eri piirustuksesta","(3) - Katso toimintalämpötila-alue eri piirustuksesta","(3) - Katso toimintalämpötila-alue eri piirustuksesta"]