{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":30,"n_cols":6,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXA-DY / RXA-B"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXA50D2V1BY / RXA50B2V1B","FTXA50D2V1BY / RXA50B5V1B"]
["Jäähdytysteho","Min.","","kW","1.70","1.70"]
["","Nimell.","","kW","5.00","5.00"]
["","Maks.","","kW","5.30","5.30"]
["Lämmitysteho","Min.","","kW","1.70","1.70"]
["","Nimell.","","kW","5.80","5.80"]
["","Maks.","","kW","6.50","6.50"]
["Nimellinen tehokkuus","EER","","","3.68","3.68"]
["","COP","","","4.00","4.00"]
["","Vuotuinen energiankulutus","","kWh","679","679"]
["","Energiamerkintädirektiivi","Jäähdytys","","A","A"]
["","","Lämmitys","","A","A"]
["Tilan jäähdytys","Energiatehokkuusluokka","","","A++","A++"]
["","Teho","Pdesign","kW","5.00","5.00"]
["","SEER","","","7.33","7.33"]
["","Vuotuinen energiankulutus","","kWh/a","239","239"]
["Tilojen lämmitys (Keskimääräinen ilmasto)","Energiatehokkuusluokka","","","A++","A++"]
["","Teho","Pdesign","kW","4.00","4.00"]
["","SCOP/A","","","4.60","4.60"]
["","Pdh Lämmitysteho -10°:ssa","","kW","3.19","3.19"]
["","Vuotuinen energiankulutus","","kWh/a","1218","1218"]
["Energiatehokkuusalue","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]
["Huomautukset","","","","(1) - Nim. jäähdytystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila: 35°CDB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5 m, korkeusero: 0 m.","(1) - Nim. jäähdytystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila: 35°CDB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5 m, korkeusero: 0 m."]
["","","","","(2) - Nimelliset lämmitystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 20°CDB, ulkolämpötila: 7°CDB, 6°CWB, jäähdytysputkisto: 5m, korkeusero: 0m.","(2) - Nimelliset lämmitystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 20°CDB, ulkolämpötila: 7°CDB, 6°CWB, jäähdytysputkisto: 5m, korkeusero: 0m."]
["","","","","(3) - Katso toimintalämpötila-alue eri piirustuksesta","(3) - Katso toimintalämpötila-alue eri piirustuksesta"]