{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":29,"n_cols":8,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXF-E / RXF-C"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXF20E5V1B / RXF20C5V1B","FTXF25E5V1B / RXF25C5V1B","FTXF35E5V1B / RXF35C5V1B","FTXF42E5V1B / RXF42C5V1B"]
["Ulkoyksikkö","","","","RXF20C5V1B","RXF25C5V1B","RXF35C5V1B","RXF42C5V1B"]
["Jäähdytysteho","Min.","","kW","1.3","1.3","1.3","1.4"]
["","Nimell.","","kW","2","2.5","3.3","4.2"]
["","Maks.","","kW","2.4","2.8","3.8","4.3"]
["Lämmitysteho","Min.","","kW","1.3","1.3","1.3","1.4"]
["","Nimell.","","kW","2.4","2.8","3.5","4.6"]
["","Maks.","","kW","3.3","3.7","4.4","5"]
["Nimellinen tehokkuus","EER","","","3.38","3.24","3.3","3.3"]
["","COP","","","3.75","3.73","3.72","3.71"]
["","Energiamerkintädirektiivi","Jäähdytys","","A","A","A","A"]
["","","Lämmitys","","A","A","A","A"]
["Tilan jäähdytys","Energiatehokkuusluokka","","","A++","A++","A++","A++"]
["","Teho","Pdesign","kW","2","2.5","3.5","4.2"]
["","SEER","","","6.22","6.22","6.22","6.5"]
["","Vuotuinen energiankulutus","","kWh/a","113","141","197","226"]
["Tilojen lämmitys (Keskimääräinen ilmasto)","Energiatehokkuusluokka","","","A+","A+","A+","A+"]
["","Teho","Pdesign","kW","2.2","2.4","2.6","3.3"]
["","SCOP/A","","","4.11","4.11","4.11","4.3"]
["","Pdh Lämmitysteho -10°:ssa","","kW","1.91","2","2.22","2.61"]
["","Vuotuinen energiankulutus","","kWh/a","749","817","885","1075"]
["Huomautukset","","","","(1) - Nimelliset jäähdytystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila: 35°CDB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5 m, korkeusero: 0 m. Korkean tehokkuuden sarjan tiedot, Eurovent-sertifioidut","(1) - Nimelliset jäähdytystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila: 35°CDB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5 m, korkeusero: 0 m. Korkean tehokkuuden sarjan tiedot, Eurovent-sertifioidut","(1) - Nimelliset jäähdytystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila: 35°CDB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5 m, korkeusero: 0 m. Korkean tehokkuuden sarjan tiedot, Eurovent-sertifioidut","(1) - Nimelliset jäähdytystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila: 35°CDB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5 m, korkeusero: 0 m. Korkean tehokkuuden sarjan tiedot, Eurovent-sertifioidut"]
["","","","","(2) - Nimelliset lämmitystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 20°CDB, ulkolämpötila: 7°CDB, 6°CWB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5 m, korkeusero: 0 m. Vakiotehokkuussarjan tiedot","(2) - Nimelliset lämmitystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 20°CDB, ulkolämpötila: 7°CDB, 6°CWB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5 m, korkeusero: 0 m. Vakiotehokkuussarjan tiedot","(2) - Nimelliset lämmitystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 20°CDB, ulkolämpötila: 7°CDB, 6°CWB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5 m, korkeusero: 0 m. Vakiotehokkuussarjan tiedot","(2) - Nimelliset lämmitystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 20°CDB, ulkolämpötila: 7°CDB, 6°CWB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5 m, korkeusero: 0 m. Vakiotehokkuussarjan tiedot"]
["","","","","(3) - Katso sähköiset tiedot eri piirustuksista","(3) - Katso sähköiset tiedot eri piirustuksista","(3) - Katso sähköiset tiedot eri piirustuksista","(3) - Katso sähköiset tiedot eri piirustuksista"]