{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":51,"n_cols":12,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXF-F"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FTXF20F5V1B","FTXF25F5V1B","FTXF35F5V1B","FTXF50F5V1B","FTXF60F2V1B","FTXF42F5V1B (Archived)","FTXF71F2V1B (Archived)"]
["Ottoteho","Jäähdytys","","Nimell.","kW","0.023","0.023","0.029","0.04","0.032","0.04","0.032"]
["","Lämmitys","","Nimell.","kW","0.023","0.023","0.029","0.04","0.035","0.04","0.035"]
["Kotelo","Väri","","","","Valkoinen","Valkoinen","Valkoinen","Valkoinen","Valkoinen","Valkoinen","Valkoinen"]
["Mitat","Yksikkö","","Korkeus","mm","286","286","286","286","295","286","295"]
["","","","Leveys","mm","770","770","770","770","990","770","990"]
["","","","Syvyys","mm","225","225","225","225","263","225","263"]
["Paino","Yksikkö","","","kg","8","8","8.5","9","13.5","9","13.5"]
["Puhallin","Ilmamäärä","Jäähdytys","Suuri","m³/min","9.8","10","11.5","12.6","17.3","12.6","17.3"]
["","Ilman virtausnopeus","Jäähdytys","Keski","m³/min","8","8","8","9","14.8","9","14.8"]
["","","","Pieni","m³/min","6","6.2","6.4","7.2","12.2","6.9","12.2"]
["","","","Hiljainen toiminta","m³/min","4.3","4.3","4.4","6.4","10.7","4.9","10.7"]
["","","Lämmitys","Suuri","m³/min","10.4","10.4","11.9","12.8","17.9","12.8","17.9"]
["","Ilman virtausnopeus","Lämmitys","Keski","m³/min","8.3","8.4","8.6","9.6","15.8","8.8","15.8"]
["","","Lämmitys","Pieni","m³/min","6.2","6.4","6.5","7.2","12.8","6.7","12.8"]
["","","","Hiljainen toiminta","m³/min","5.3","5.3","5.3","6.4","11.3","5.2","11.3"]
["Äänen tehotaso","Jäähdytys","","","dBA","53","54","54","59","60","59","62"]
["","Lämmitys","","","dBA","55","55","56","59","62","59","62"]
["Äänenpaineen taso","Jäähdytys","","Suuri","dBA","39","40","43","45","45","45","46"]
["","","","Keski","dBA","33","33","34","39","41","36","42"]
["","","","Pieni","dBA","25","26","27","34","36","30","37"]
["","","","Hiljainen toiminta","dBA","20","20","20","31","33","22","34"]
["","Lämmitys","","Suuri","dBA","39","40","40","44","44","44","45"]
["","","","Keski","dBA","34","34","35","38","40","34","41"]
["","","","Pieni","dBA","28","28","29","33","35","28","36"]
["","","","Hiljainen toiminta","dBA","21","21","21","30","32","22","33"]
["Putkiliitännät","Neste","","Ulkohalkaisija","mm","6","6","6","6","6.35","6","6.35"]
["","Kaasu","","Ulkohalkaisija","mm","9.5","9.5","9.5","12.7","12.7","9.5","12.7"]
["","Kondenssi","","","","18","18","18","18","18","18","18"]
["Ohjausjärjestelmät","Infrapuna kaukosäädin","","","","ARC480A93","ARC480A93","ARC480A93","ARC480A93","ARC470A1","ARC480A93","ARC470A1"]
["","Langallinen kaukosäädin","","","","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1"]
["Vakiovarusteet","Installation manual","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","AAA dry-cell batteries","","","","2","2","2","2","2","2","2"]
["","General safety precautions","","","","1","1","1","1","","1"]
["","Operation manual","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Indoor unit fixing screws","","","","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Infrared remote control","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Mounting plate","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Remote control holder","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Virransyöttö","Nimi","","","","","","","","V1","","V1"]
["","Vaihe","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["Syöttöjännite","Taajuus","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Jännite","","","V","220-440","220-440","220-440","220-440","220-240","220-440","220-240"]
["Huomautukset","","","","","(1) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila 35°CDB; putkiston ekvivalenttipituus: 5m; korkeusero: 0m","(1) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila 35°CDB; putkiston ekvivalenttipituus: 5m; korkeusero: 0m","(1) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila 35°CDB; putkiston ekvivalenttipituus: 5m; korkeusero: 0m","(1) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila 35°CDB; putkiston ekvivalenttipituus: 5m; korkeusero: 0m","","(1) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila 35°CDB; putkiston ekvivalenttipituus: 5m; korkeusero: 0m"]
["","","","","","(2) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7°CDB, 6°CWB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5m (vaakasuora)","(2) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7°CDB, 6°CWB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5m (vaakasuora)","(2) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7°CDB, 6°CWB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5m (vaakasuora)","(2) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7°CDB, 6°CWB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5m (vaakasuora)","","(2) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7°CDB, 6°CWB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5m (vaakasuora)"]
["","","","","","(3) - Katso sähköiset tiedot eri piirustuksista","(3) - Katso sähköiset tiedot eri piirustuksista","(3) - Katso sähköiset tiedot eri piirustuksista","(3) - Katso sähköiset tiedot eri piirustuksista","","(3) - Katso sähköiset tiedot eri piirustuksista"]