{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":31,"n_cols":7,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXG-J-S / RXG-K"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXG25JV1BS / RXG25K2V1B","FTXG35JV1BS / RXG35K2V1B","FTXG50JV1BS / RXG50K2V1B"]
["Jäähdytysteho","Min.","","kW","","","1.7"]
["","Maks.","","kW","","","5.3"]
["","Nimell.","","kW","2.50 (3)","3.50 (3)","5.0 (3)"]
["Putkiliitännät","Neste","Ulkohalkaisija","mm","","","6.35"]
["","Kaasu","Ulkohalkaisija","mm","","","12.7"]
["","Drain","OD","mm","","","18.0"]
["Nimellinen tehokkuus","Vuotuinen energiankulutus","","kWh","280","445","780"]
["","EER","","","4.46","3.93","3.21"]
["","COP","","","4.36","4.04","3.63"]
["","Energiamerkintädirektiivi","Jäähdytys","","A","A","A"]
["","","Lämmitys","","A","A","A"]
["Lämmitysteho","Nimell.","","kW","3.40 (4)","4.00 (4)","5.8 (4)"]
["","Min.","","kW","","","1.7"]
["","Maks.","","kW","","","6.5"]
["Huomautukset","","","","(1) - Energiamerkintä: asteikko ulottuu arvosta A (energiatehokkain) arvoon G (tehottomin).","(1) - Energiamerkintä: asteikko ulottuu arvosta A (energiatehokkain) arvoon G (tehottomin).","(1) - Energiamerkintä: asteikko ulottuu arvosta A (energiatehokkain) arvoon G (tehottomin)."]
["","","","","(2) - Vuotuinen energiankulutus: perustuu keskimääräiseen 500 käyttötuntiin vuodessa täydellä kuormalla (nimellisolosuhteissa).","(2) - Vuotuinen energiankulutus: perustuu keskimääräiseen 500 käyttötuntiin vuodessa täydellä kuormalla (nimellisolosuhteissa).","(2) - Vuotuinen energiankulutus: perustuu keskimääräiseen 500 käyttötuntiin vuodessa täydellä kuormalla (nimellisolosuhteissa)."]
["","","","","(3) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19.0°CWB; ulkolämpötila 35°CDB, 24°CWB; putkiston ekvivalenttipituus: 5m (vaakasuora)","(3) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19.0°CWB; ulkolämpötila 35°CDB, 24°CWB; putkiston ekvivalenttipituus: 5m (vaakasuora)","(3) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19°CWB; ulkolämpötila 35°CDB, 24°CWB"]
["","","","","(4) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7°CDB, 6°CWB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5m","(4) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7°CDB, 6°CWB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5m","(4) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila 35°CDB, 24°CWB"]
["","","","","(5) - Nimellinen tehokkuus: jäähdytys 35°/27° nimelliskuormalla, lämmitys 7°/20° nimelliskuormalla","(5) - Nimellinen tehokkuus: jäähdytys 35°/27° nimelliskuormalla, lämmitys 7°/20° nimelliskuormalla","(5) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7 °CDB, 6 °CWB"]
["","","","","","","(6) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7 °CDB, 6 °CWB"]
["","","","","","","(7) - 220 V"]
["","","","","","","(8) - 230 V"]
["","","","","","","(9) - 240 V"]
["","","","","","","(10) - Kytkettynä Multi-järjestelmän ulkoyksikköön, katso kytkettävän Multi-ulkoyksikön tekniset tiedot."]
["","","","","","","(11) - Nimellinen tehokkuus: jäähdytys 35°/27° nimelliskuormalla, lämmitys 7°/20° nimelliskuormalla"]