{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":31,"n_cols":10,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXG-JW / RXG-K"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXG25JV1BW / RXG25K2V1B","FTXG25JV1BW / RXG25K3V1B","FTXG35JV1BW / RXG35K2V1B","FTXG35JV1BW / RXG35K3V1B","FTXG50JV1BW / RXG50K2V1B","FTXG50JV1BW / RXG50K3V1B"]
["Jäähdytysteho","Min.","","kW","1.3","1.3","1.4","1.4","1.7","1.7"]
["","Maks.","","kW","3.0","3.0","3.8","3.8","5.3","5.3"]
["","Nimell.","","kW","2.5 (3)","2.5 (2)","3.5 (3)","3.5 (2)","5.0 (3)","5.0 (2)"]
["Piping connections","Neste","Ulkohalkaisija","mm","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35"]
["","Kaasu","Ulkohalkaisija","mm","9.5","9.52","9.5","9.52","12.7","12.7"]
["","Tyhjennys","Ulkohalkaisija","mm","16 tai 18","16 tai 18","16 tai 18","16 tai 18","18.0","18.0"]
["Nimellinen tehokkuus","Vuotuinen energiankulutus","","kWh","280","280","445","445","780","780"]
["","EER","","","4.46","4.46 (1)","3.93","3.93 (1)","3.21","3.21 (1)"]
["","COP","","","4.36","4.36 (1)","4.04","4.04 (1)","3.63","3.63 (1)"]
["","Energiamerkintädirektiivi","Jäähdytys","","A","A","A","A","A","A"]
["","","Lämmitys","","A","A","A","A","A","A"]
["Lämmitysteho","Nimell.","","kW","3.4 (4)","3.4 (3)","4.0 (4)","4.0 (3)","5.8 (4)","5.8 (3)"]
["","Min.","","kW","1.3","1.3","1.4","1.4","1.7","1.7"]
["","Maks.","","kW","4.5","4.5","5.0","5.0","6.5","6.5"]
["Huomautukset","","","","(1) - Energiamerkintä: asteikko ulottuu arvosta A (energiatehokkain) arvoon G (tehottomin).","(1) - EER/COP Eurovent 2012 -standardin mukaan, käytettäväksi ainoastaan EU:n ulkopuolella","(1) - Energiamerkintä: asteikko ulottuu arvosta A (energiatehokkain) arvoon G (tehottomin).","(1) - EER/COP Eurovent 2012 -standardin mukaan, käytettäväksi ainoastaan EU:n ulkopuolella","(1) - Energiamerkintä: asteikko ulottuu arvosta A (energiatehokkain) arvoon G (tehottomin).","(1) - EER/COP Eurovent 2012 -standardin mukaan, käytettäväksi ainoastaan EU:n ulkopuolella"]
["","","","","(2) - Vuotuinen energiankulutus: perustuu keskimääräiseen 500 käyttötuntiin vuodessa täydellä kuormalla (nimellisolosuhteissa).","(2) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19.0°CWB; ulkolämpötila 35°CDB, 24°CWB; putkiston ekvivalenttipituus: 5m","(2) - Vuotuinen energiankulutus: perustuu keskimääräiseen 500 käyttötuntiin vuodessa täydellä kuormalla (nimellisolosuhteissa).","(2) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19.0°CWB; ulkolämpötila 35°CDB, 24°CWB; putkiston ekvivalenttipituus: 5m","(2) - Vuotuinen energiankulutus: perustuu keskimääräiseen 500 käyttötuntiin vuodessa täydellä kuormalla (nimellisolosuhteissa).","(2) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19°CWB; ulkolämpötila 35°CDB, 24°CWB"]
["","","","","(3) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19.0°CWB; ulkolämpötila 35°CDB, 24°CWB; putkiston ekvivalenttipituus: 5m","(3) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7°CDB, 6°CWB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5m","(3) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19.0°CWB; ulkolämpötila 35°CDB, 24°CWB; putkiston ekvivalenttipituus: 5m","(3) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7°CDB, 6°CWB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5m","(3) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19°CWB; ulkolämpötila 35°CDB, 24°CWB","(3) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7 °CDB, 6 °CWB"]
["","","","","(4) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7°CDB, 6°CWB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5m","(4) - Nimellinen tehokkuus: jäähdytys 35°/27° nimelliskuormalla, lämmitys 7°/20° nimelliskuormalla","(4) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7°CDB, 6°CWB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5m","(4) - Nimellinen tehokkuus: jäähdytys 35°/27° nimelliskuormalla, lämmitys 7°/20° nimelliskuormalla","(4) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila 35°CDB, 24°CWB","(4) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7 °CDB, 6 °CWB"]
["","","","","(5) - SL: Ilmanvirtausasetuksen hiljainen asetus puhaltimelle","","(5) - SL: Ilmanvirtausasetuksen hiljainen asetus puhaltimelle","","(5) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7 °CDB, 6 °CWB","(5) - Nimellinen tehokkuus: jäähdytys 35°/27° nimelliskuormalla, lämmitys 7°/20° nimelliskuormalla"]
["","","","","(6) - Kytkettynä Multi-järjestelmän ulkoyksikköön, katso kytkettävän Multi-ulkoyksikön tekniset tiedot.","","(6) - Kytkettynä Multi-järjestelmän ulkoyksikköön, katso kytkettävän Multi-ulkoyksikön tekniset tiedot.","","(6) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7 °CDB, 6 °CWB"]
["","","","","(7) - 220 V","","(7) - 220 V","","(7) - 220 V"]
["","","","","(8) - 230 V","","(8) - 230 V","","(8) - 230 V"]
["","","","","(9) - 240 V","","(9) - 240 V","","(9) - 240 V"]
["","","","","(10) - Nimellinen tehokkuus: jäähdytys 35°/27° nimelliskuormalla, lämmitys 7°/20° nimelliskuormalla","","(10) - Nimellinen tehokkuus: jäähdytys 35°/27° nimelliskuormalla, lämmitys 7°/20° nimelliskuormalla","","(10) - Kytkettynä Multi-järjestelmän ulkoyksikköön, katso kytkettävän Multi-ulkoyksikön tekniset tiedot."]
["","","","","","","","","(11) - Nimellinen tehokkuus: jäähdytys 35°/27° nimelliskuormalla, lämmitys 7°/20° nimelliskuormalla"]