{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":21,"n_cols":8,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXJ-MW / RXJ-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXJ20MV1BW / RXJ20A5V1B","FTXJ25MV1BW / RXJ25A5V1B","FTXJ35MV1BW / RXJ35A5V1B","FTXJ50MV1BW / RXJ50A2V1B"]
["Jäähdytysteho","Min.","","kW","","","","1.40"]
["","Nimell.","","kW","2.30","2.40","3.50","4.80"]
["","Maks.","","kW","","","","5.50"]
["Lämmitysteho","Min.","","kW","","","","1.10"]
["","Nimell.","","kW","2.50","3.20","4.00","5.80"]
["","Maks.","","kW","","","","7.00"]
["Nimellinen tehokkuus","Annual energy consumption","","kWh","248","254","428"]
["","COP","","","5.00","4.57","4.04","3.65"]
["","EER","","","4.64","4.73","4.09","3.35"]
["","Energiamerkintädirektiivi","Jäähdytys","","A","A","A","A"]
["","","Lämmitys","","A","A","A","A"]
["Huomautukset","","","","(1) - Katso toimintalämpötila-alue eri piirustuksesta","(1) - Katso toimintalämpötila-alue eri piirustuksesta","(1) - Katso toimintalämpötila-alue eri piirustuksesta","(1) - Katso sähköiset tiedot eri piirustuksista"]
["","","","","(2) - Katso sähköiset tiedot eri piirustuksista","(2) - Katso sähköiset tiedot eri piirustuksista","(2) - Katso sähköiset tiedot eri piirustuksista","(2) - Jäähdytys: T2: sisälämpötila 26,6°CDB, 19,4°CWB, ulkolämpötila 48°CDB [Btu/hr/W]"]
["","","","","(3) - Nimelliset jäähdytystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila: 35°CDB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5 m, korkeusero: 0 m.","(3) - Nimelliset jäähdytystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila: 35°CDB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5 m, korkeusero: 0 m.","(3) - Nimelliset jäähdytystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila: 35°CDB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5 m, korkeusero: 0 m.","(3) - Nimelliset lämmitystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 20°CDB, ulkolämpötila: 7°CDB, 6°CWB, jäähdytysputkisto: 5m, korkeusero: 0 m."]
["","","","","(4) - Nimelliset lämmitystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 20°CDB, ulkolämpötila: 7°CDB, 6°CWB, jäähdytysputkisto: 5m, korkeusero: 0 m.","(4) - Nimelliset lämmitystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 20°CDB, ulkolämpötila: 7°CDB, 6°CWB, jäähdytysputkisto: 5m, korkeusero: 0 m.","(4) - Nimelliset lämmitystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 20°CDB, ulkolämpötila: 7°CDB, 6°CWB, jäähdytysputkisto: 5m, korkeusero: 0 m."]