{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":25,"n_cols":8,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXM-R / 3MXM-N8"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXM20R2V1B / FTXM20R2V1B / 3MXM40N2V1B8","FTXM20R5V1B / FTXM20R5V1B / 3MXM40N2V1B8","FTXM25R2V1B / FTXM25R2V1B / 3MXM52N2V1B8","FTXM25R5V1B / FTXM25R5V1B / 3MXM52N2V1B8"]
["Jäähdytysteho","Nimell.","","kW","4.00","4.00","5.0","5.0"]
["Nimellinen tehokkuus","Annual energy consumption","","kWh","420","420","515","515"]
["","EER","","","4.76","4.76","4.85","4.85"]
["","COP","","","4.73","4.73","4.45","4.45"]
["","Energiamerkintädirektiivi","Jäähdytys","","A","A","A","A"]
["","","Lämmitys","","A","A","A","A"]
["Tilan jäähdytys","Vuotuinen energiankulutus","","kWh/a","","","204","204"]
["","Teho","Pdesign","kW","","","5.00","5.00"]
["Tilojen lämmitys (Keskimääräinen ilmasto)","Teho","Pdesign","kW","","","4.80","4.80"]
["","Vuotuinen energiankulutus","","kWh/a","","","1,533","1,533"]
["Lämmitysteho","Nimell.","","kW","4.60","4.60","6.80","6.80"]
["Huomautukset","","","","(1) - Nim. jäähdytystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila: 35°CDB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5 m, korkeusero: 0 m.","(1) - Nim. jäähdytystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila: 35°CDB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5 m, korkeusero: 0 m.","(1) - Nim. jäähdytystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila: 35°CDB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5 m, korkeusero: 0 m.","(1) - Nim. jäähdytystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila: 35°CDB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5 m, korkeusero: 0 m."]
["","","","","(2) - Nimelliset lämmitystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 20°CDB, ulkolämpötila: 7°CDB, 6°CWB, jäähdytysputkisto: 5m, korkeusero: 0 m.","(2) - Nimelliset lämmitystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 20°CDB, ulkolämpötila: 7°CDB, 6°CWB, jäähdytysputkisto: 5m, korkeusero: 0 m.","(2) - Nimelliset lämmitystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 20°CDB, ulkolämpötila: 7°CDB, 6°CWB, jäähdytysputkisto: 5m, korkeusero: 0 m.","(2) - Nimelliset lämmitystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 20°CDB, ulkolämpötila: 7°CDB, 6°CWB, jäähdytysputkisto: 5m, korkeusero: 0 m."]
["","","","","(3) - Katso toimintalämpötila-alue eri piirustuksesta","(3) - Katso toimintalämpötila-alue eri piirustuksesta","(3) - Katso toimintalämpötila-alue eri piirustuksesta","(3) - Katso toimintalämpötila-alue eri piirustuksesta"]
["","","","","(4) - Katso sähköiset tiedot eri piirustuksista","(4) - Katso sähköiset tiedot eri piirustuksista","(4) - Katso sähköiset tiedot eri piirustuksista","(4) - Katso sähköiset tiedot eri piirustuksista"]
["Tilan jäähdytys","SEER","","","","","8.59","8.59"]
["","Energiatehokkuusluokka","","","","","A+++","A+++"]
["Tilojen lämmitys (Keskimääräinen ilmasto)","SCOP/A","","","","","4.38","4.38"]
["","Energiatehokkuusluokka","","","","","A+","A+"]