{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":40,"n_cols":7,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXP-M / RXP-N"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXP50M2V1B / RXP50N5V1B","FTXP60M2V1B / RXP60N5V1B","FTXP71M2V1B / RXP71N5V1B"]
["Jäähdytysteho","Min.","","kW","1.7","1.7"]
["","Nimell.","","kW","5.0","6.0"]
["","Maks.","","kW","6.0","7.0"]
["Lämmitysteho","Min.","","kW","1.7","1.7"]
["","Nimell.","","kW","6.0","7.0"]
["","Maks.","","kW","7.7","8.0"]
["Nimellinen tehokkuus","Vuotuinen energiankulutus","","kWh","693","912"]
["","COP","","","3.80","3.63"]
["","EER","","","3.61","3.29"]
["","Energiamerkintädirektiivi","Jäähdytys","","A","A"]
["","","Lämmitys","","A","A"]
["Huomautukset","","","","(1) - Nimelliset jäähdytystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila: 35°CDB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5 m, korkeusero: 0 m.","(1) - Nimelliset jäähdytystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila: 35°CDB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5 m, korkeusero: 0 m.","(1) - Nim. jäähdytystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila: 35°CDB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5 m, korkeusero: 0 m."]
["","","","","(2) - Nimelliset lämmitystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 20°CDB, ulkolämpötila: 7°CDB, 6°CWB, jäähdytysputkisto: 5m, korkeusero: 0 m.","(2) - Nimelliset lämmitystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 20°CDB, ulkolämpötila: 7°CDB, 6°CWB, jäähdytysputkisto: 5m, korkeusero: 0 m.","(2) - Nimelliset lämmitystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 20°CDB, ulkolämpötila: 7°CDB, 6°CWB, jäähdytysputkisto: 5m, korkeusero: 0m."]
["Jäähdytysteho","Min.","","kW","","","2.3"]
["","Nimell.","","kW","","","7.1"]
["","Maks.","","kW","","","7.3"]
["Lämmitysteho","Min.","","kW","","","2.3"]
["","Nimell.","","kW","","","8.2"]
["","Maks.","","kW","","","9.0"]
["Nimellinen tehokkuus","EER","","","","","2.64"]
["","COP","","","","","3.19"]
["","Vuotuinen energiankulutus","","kWh","","","1345"]
["","Energiamerkintädirektiivi","Jäähdytys","","","","D"]
["","","Lämmitys","","","","D"]
["Tilan jäähdytys","Energiatehokkuusluokka","","","","","A++"]
["","Teho","Pdesign","kW","","","7.1"]
["","SEER","","","","","6.20"]
["","Vuotuinen energiankulutus","","kWh/a","","","401"]
["Tilojen lämmitys (Keskimääräinen ilmasto)","Energiatehokkuusluokka","","","","","A+"]
["","Teho","Pdesign","kW","","","6.20"]
["","SCOP/A","","","","","4.01"]
["","Pdh Lämmitysteho -10°:ssa","","kW","","","4.24"]
["","Vuotuinen energiankulutus","","kWh/a","","","2166"]
["Energiatehokkuusalue","","","","","","A+++ ~ D"]