{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":30,"n_cols":6,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXTM-A / RXTM-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXTM30A2V1B / RXTM30A2V1B","FTXTM40A2V1B / RXTM40A2V1B"]
["Jäähdytysteho","Min.","","kW","1.2","1.2"]
["","Nimell.","","kW","3","4"]
["","Maks.","","kW","4.6","5.2"]
["Lämmitysteho","Min.","","kW","0.8","0.9"]
["","Nimell.","","kW","3.2","4"]
["","Maks.","","kW","7.4","8.8"]
["Nimellinen tehokkuus","EER","","","5.13","4.71"]
["","COP","","","5.3","5.51"]
["","Vuotuinen energiankulutus","","kWh","292","425"]
["","Energiamerkintädirektiivi","Jäähdytys","","A","A"]
["","","Lämmitys","","A","A"]
["Tilan jäähdytys","Energiatehokkuusluokka","","","A+++","A+++"]
["","Teho","Pdesign","kW","3","4"]
["","SEER","","","8.65","8.95"]
["","Vuotuinen energiankulutus","","kWh/a","121","156"]
["Tilojen lämmitys (Keskimääräinen ilmasto)","Energiatehokkuusluokka","","","A+++","A+++"]
["","Teho","Pdesign","kW","3","3.8"]
["","SCOP/A","","","5.35","5.5"]
["","Pdh Lämmitysteho -10°:ssa","","kW","3","3.8"]
["","Vuotuinen energiankulutus","","kWh/a","785","967"]
["Huomautukset","","","","(1) - Nimelliset lämmitystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 20°CDB, ulkolämpötila: 7°CDB, 6°CWB, jäähdytysputkisto: 5m, korkeusero: 0 m.","(1) - Nimelliset lämmitystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 20°CDB, ulkolämpötila: 7°CDB, 6°CWB, jäähdytysputkisto: 5m, korkeusero: 0 m."]
["","","","","(2) - Nim. jäähdytystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila: 35°CDB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5 m, korkeusero: 0 m.","(2) - Nim. jäähdytystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila: 35°CDB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5 m, korkeusero: 0 m."]
["","","","","(3) - Katso toimintalämpötila-alue eri piirustuksesta","(3) - Katso toimintalämpötila-alue eri piirustuksesta"]
["","","","","(4) - Katso sähköiset tiedot eri piirustuksista","(4) - Katso sähköiset tiedot eri piirustuksista"]