{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":25,"n_cols":16,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FUA-A / RZQG-L9V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FUA100AVEB9 / RZQG71L9V1B","FUA71AVEB9 / RZQG71L9V1B","FUA100AVEB / RZQG71L9V1B","FUA71AVEB / RZQG71L9V1B","FUA100AVEB9 / RZQG100L9V1B","FUA71AVEB / FUA71AVEB / RZQG100L9V1B","FUA71AVEB9 / FUA71AVEB9 / RZQG100L9V1B","FUA100AVEB / RZQG100L9V1B","FUA125AVEB / RZQG125L9V1B","FUA125AVEB9 / RZQG125L9V1B","FUA71AVEB / FUA71AVEB / RZQG125L9V1B","FUA71AVEB9 / FUA71AVEB9 / RZQG125L9V1B"]
["Jäähdytysteho","Nimell.","","kW","6.80","6.80","6.80","6.80","9.50","","9.50","9.50","12.00","12.00","","12.00"]
["Tilan jäähdytys","SEER","","","6.42","6.42","6.42","6.42","6.11","5.10","5.10","6.11","5.61","5.61","5.10","5.10"]
["","Vuotuinen energiankulutus","","kWh/a","371","371","371","371","545","652","652","545","749","749","824","824"]
["","Teho","Pdesign","kW","6.80","6.80","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","9.50","12.00","12.00","12.0","12.00"]
["","Energiatehokkuusluokka","","","A++","A++","A++","A++","A++","A","A","A++","A+","A+","A","A"]
["Tilojen lämmitys (Keskimääräinen ilmasto)","Teho","Pdesign","kW","7.60","7.60","7.60","7.60","11.30","11.3","11.30","11.30","14.13","14.13","12.7","12.71"]
["","SCOP/A","","","4.20","4.20","4.20","4.20","4.50","3.80","3.80","4.50","4.44","4.44","3.80","3.80"]
["","Energiatehokkuusluokka","","","A+","A+","A+","A+","A+","A","A","A+","A+","A+","A","A"]
["","Vuotuinen energiankulutus","","kWh/a","2,534","2,534","2,534","2,534","3,516","4,164","4,164","3,516","4,456","4,456","4,683","4,683"]
["Nimellinen tehokkuus","Vuotuinen energiankulutus","","kWh","","835","","835","1,164","","","1,164","1,765","1,765"]
["","EER","","","4.07","4.07","4.07","4.07","4.08","","3.75","4.08","3.40","3.40","","3.61"]
["","COP","","","","4.08","","4.08","3.95","","","3.95","3.42","3.42"]
["","Energiamerkintädirektiivi","Jäähdytys","","","A","","A","A","","","A","A","A"]
["","","Lämmitys","","","A","","A","A","","","A","B","B"]
["Lämmitysteho","Nimell.","","kW","","7.50","","7.50","10.80","","","10.80","13.50","13.50"]
["Huomautukset","","","","(1) - Katso toimintalämpötila-alue eri piirustuksesta","(1) - Nimelliset jäähdytystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila: 35°CDB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5 m, korkeusero: 0 m.","(1) - Katso toimintalämpötila-alue eri piirustuksesta","(1) - Nimelliset jäähdytystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila: 35°CDB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5 m, korkeusero: 0 m.","(1) - Nimelliset jäähdytystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila: 35°CDB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5 m, korkeusero: 0 m.","","(1) - Katso toimintalämpötila-alue eri piirustuksesta","(1) - Nimelliset jäähdytystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila: 35°CDB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5 m, korkeusero: 0 m.","(1) - Nimelliset jäähdytystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila: 35°CDB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5 m, korkeusero: 0 m.","(1) - Nimelliset jäähdytystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila: 35°CDB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5 m, korkeusero: 0 m.","","(1) - Katso toimintalämpötila-alue eri piirustuksesta"]
["","","","","(2) - Katso sähköiset tiedot eri piirustuksista","(2) - Nimelliset lämmitystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 20°CDB, ulkolämpötila: 7°CDB, 6°CWB, jäähdytysputkisto: 5m, korkeusero: 0 m.","(2) - Katso sähköiset tiedot eri piirustuksista","(2) - Nimelliset lämmitystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 20°CDB, ulkolämpötila: 7°CDB, 6°CWB, jäähdytysputkisto: 5m, korkeusero: 0 m.","(2) - Nimelliset lämmitystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 20°CDB, ulkolämpötila: 7°CDB, 6°CWB, jäähdytysputkisto: 5m, korkeusero: 0 m.","","(2) - Katso sähköiset tiedot eri piirustuksista","(2) - Nimelliset lämmitystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 20°CDB, ulkolämpötila: 7°CDB, 6°CWB, jäähdytysputkisto: 5m, korkeusero: 0 m.","(2) - Nimelliset lämmitystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 20°CDB, ulkolämpötila: 7°CDB, 6°CWB, jäähdytysputkisto: 5m, korkeusero: 0 m.","(2) - Nimelliset lämmitystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 20°CDB, ulkolämpötila: 7°CDB, 6°CWB, jäähdytysputkisto: 5m, korkeusero: 0 m.","","(2) - Katso sähköiset tiedot eri piirustuksista"]
["","","","","","(3) - Katso toimintalämpötila-alue eri piirustuksesta","","(3) - Katso toimintalämpötila-alue eri piirustuksesta","(3) - Katso toimintalämpötila-alue eri piirustuksesta","","","(3) - Katso toimintalämpötila-alue eri piirustuksesta","(3) - Katso toimintalämpötila-alue eri piirustuksesta","(3) - Katso toimintalämpötila-alue eri piirustuksesta"]
["","","","","","(4) - Katso sähköiset tiedot eri piirustuksista","","(4) - Katso sähköiset tiedot eri piirustuksista","(4) - Katso sähköiset tiedot eri piirustuksista","","","(4) - Katso sähköiset tiedot eri piirustuksista","(4) - Katso sähköiset tiedot eri piirustuksista","(4) - Katso sähköiset tiedot eri piirustuksista"]